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前 言

Ⅰ项目由来
生猪养殖是农业生产的重要组成部分，猪肉是大多数城乡居民的主要副食品。在中国全面向小康社会迈进的新时期，随着人民生活水平的不断提高，优质肉猪生产迎来了全面发展的黄金时期，消费者对肉食品的需求量将会越来越大，大力发展扶持畜牧业向规模化、标准化、科学化发展，建立规模化猪场以及发展立体生态农业，是农业发展的必然趋势。目前，随着全省加快畜牧小区、专业合作组织，生猪标准化养殖场等建设，小规模、低水平和开发式传统畜牧业养殖方式正在被规模化、专业化、集约化的养殖方式替代，传统的小产业、大市场的无序畜牧业经营方式正在被组织化、产业化的有序经营模式替代。因此，加强生猪标准化养殖是当前现代畜牧业发展的必然要求，通过项目建设，采取统一规划，统一服务，统一品牌，统一治污、统一管理的“五统一”措施，建立一个生猪标准化养殖场，加快猪的良种繁育步伐，扩大优质良种猪的培育规模，改善猪肉品质结构，满足人民菜篮子需求，对农村脱贫致富、促进当地经济发展具有重要意义。

猪肉是目前乃至未来全球需求量最大的肉制品，随着社会的发展和人民生活水平的提高，对于猪肉食品的质量和安全要求也在不断地提高，优质肉猪生产迎来了全面发展的黄金时期。猪肉的产品标准主要从标准化、规模化养殖场来体现。
鉴于生猪市场的广阔发展前景和标准化、规模化的养殖政策的趋势下，衡南县楚牧农业发展有限公司拟投资8000万元在衡南县宝盖镇黄田村建设“衡南县楚牧存栏万头母猪生态养殖基地建设项目”，该项目分两期进行建设，本次环境影响评价内容为其中的一期工程。项目中心地理坐标为：东经112.962393452°，北纬26.752913136°，总占地面积约466666.67m2（合680亩），其中养殖面积66666.67m2（合100亩），种植面积约386666.67m2（合580亩）。拟建设1条常年存栏基础母猪5300头的商品仔猪繁育生产线，能繁育基础母猪5300头，不配备公猪，采用人工授精技术配种；并配套配种怀孕舍、分娩舍、后备舍、污水处理系统和生活办公区等，预计年出栏12万头断奶仔猪，为养殖小区或合作家庭农场提供断奶仔猪。

根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）、建设项目环境影响评价分类管理名录（环保部令第44号）以及《关于修改＜建设项目环境影响评价分类管理名录＞部分内容的决定》（生态环境部令第1号）等有关文件的规定，本项目属于“一、畜牧业1、畜禽养殖场、养殖小区”的“年出栏生猪5000头及以上”，本项目须编写环境影响报告书，阐明项目建设对周边环境的影响及污染防治措施的可靠性和稳定性，以确保社会、经济与环境同步的可持续发展的战略目标。为此，衡南县楚牧农业发展有限公司委托衡阳益清环保科技有限公司开展本项目的环境影响评价工作。接受任务委托后，我单位的有关成员在熟悉资料、踏勘拟建地现场的基础上，根据本项目的特点和项目地区环境特征，按照环评技术导则要求，开展环境影响评价工作，编制了该项目的环境影响报告书，报请审查。

Ⅱ建设项目特点
根据现场调查，项目所在地不在生活饮用水水源保护区范围；不涉及风景名胜区、自然保护区；不属于城市和城镇居民区等人口集中地区；不属于国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其它区域。项目位于衡南县人民政府依法划定的适养区。

从项目周围环境状况和周边村民居住区分布情况看，本项目选址符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）、《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）和《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）中的选址要求。

项目施工和生产运营过程中将产生一定量的废水、废气、噪声和固体废物，根据建设项目排放的主要污染因子以及场址的地理位置、气象因素，环评重点为生产过程中废气、废水、噪声以及固废对环境的影响。

Ⅲ环境影响评价工作过程及工作程序
1、工作过程

根据《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日实施）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订并施行）、《建设项目环境影响评价分类管理名录（环保部令第44号，2017年9月1日起施行）以及《关于修改＜建设项目环境影响评价分类管理名录＞部分内容的决定》（生态环境部令第1号）的相关规定，“衡南县楚牧存栏万头母猪生态养殖基地（一期）建设项目”应编制环境影响报告书。

本次评价的工作过程如下：

2020年7月25日——建设单位委托衡阳益清环保科技有限公司开展环境评价工作，接受委托后，我司认真分析了工程技术资料，制定了工作方案；

2020年7月26日——我司技术人员对项目所在地进行了初步踏勘，对项目所在区域的环境现状和环境保护目标进行了初步调查，初步识别了项目周边环境敏感点分布情况，收集了有关环境敏感区的资料；

2020年7月26日——我司委托湖南中润恒信检测有限公司对项目所在区域的环境质量现状进行调查工作，现状调查采样时间为2020年7月31日—2020年8月06日；

2020年7月29日——建设单位根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令部令第4号）的相关要求，开展环境影响评价第一次信息公开。

2020年8月26日——建设单位根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令部令第4号）的相关要求，开展环境影响评价第二次信息公开，并在第二次公示期间在环球时报进行两次报纸公示。

2020年8月31日——结合项目工程特点和项目所在地的环境特征，按照环境影响评价技术导则要求编制完成《衡南县楚牧存栏万头母猪生态养殖基地（一期）建设项目环境影响报告书》（报批稿），呈建设单位送环保主管部门组织审查。

2、工作程序

本次环评工作按照总纲要求分为三个阶段，即前期准备、调研和工作方案阶段，分析论证和预测评价阶段和环境影响评价文件编制阶段。本次评价过程首先在研究相关文件，包括国家和地方有关环境保护的法律法规、政策、标准、相关规划、工程技术文件的基础上，进行了初步工程分析，开展初步的环境状况调查；根据相关要求及项目特点进行了环境影响因素识别与评价因子筛选，明确了评价重点和环境保护目标，确定工作等级、评价范围和评价标准，同时制定了工作方案；然后进行评价范围内的环境状况调查、监测与评价，建设项目工程分析，之后进行各环境要素环境影响预测与评价、各专题环境影响分析与评价，最后提出环境保护措施，进行技术经济论证，给出建设项目环境可行性的评价结论。

根据《建设项目环境影响评价技术导则总纲》（HJ2.1-2016）等相关技术规范的要求，本项目环境影响评价的工作过程及程序见图1。
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图1  环境影响评价技术路线图

Ⅳ分析判定相关环保政策
1、产业政策符合性分析

本项目属于《国民经济行业分类》分类中的“A0313猪的饲养”，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，畜禽标准化规模养殖技术开发与应用属于国家鼓励类项目，本项目商品猪生产采用集约化饲养方式，符合国家产业政策要求。

《农业部关于加快推进畜禽标准化规模养殖的意见》（农牧发[2010]6号）指出发展畜禽标准化规模养殖，是加快生产方式转变，建设现代畜牧业的重要内容。《通知》提出的目标：力争到2015年，全国畜禽规模养殖比重在现有基础上再提高10-15个百分点，其中标准化规模养殖比重占规模养殖场的50%，畜禽标准化规模养殖场的排泄物实现达标排放或资源化利用，重大动物疫病防控能力显著增强，畜产品质量安全水平明显提升。要求大力推行畜禽标准化生产，达到“六化”，即：畜禽良种化，养殖设施化，生产规范化，防疫制度化，粪污处理无害化和监管常态化。

《国务院办公厅关于促进生猪生产平稳健康持续发展防止市场供应和价格大幅波动的通知》（国办发明电（2011）26号）要求继续大力扶持生猪生产。一是扶持生猪标准化规模养殖；二是完善生猪饲养补贴制度；三是完善生猪良种繁育政策。四是扩大对生猪调出大县的支持。《国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见》明确提出要求推进畜禽健康养殖，加快畜牧业增长方式转变。把转变畜牧业增长方式作为建设现代畜牧业的重要内容，同时要求建立健全畜禽良种繁育、饲草饲料生产和动物疫病防控三大体系。一是加大畜牧业结构调整，优化畜产品区域布局；二是加快科技进步，推进健康养殖；三是大力发展产业化经营，提高养殖户组织化程度。

本项目为生猪规模化养殖项目，与《农业部关于加快推进畜禽标准化规模养殖的意见》（农牧发[2010]6号）、《国务院办公厅关于促进生猪生产平稳健康持续发展防止市场供应和价格大幅波动的通知》（国办发明电（2011）26号）及《国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见》国家产业政策及相关政策要求相符。

本项目与国家产业政策相符性分析见表1。

表1  本项目与国家产业政策相符性分析一览表

	序号
	文件
	相符性分析

	1
	《关于修改产业结构调整指导目录（2019年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号）
	本项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类一“农林业”中第4项畜禽标准化规模养殖技术开发与应用，故本项目符合《产业结构调整指导目录》（2019年本）的要求。

	2
	《限制用地项目目录》（2012年本）及《禁止用地项目目录》（2012年本）
	本项目为规模化畜禽养殖项目，本项目用地不属于《限制用地项目目录（2012年本）》及《禁止用地项目目录（2012年本）》中涉及的行业及项目。


综上所述，本项目建设符合国家产业政策。

2、省级政策、文件符合性

（1）与《湖南省人民政府办公厅关于加快转型升级推进现代畜牧业发展的意见》符合性

《湖南省人民政府办公厅关于加快转型升级推进现代畜牧业发展的意见》（湘湘政办发[2016]27号）提出“湘江长沙综合枢纽库区湘江干流两岸1000米，长沙综合枢纽库区以外湘江干流两岸500米内，洞庭湖内湖沿岸1000米、集中供水地下水源周边1000米以及地表水饮用水水源取水口上游1000米、下游100米范围内及城乡居民重要饮用水源保护区、自然保护区的核心区及缓冲区、风景名胜区，统一划定为禁养区。禁养区内不得新建畜禽规模养殖场，已有规模养殖场要依法限期退出”。项目最近地表水体为距离生产区东侧890m的无名小溪（自大宜冲水库至耒水），主要水体功能为农业灌溉。根据建设单位提供的衡南县农业农村局关于本项目选址批复（详见附件4）及《关于印发<衡南县畜禽养殖禁养区划定方案>的通知》（清政发[2020]2号）可知，本项目选址不在衡南县畜禽养殖的禁养区范围内，符合文件精神。

文件提出“加大规模养殖场粪污综合利用设施改造，实行干湿分离、雨污分流，着力推进畜禽粪污统一收集、处理和利用。组织开展畜禽粪便综合利用创建活动，大力推广农牧循环、沼气利用、有机肥加工等养殖废弃物资源化利用措施，优先支持符合条件的畜禽规模养殖场建设大中型沼气工程，促进畜禽养殖污染减量化排放、无害化处理、资源化利用。推广应用养殖场养殖废水净化技术，鼓励养殖企业进行综合利用技术改造，做到循环利用”。
本项目采用“漏缝地板+尿泡粪”清粪工艺，粪污水通过暗沟排至集水池，通过干湿分离后，粪便运至项目有机肥生产区采用“高温好氧发酵工艺”制成有机肥后外售；生产废水采用“多级沉淀+UASB反应器+A/O/A/O+物化系统+臭氧消毒”工艺处理后作为厂区种植区油茶基地灌溉用水，不外排；项目生活污水经化粪池处理（食堂废水经隔油池预处理）后作为农肥，不外排，生活污水不进入厂区内污水处理站处理。本工程种植区面积有580亩，可以完全消纳所有的废水，实现废水零排放。

综上，本项目符合《湖南省人民政府办公厅关于加快转型升级推进现代畜牧业发展的意见》的相关要求。

（2）《湖南省畜禽规模养殖污染防治规定》符合性

《湖南省畜禽规模养殖污染防治规定》（湘湘政办发[2017]29号）第二章第十四条明确规定“生猪调出大县和年养殖量在5000万羽以上的家禽养殖大县，原则上每个县要建立病死畜禽收集贮存转运体系或无害化处理中心，鼓励跨行政区域联合建设病死畜禽无害化处理中心。无害化处理应优先采用化制、发酵等既能实现无害化处理又能资源化利用的工艺。鼓励养殖场、养殖小区委托有资质的病死畜禽无害化处理中心集中处理病死畜禽”。第三章第十五条明确规定“畜禽养殖污染治理应按照资源化、减量化、无害化的原则，从源头控制，采取合适的技术对畜禽养殖废弃物进行处理，并通过粪肥还田、制取沼气、制造有机肥等方式提高畜禽养殖废弃物的资源化利用率。将畜禽养殖废弃物用作肥料的，应做好无害化处理，并与土地的消纳能力相适应，确保不产生二次环境污染。”

本项目病死猪一经发现后立即送至厂区内无害化处理间，高温碎尸后采用堆肥法制成有机肥外售；生猪粪便经固液分离后运至项目有机肥生产区采用“高温好氧发酵工艺”制成有机肥后外售，实现畜禽粪污的资源化利用。因此，项目符合《湖南省畜禽规模养殖污染防治规定》的相关要求。
（3）与《湖南省人民政府办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的实施意见》符合性

《湖南省人民政府办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的实施意见》（湘政办发〔2017〕68号）提出“严格落实畜禽养殖场主体责任。畜禽规模养殖场要严格按照《中华人民共和国环境保护法》、《畜禽规模养殖污染防治条例》等法律法规要求，牢固树立环保意识，切实履行环境保护第一主体责任，建设与养殖规模相应的粪便收集、贮存及处理设施并保持正常运转，或者委托第三方进行废弃物处理和资源化利用。实施畜禽规模养殖场分类管理，需申领排污许可证的畜禽规模养殖场，要及时依法申领排污许可证，并按证排污。要定期将畜禽养殖废弃物产生、排放和综合利用等情况报当地畜牧和环保主管部门备案。”

本项目采用尿泡粪工艺，暗沟排污，实现了固液分离和雨污分流，猪粪、污水处理站污泥（含沼渣、栅渣）收集后运至项目有机肥生产区采用“高温好氧发酵工艺”制成有机肥后外售；本项目生产废水产生量为29352.934m3/a，经污水管网收集后排入厂区内污水处理站，采用“多级沉淀+UASB反应器+A/O/A/O+物化系统+臭氧消毒”工艺处理后作为厂区种植区油茶基地灌溉用水，不外排；项目生活污水经化粪池处理（食堂废水经隔油池预处理）后作为农肥，不外排，生活污水不进入厂区内污水处理站处理。本工程种植区面积有580亩，可以完全消纳所有的废水，实现废水零排放。沼气经净化处理后用作厂区的生活用能，剩余沼气燃烧发电，燃烧废气经发电机房外一根15m高排气筒（DA001）排放；病死猪及分娩废物在厂区内无害化处理间高温碎尸后采用堆肥法制成有机肥外售。与《湖南省人民政府办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的实施意见》文件要求相符。

（4）与《湖南省人民政府办公厅关于建立病死畜禽无害化处理机制的实施意见》符合性

《湖南省人民政府办公厅关于建立病死畜禽无害化处理机制的实施意见》（湘政办发〔2015〕103号）提出“强化生产经营者主体责任。从事畜禽饲养、屠宰、经营、运输的单位和个人是病死畜禽无害化处理的第一责任人，负有对病死畜禽及时进行无害化处理并向当地畜牧兽医部门报告畜禽死亡及处理情况的义务。任何单位和个人不得抛弃、收购、贩卖、屠宰、加工病死畜禽。大型养殖场、屠宰场、活畜禽交易市场要配备病死畜禽无害化处理设施，实现自主处理”。

本项目内设有病死猪处理设施，厂区内一旦发现病死猪，立即送至厂区内堆肥间，采用高温碎尸机碎尸后同粪便等一起进行发酵堆肥处理，制成有机肥外售。符合《湖南省人民政府办公厅关于建立病死畜禽无害化处理机制的实施意见》要求。

（5）与《衡阳市人民政府办公室办公室衡阳市畜禽养殖废弃物资源化利用实施方案》符合性

《衡阳市人民政府办公室办公室衡阳市畜禽养殖废弃物资源化利用实施方案》（衡政办发[2018]8号）提出“养殖业主职责：承担畜禽养殖污染防治的主体责任，落实各级政府规定的畜禽养殖污染防治义务，依法接受有关主管部门的监督检查。”

本项目采用尿泡粪工艺，暗沟排污，实现了固液分离和雨污分流，猪粪、污水处理站污泥（含沼渣、栅渣）收集后运至项目有机肥生产区采用“高温好氧发酵工艺”制成有机肥后外售；本项目生产废水产生量为29352.934m3/a，经污水管网收集后排入厂区内污水处理站，采用“多级沉淀+UASB反应器+A/O/A/O+物化系统+臭氧消毒”工艺处理后作为厂区种植区油茶基地灌溉用水，不外排；项目生活污水经化粪池处理（食堂废水经隔油池预处理）后作为农肥，不外排，生活污水不进入厂区内污水处理站处理。本工程种植区面积有580亩，可以完全消纳所有的废水，实现废水零排放。沼气经净化处理后用作厂区的生活用能，剩余沼气燃烧发电，燃烧废气经发电机房外一根15m高排气筒（DA001）排放；病死猪及分娩废物在厂区内无害化处理间高温碎尸后采用堆肥法制成有机肥外售。与《衡阳市人民政府办公室办公室衡阳市畜禽养殖废弃物资源化利用实施方案》文件要求相符。

3、技术政策符合性分析

（1）与《畜禽养殖业污染防治技术政策》符合性分析

本项目与《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发[2010]151号）相符性分析见表1。

表1  项目与《畜禽养殖业污染防治技术政策》的符合性分析

	类别
	《畜禽养殖业污染防治技术政策》
	本项目
	符合性

	一、总则

畜禽养殖污染防治应遵循技术原则
	1.全面规划、合理布局，贯彻执行当地人民政府颁布的畜禽养殖区划，严格遵守“禁养区”和“限养区”的规定，已有的畜禽养殖场（小区）应限期搬迁；结合当地城乡总体规划、环境保护规划和畜牧业发展规划，做好畜禽养殖污染防治规划，优化规模化畜禽养殖场（小区）及其污染防治设施的布局，避开饮用水水源地等环境敏感区域。
	本项目选址不处于饮用水水源地等环境敏感区域，本项目选址为适养区，符合当地规划。
	符合

	
	2.发展清洁养殖，重视圈舍结构、粪污清理、饲料配比等环节的环境保护要求；注重在养殖过程中降低资源耗损和污染负荷，实现源头减排；提高末端治理效率，实现稳定达标排放和“近零排放”。
	本项目猪舍清洁采用“漏缝地板+尿泡粪”工艺，采购成品饲料，采用感应式自动投料设施，注重在养殖过程中降低资源耗损，同时本项目采用成熟的工艺进行废水处理，废水经处理后全部用于本工程种植区灌溉用水，实现零排放。
	符合

	
	3.鼓励畜禽养殖规模化和粪污利用大型化和专业化，发展适合不同养殖规模和养殖形式的畜禽养殖废弃物无害化处理模式和资源化综合利用模式，污染防治措施应优先考虑资源化综合利用。
	本项目猪舍清洁采用“漏缝地板+尿泡粪”工艺，猪粪经固液分离送至厂区内有机肥生产区制成有机肥外售，实现资源化综合利用。
	符合

	
	4.种、养结合，发展生态农业，充分考虑农田土壤消纳能力和区域环境容量要求，确保畜禽养殖废弃物有效还田利用，防止二次污染。
	项目有580亩种植区用于消纳项目污水处理站处理后的废水，项目可以做到废水零排放，有效防止二次污染。
	符合

	
	5.严格环境监管，强化畜禽养殖项目建设的环境影响评价、“三同时”、环保验收、日常执法监督和例行监测等环境管理环节，完善设施建设与运行管理体系；强化农田土壤的环境安全，防止以“农田利用”为名变相排放污染物。
	本项目已委托衡阳益清环保科技有限公司进行环境影响评价工作；建设单位应严格落实环境影响报告书中要求的“三同时”制度；待环评完成后并建成投产后按时申请环保验收，设专门环境管理人员，及时接受环保部门进行监督与委托有相应检测能力的检测机构例行监测，监测计划按照本报告7.3章节执行；设置完善的设施建设与运行管理体系。
	符合

	二、清洁养殖与废弃物收集
	（一）畜禽养殖应严格执行有关国家标准，切实控制饲料组分中重金属、抗生素、生长激素等物质的添加量，保障畜禽养殖废弃物资源化综合利用的环境安全。
	本项目使用饲料严格执行有关国家标准《中华人民共和国国家标准饲料卫生标准》（GB13078-2001）及《饲料添加剂安全使用规范》（农业部1224号），饲料按要求要求添加喂料元素（重金属），同时切实控制饲料组分中抗生素、生长激素等物质的添加量，保障畜禽养殖废弃物资源化综合利用的环境安全。
	符合

	
	（二）规模化畜禽养殖场排放的粪污应实行固液分离，粪便应与废水分开处理和处置；应逐步推行干清粪方式，最大限度地减少废水的产生和排放，降低废水的污染负荷。
	本项目采用“漏缝地板+尿泡粪”清粪工艺，收集后的粪污水经固液分离，粪便运至厂区内有机肥生产区制成有机肥外售，废水进污水处理站处理后作为工程种植区灌溉用水，将粪便与废水分开处理和处置。
	符合

	
	（三）畜禽养殖宜推广可吸附粪污、利于干式清理和综合利用的畜禽养殖废弃物收集技术，因地制宜地利用农业废弃物（如麦壳、稻壳、谷糠、秸秆、锯末、灰土等）作为圈、舍垫料，或采用符合动物防疫要求的生物发酵床垫料。
	本项目猪粪采用“漏缝地板+尿泡粪”清粪工艺，收集后的粪污水经固液分离后废水进厂区自建污水处理站处理，处理后的废水可作为工程种植区灌溉用水，无废水外排。
	符合

	
	（四）不适合敷设垫料的畜禽养殖圈、舍，宜采用漏缝地板和粪、尿分离排放的圈舍结构，以利于畜禽粪污的固液分离与干式清除。尚无法实现干清粪的畜禽养殖圈、舍，宜采用旋转筛网对粪污进行预处理。
	本项目采用“漏缝地板+尿泡粪”清粪工艺，收集后的粪污水经采用固液分离方式分开后分别处理。
	符合

	
	（五）畜禽粪便、垫料等畜禽养殖废弃物应定期清运，外运畜禽养殖废弃物的贮存、运输器具应采取可靠的密闭、防泄漏等卫生、环保措施；临时储存畜禽养殖废弃物，应设置专用堆场，周边应设置围挡，具有可靠的防渗、防漏、防冲刷、防流失等功能。
	项目猪粪便、污水处理站污泥（含沼渣、栅渣）等运至厂区内有机肥生产区采用“高温好氧发酵工艺”制成有机肥后外售，有机肥生产区设有围挡，具有可靠的防渗、防漏、防冲刷、防流失等功能。
	符合

	三、废弃物无害化处理与综合利用
	（一）应根据养殖种类、养殖规模、粪污收集方式、当地的自然地理环境条件以及废水排放去向等因素，确定畜禽养殖废弃物无害化处理与资源化综合利用模式，并择优选用低成本的处理处置技术。
	本项目猪粪采用“漏缝地板+尿泡粪”清粪工艺，收集后的粪污水经固液分离后废水进厂区自建污水处理站处理，处理后的废水可作为工程种植区灌溉用水，无废水外排。
	符合

	
	（二）鼓励发展专业化集中式畜禽养殖废弃物无害化处理模式，实现畜禽养殖废弃物的社会化集中处理与规模化利用。鼓励畜禽养殖废弃物的能源化利用和肥料化利用。
	本项目采用“漏缝地板+尿泡粪”清粪工艺，收集后的粪污水经固液分离，粪便送至厂区内有机肥生产区制成有机肥外售，实现猪粪肥料化利用。
	符合

	
	（三）大型规模化畜禽养殖场和集中式畜禽养殖废弃物处理处置工厂宜采用“厌氧发酵—（发酵后固体物）好氧堆肥工艺”和“高温好氧堆肥工艺”回收沼气能源或生产高肥效、高附加值复合有机肥。
	本项目采用“漏缝地板+尿泡粪”清粪工艺，粪污水通过暗沟排至集水池，通过干湿分离后，粪便运至项目有机肥生产区采用“高温好氧发酵工艺”制成有机肥后外售
	符合

	
	（四）厌氧发酵产生的沼气应进行收集，并根据利用途径进行脱水、脱硫、脱碳等净化处理。沼气宜作为燃料直接利用，达到一定规模的可发展瓶装燃气，有条件的应采取发电方式间接利用，并优先满足养殖场内及场区周边区域的用电需要，沼气产生量达到足够规模的，应优先采取热电联供方式进行沼气发电并并入电网。
	本项目UASB厌氧发酵罐产生的沼气进行收集脱硫净化后用于厨房燃料，剩余部分燃烧发电。
	符合

	
	（五）厌氧发酵产生的底物宜采取压榨、过滤等方式进行固液分离，污水处理垫料和沼液应进一步加工成复合有机肥进行利用。或按照种养结合要求，充分利用规模化畜禽养殖场（小区）周边的农田、山林、草场和果园，就地消纳沼液、污水处理垫料。
	项目猪粪便、污水处理站污泥（含沼渣、栅渣）等运至厂区内有机肥生产区采用“高温好氧发酵工艺”制成有机肥后外售。
	符合

	
	（六）中小型规模化畜禽养殖场（小区）宜采用相对集中的方式处理畜禽养殖废弃物。宜采用“高温好氧堆肥工艺”或“生物发酵工艺”生产有机肥，或采用“厌氧发酵工艺”生产沼气，并做到产用平衡。
	项目猪粪便、污水处理站污泥（含沼渣、栅渣）运至厂区内有机肥生产区，采用“高温好氧发酵工艺”制成有机肥。
	符合

	
	（七）畜禽尸体应按照有关卫生防疫规定单独进行妥善处置。染疫畜禽及其排泄物、染疫畜禽产品，病死或者死因不明的畜禽尸体等污染物，应就地进行无害化处理。
	项目病死猪采用堆肥法进行处理，项目内一旦发现病死猪，立即送至厂区内堆肥间采用高温碎尸机碎尸后同猪粪便一起，发酵堆肥制成有机肥后外售。
	符合

	四、畜禽养殖废水处理
	（一）规模化畜禽养殖场（小区）应建立完备的排水设施并保持畅通，其废水收集输送系统不得采取明沟布设；排水系统应实行雨污分流制。
	本项目厂区排水实行雨污分流制，并结合厂区地形合理设置污水处理系统，污水管网从产生源至污水处理系统均采用暗敷污水管。
	符合

	
	（二）布局集中的规模化畜禽养殖场（小区）和畜禽散养密集区宜采取废水集中处理模式，布局分散的规模化畜禽养殖场（小区）宜单独进行就地处理。鼓励废水回用于场区园林绿化和周边农田灌溉。
	本工程生产废水采用“多级沉淀+UASB反应器+A/O/A/O+物化系统+臭氧消毒”工艺处理后作为工程种植区灌溉用水，工程承包有580亩的油茶基地，可以完全消纳所有的废水，实现废水零排放；项目生活污水经化粪池处理（食堂废水经隔油池预处理）后作为农肥，不外排。
	符合

	
	（三）应根据畜禽养殖场的清粪方式、废水水质、排放去向、外排水应达到的环境要求等因素，选择适宜的畜禽养殖废水处理工艺；处理后的水质应符合相应的环境标准，回用于农田灌溉的水质应达到农田灌溉水质标准。
	本项目养殖废水采用“多级沉淀+UASB反应器+A/O/A/O+物化系统+臭氧消毒”工艺处理，达《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）和《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中水作标准两者较严者后作为厂区种植区油茶基地灌溉用水。
	符合

	
	（四）规模化畜禽养殖场（小区）产生的废水应进行固液分离预处理，采用脱氮除磷效率高的“厌氧+兼氧”生物处理工艺进行达标处理，并应进行杀菌消毒处理。
	项目猪舍采用“漏缝地板+尿泡粪”清粪工艺，收集的粪污水先经固废分离，分离后的废水再采用“多级沉淀+UASB反应器+A/O/A/O+物化系统+臭氧消毒”工艺处理。
	符合

	五、畜禽养殖空气污染防治
	（一）规模化畜禽养殖场（小区）应加强恶臭气体净化处理并覆盖所有恶臭发生源，排放的气体应符合国家或地方恶臭污染物排放标准。
	本项目加强恶臭发生源的治理及覆盖，猪舍采用密闭环控猪舍，采用雾化除臭、喷淋除臭等进行治理猪舍恶臭；污水处理单元尽可能密闭降低恶臭扩散；有机肥生产区通过在发酵原料猪粪等中添加除臭剂进行处理。通过工程分析及预测分析可知，本项目排放的恶臭污染物满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的新改扩建二级标准。
	符合

	
	（二）专业化集中式畜禽养殖废弃物无害化处理工厂产生的恶臭气体，宜采用生物吸附和生物过滤等除臭技术进行集中处理。
	本项目采用绿化带隔离、物理吸附除臭、化学除臭技术进行集中处理。
	符合

	
	（三）大型规模化畜禽养殖场应针对畜禽养殖废弃物处理与利用过程的关键环节，采取场所密闭、喷洒除臭剂等措施，减少恶臭气体扩散，降低恶臭气体对场区空气质量和周边居民生活的影响。
	本项目采取场所密闭、喷洒除臭剂等措施，减少恶臭气体扩散，降低恶臭气体对场区空气质量和周边居民生活的影响
	符合

	
	（四）中小型规模化畜禽养殖场（小区）宜通过科学选址、合理布局、加强圈舍通风、建设绿化隔离带、及时清理畜禽养殖废弃物等手段，减少恶臭气体的污染。
	本项目选址合理，平面合理布局，采取了加强圈舍通风、建设绿化隔离带、及时清理畜禽养殖废弃物等手段，减少恶臭气体的污染。
	符合


（2）与《畜禽养殖产地环境评价规范》符合性分析
（1）畜禽饮用水水质符合性：本项目生猪饮用水取自地下井水，根据区域现状监测结果可知，地下井水水质基本能符合《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）中表2：畜禽饮用水水质评价指标限值。

（2）土壤环境质量符合性：根据现场踏勘和调查可知，本项目养殖场区现状为山地、荒地，用地范围内未开展过工业及喷洒过农药化肥等，因此，评价认为项目所在地适合于畜禽养殖场地建设。

（3）环境空气质量符合性：根据项目厂区环境空气质量监测结果可知，各监测因子符合《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）中表5：畜禽养殖场和养殖小区环境空气质量评价指标限值。

（4）声环境质量符合性：根据项目厂界声环境质量监测结果可知，监测结果符合《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）中表6：畜禽养殖场、养殖小区及放牧区声环境质量评价指标限值。

综上所述，项目选址环境质量现状符合《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）中的环境质量要求。

（3）与《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）符合性分析

本项目与《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）符合性分析见表2。

表2  与《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）符合性分析一览表

	规范
	规范要求
	本项目情况
	符合性分析

	3选址要求
	3.1禁止在下列区域设畜禽养殖场：

3.1.1生活饮用水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区；

3.1.2城市和城镇居民区，包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中地区；

3.1.3县级人民政府依法划定的禁养区域；

3.1.4国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其他区域；

3.2新建、改建、扩建的畜禽养殖场选址应避开3.1规定的禁建区域，在禁建区域附近建设的，应设在3.1规定的禁建区域常年主导风向的下风向或侧风向处，场界与禁建区域边界的最小距离不得小于500m。
	本项目位于衡南县宝盖镇黄田村，不属于无饮用水源保护区、风景名胜区、自然保护区。项目所在地也不位于城市和城镇居民区；项目不位于衡南县人民政府依法划定的禁养区范围内。
	符合

	4场区布局与清粪工艺
	4.1新建、改建、扩建的畜禽养殖场应实现生产区、生活管理区的隔离，粪便污水处理设施和禽畜尸体焚烧炉应设在养殖场的生产区、生活管理区的常年主导风向的下风向或侧风向处。
	本项目属于新建项目，项目生产区域生活管理区分开，污水处理站、堆肥间均位于厂区东侧，位于生产区常年主导风向的下风向，位于生活区常年主导风向的侧风向。
	符合

	
	4.2养殖场的排水系统应实行雨水和污水收集输送系统分离，在场区内外设置的污水收集输送系统，不得采取明沟布设。
	本项目厂区内实行雨污分流，雨水经雨水管网排至周边的水塘；粪污水经收集后经固液分离，粪便运至厂区内有机肥生产区制成有机肥外售，废水经收集后在厂区污水处理站处理达标后作为厂区种植区灌溉用水。
	符合

	
	4.3新建、改建、扩建的畜禽养殖场应采取干法清粪工艺，采取有效措施将粪及时、单独清出，不可与尿、污水混合排出，并将产生的粪渣及时运至贮存或处理场所，实现日产日清。采用水冲粪、水泡粪湿法清粪工艺的养殖场，要逐步改为干法清粪工艺。
	本项目采用“漏缝地板+尿泡粪”清粪工艺，收集后的粪污水经固液分离后分开处理，尿泡粪工艺详见2.2.2章节介绍。
	符合

	5畜禽粪便的贮存
	5.1畜禽养殖场产生的畜禽粪便应设置专门的贮存设施，其恶臭及污染物排放应符合《畜禽养殖业污染物排放标准》。
	本项目内设置2个专门的集污池（位于污水处理站西侧）储存项目猪舍内清除出的粪便，经分析，其恶臭及污染物排放符合《畜禽养殖业污染物排放标准》。
	符合

	
	5.2贮存设施的位置必须远离各类功能地表水体（距离不得小于400m），并应设在养殖场生产及生活管理区的常年主导风向的下风向或侧风向处。
	本项目污水处理站、集污池位于厂区东侧，位于生活管理区常年主导风向的侧风向，建设位置距离最近地表水体东面的无名小溪约890m
	符合

	
	5.3贮存设施应采取有效的防渗处理工艺，防止畜禽粪便污染地下水。
	本项目集污池池壁、发酵车间地面均参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）进行防渗设计
	符合

	
	5.4贮存设施应采取设置顶盖等防止降雨(水)进入的措施
	本项目集污池为全密封式，污水处理站各罐体均为密闭式。
	符合

	6污水处理
	6.1畜禽养殖过程中产生的污水应坚持种养结合的原则，经无害化处理后尽量充分还田，实现污水资源化利用。

6.2畜禽污水经治理后向环境中排放，应符合《畜禽养殖业污染物排放标准》的规定，有地方排放标准的应执行地方排放标准。

污水作为灌溉用水排入农田前，必须采取有效揩施进行净化处理(包括机械的、物理的、化学的和生物学的)，并须符合《农田灌溉水质标准》(GB 5084- -92)的要求。

6.2.1在畜禽养殖场与还田利用的农田之间应建立有效的污水输送网络，通过车载或管道形式将处理(置)后的污水输送至农田，要加强管理，严格控制污水输送沿途的弃、撒和跑、冒、滴、漏。

6.2.2畜禽养殖场污水排入农田前必须进行预处理(采用格栅、厌氧、沉淀等工艺、流程)。并应配套设置田间储存池，以解决农田在非施肥期间的污水出路问题，田间储存池的总容积不得低于当地农林作物生产用肥的最大间隔时间内畜禽养殖场排放污水的总量。

6.3对没有充足土地消纳污水的畜禽养殖场，可根据当地实际情况选用下列综合利用措施：

6.3.1经过生物发酵后，可浓缩制成商品液体有机肥料。

6.3.2进行沼气发酵，对沼渣、沼液应尽可能实现综合利用，同时要避免产生新的污染。沼渣及时清运至粪便贮存场所；沼液尽可能进行还田利用，不能还田利用并需外排的要进行进一步净化处理，达到排放标准。

沼气发酵产物应符合《粪便无害化卫生标准》(GB7959- -87)。

6.3.3制取其它生物能源或进行其它类型的资源回收综合利用，要避免二次污染，并应符合《畜禽养殖业污染物排放标准》的规定。

6.4污水的净化处理应根据养殖种类、养殖规模、清粪方式和当地的自然地理条件,选择合理、适用的污水净化处理工艺和技术路线，尽可能采用自然生物处理的方法，达到回用标准或排放标准。

6.5污水的消毒处理提倡采用非氯化的消毒措施。要注意防止产生二次污染物。
	本项目污水采用“多级沉淀+UASB反应器+A/O/A/O+物化系统+臭氧消毒”工艺处理后达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）和《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中水作标准两者较严者后作为厂区种植区油茶基地灌溉用水，不外排。
	符合

	7固体粪肥的处理利用
	7.1土地利用

7.1.1畜禽粪便必须经过无害化处理，并且须符合《粪便无害化卫生标准》后，才能进行土地利用，禁止未经处理的畜禽粪便直接施人农田。

7.1.2经过处理的粪肥作为土地的肥料或土壤调节剂来满足作物生长的需要，其用量不能超过作物当年生长所需养分的需求量。

在确定粪肥的最佳使用量时需要对土壤肥力和粪肥肥效进行测试评价，并应符合当地环境容量的要求。

7.1.3对高降雨区、坡地及沙质容易产生径流和渗透性较强的土壤，不适宜施用粪肥或粪肥使用量过高易使粪肥流失引起地表水或地下水污染时，应禁止或暂停使用粪肥。

7.2对没有充足土地消纳利用粪肥的大中型畜禽养殖场和养殖小区，应建立集中处理畜禽粪便的有机肥厂或处理(置)机制。

7.2.1固体粪肥的堆制可采用高温好氧发酵或其它适用技术和方法，以杀死其中的病原菌和蛔虫卵，缩短堆制时间，实现无害化。

7.2.2高温好氧堆制法分自然堆制发酵法和机械强化发酵法，可根据本场的具体情况选用。
	本项目采用“多级沉淀+UASB反应器+A/O/A/O+物化系统+臭氧消毒”处理工艺对厂区内产生的废水进行处理，处理后的废水作为厂区种植区灌溉用水，无废水外排。
	符合

	8饲料和饲养管理
	8.1畜禽养殖饲料应采用合理配方，如理想蛋白质体系配方等，提高蛋白质及其它营养的吸收效率，减少氮的排放量和粪的产生量。

8.2提倡使用微生物制剂、酶制剂和植物提取液等活性物质，减少污染物排放和恶臭气体的产生。

8.3养殖场场区、畜禽舍、器械等消毒应采用环境友好的消毒剂和消毒措施(包括紫外、臭氧、双氧水等方法)，防止产生氯代有机物及其它的二次污染物。
	本项目饲料均为外购，项目消毒剂采用过氧乙酸，消毒措施为紫外灯，为环境友好型消毒方式及消毒剂。
	符合

	9病死畜禽尸体的处理于处置
	9.1病死禽畜尸体要及时处理，严禁随意丢弃，严禁出售或作为饲料再利用。

9.2病死禽畜尸体处理应采用焚烧炉焚烧的方法，在养殖场比较集中的地区，应集中设置焚烧设施，同时焚烧产生的烟气应采取有效的净化措施，防止烟尘、一氧化碳、恶臭等对周围大气环境的污染。

9.3不具备焚烧条件的养殖场应设置两个以上安全填埋井。填埋井应为混凝土结构，深度大于2m，直径1 m，井口加盖密封。进行填埋时，在每次投人畜禽尸体后，应覆盖一层厚度大于10 cm的熟石灰，井填满后，须用粘土填埋压实并封口。
	项目病死猪在厂区内高温碎尸后采用堆肥法处理制成有机肥外售。
	符合

	10畜禽养殖场排放污染物的监测
	10.1畜禽养殖场应安装水表、对用水实行计量管理。

10.2畜禽养殖场每年应至少两次定期向当地环境保护行政主管部门报告污水处理设施和粪便处理设施的运行情况。提交排放污水、废气、恶臭以及粪肥的无害化指标的监测报告。

10.3对粪便污水处理设施的水质应定期进行监测，确保达标排放。

10.4排污口应设置国家环境保护总局统一规定的排污口标志。
	本项目按要求安装水表，运营期拟按要求进行汇报，项目无废水排放，不设排污口。
	符合


从上表分析可知，本项目选址符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）的相关要求。

（4）与《畜禽规模养殖污染防治条例》的符合性分析

本项目与《畜禽规模养殖污染防治条例》（国务院第643号令）符合性分析见下表。

表3  与《畜禽规模养殖污染防治条例》符合性分析一览表

	文件
	要求
	相符性分析

	第十一条
	禁止在下列区域内建设畜禽养殖场、养殖小区：

(一)饮用水水源保护区，风景名胜区；

(二)自然保护区的核心区和缓冲区；

(三)城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域；

(四)法律、法规规定的其他禁止养殖区域。
	本项目选址于衡南县宝盖镇黄田村，项目地不属于无饮用水水源保护区，无风景名胜区；无自然保护区；项目所在位置不属于城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域；不属于法律、法规规定的其他禁止养殖区域。

	第十二条
	新建、改建、扩建畜禽养殖场、养殖小区、应当符合畜牧业发展规划、畜禽养殖污染防治规划、满足动物防疫条件，并进行环境影响评价。
	本项目属于新建养殖场，衡南县目前暂未制定畜牧业发展规划。项目所在地不处于居民集中居住点，可满足动物防疫条件要求。

	第十三条
	畜禽养殖场、养殖小区应当根据养殖规模和污染防治需要，建设相应的畜禽粪便、污水与雨水分流设施，畜禽粪便、污水的贮存设施，粪污厌氧消化和堆沤、有机肥加工、制取沼气、沼渣沼液分离和输送、污水处理、畜禽尸体处理等综合利用和无害化处理设施。已经委托他人对畜禽养殖废弃物代为综合利用和无害化处理的，可以不自行建设综合利用和无害化处理设施。
	本项目设置了集污池对项目生产过程中产生的粪尿进行收集，收集的粪污水先经固废分离，分离后的粪便运至厂区内有机肥生产区制成有机肥外售，废水再采用“多级沉淀+UASB反应器+A/O/A/O+物化系统+臭氧消毒”工艺处理达标后作为厂区种植区灌溉用水。项目病死猪在厂区内采用堆肥法处理制成有机肥外售。

	第十四条
	从事畜禽养殖活动，应当采取科学的饲养方式和废弃物处理工艺等有效措施，减少畜禽养殖废弃物的产生量和向环境的排放量。
	本项目废水处理达标后作为工程种植区灌溉用水，不外排；粪便制成有机肥外售。

	第十八条
	将畜禽粪便、污水、沼渣、沼液等用作肥料的，应当与土地的消纳能力相适应，并采取有效措施，消除可能引起传染病的微生物，防止污染环境和传播疫病
	本项目猪粪便、污水处理站污泥（含沼渣、栅渣）等运至厂区内有机肥生产区采用“高温好氧发酵工艺”制成有机肥后外售。

	第十九条
	从事畜禽养殖活动和畜禽养殖废弃物处理活动，应当及时对畜禽粪便、畜禽尸体、污水等进行收集、贮存、清运，防止恶臭和畜禽养殖废弃物渗出、泄漏
	本项目设置了集污池对项目生产过程中产生的粪尿进行收集，收集的粪污水先经固废分离，分离后的粪便运至厂区内有机肥生产区制成有机肥外售，废水再采用“多级沉淀+UASB反应器+A/O/A/O+物化系统+臭氧消毒”工艺处理达标后作为厂区种植区灌溉用水。项目病死猪在厂区内采用堆肥法处理制成有机肥外售。

	第二十条
	向环境排放经过处理的畜禽养殖废弃物，应当符合国家和地方规定的污染物排放标准和总量控制指标。畜禽养殖废弃物未经处理，不得直接向环境排放
	本项目畜禽养殖废弃物都有合理的处置措施，通过严格管理和实施各项环保措施，将不存在畜禽养殖废弃物未经处理直接向环境排放的情况。


从上表分析可知，本项目选址符合《畜禽规模养殖污染防治条例》（国务院第643号令）的相关要求。

（5）与《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》的符合性分析

本项目与《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）符合性分析见下表4。

表4  与《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》符合性分析一览表

	规范
	规范要求
	本项目情况
	符合性分析

	总平面布置
	平面布置应以污水处理系统、固体粪便处理系统、恶臭集中处理系统为主体，其他各项设施应按粪

污处理流程合理安排，确保相关设备充分发挥功能，保证设施运行稳定、维修方便、经济合理、安全卫生。
	本项目污染治理工程以污水处理系统、固体粪便处理系统、恶臭集中处理系统为主体，其他各项设施应按粪污处理流程合理安排
	符合

	选址要求
	畜禽养殖业污染治理工程应与养殖场生产区、居民区等建筑保持一定的卫生防护距离，设置在畜禽养殖场的生产区、生活区主导风向的下风向或侧风向处。
	本项目污染治理工程位于厂区东侧，位于项目生产区下风向，生活区侧风向，且与生活区及生产区均有一定的距离
	符合

	工艺选择
	新建、改建、扩建的畜禽养殖场宜采用干清粪工艺。现有采用水冲粪、水泡粪清粪工艺的养殖场，应逐步改为干清粪工艺。
	本项目采用“漏缝地板+尿泡粪”清粪工艺，具体工艺流程及原理介绍详见2.2.2章节
	符合

	
	选用粪污处理工艺时，应根据养殖场的养殖种类、养殖规模、粪污收集方式、当地的自然地理环境条件以及排水去向等因素确定工艺路线及处理目标，并应充分考虑畜禽养殖废水的特殊性，在实现综合利用或达标排放的情况下，优先选择低运行成本的处理工艺；应慎重选用物化处理工艺。养殖规模在存栏（以猪计）2 000头及以下的应尽可能采用模式Ⅰ或模式Ⅱ处理工艺；存栏（以猪计）10000头及以上的，宜采用模式Ⅲ处理工艺。

采用模式Ⅰ或模式Ⅱ处理工艺的，养殖场应位于非环境敏感区，周围的环境容量大，远离城市，有能源需求，周边有足够土地能够消纳全部的沼液、沼渣。干清粪工艺的养殖场，不宜采用模式Ⅰ处理工艺，固体粪便宜采用好氧堆肥等技术单独进行无害化处理。

当采用干清粪工艺时，清粪比例宜控制在70%。
	本项目采用“漏缝式地板+尿泡粪”工艺，工程有580亩的油茶基地用于消纳本项目生产过程中产生的废水，因此，项目拟采用模式III处理废水。
	符合


（6）项目与《关于做好畜禽规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知》（环办环评[2018]31号）的符合性分析

表5  与《关于做好畜禽规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知》的符合性分析

	文件
	要求
	符合性分析

	《关于做好畜禽规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知》
	一、优化项目选址，合理布置养殖场区

项目环评应充分论证选址的环境合理性，选址应避开当地划定的禁止养殖区域，并与区域主体功能区规划、环境功能区划、土地利用规划、城乡规划、畜牧业发展规划、畜禽养殖污染防治规划等规划相协调。当地未划定禁止养殖区域的，应避开饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区和缓冲区、村镇人口集中区域，以及法律、法规规定的禁止养殖区域。

项目环评应结合环境保护要求优化养殖场区内部布置。畜禽养殖区及畜禽粪污贮存、处理和畜禽尸体无害化处理等产生恶臭影响的设施，应位于养殖场区主导风向的下风向位置，并尽量远离周边环境保护目标。参照《畜禽养殖业污染防治技术规范》，并根据恶臭污染物无组织排放源强，以及当地的环境及气象等因素，按照《环境影响评价技术导则大气环境》要求计算大气环境防护距离，作为养殖场选址以及周边规划控制的依据，减轻对周围环境保护目标的不利影响。
	本次环评充分论证了项目选址的环境合理性，项目所在地暂未划定禁止养殖区域，本项目选址不涉及该文件提到的区域；项目粪污收集处置设施位于养殖区下风向；本次环评根据当地的环境及气象等因素，按照、《环境影响评价技术导则大气环境》要求计算大气环境防护距离，作为养殖场选址以及周边规划控制的依据，减轻对周围环境保护目标的不利影响。

	
	二、加强粪污减量控制，促进畜禽养殖粪污资源化利用

项目环评应以农业绿色发展为导向，优化工艺，通过采取优化饲料配方、提高饲养技术等措施，从源头减少粪污的产生量。鼓励采取干清粪方式，采取水泡粪工艺的应最大限度降低用水量。场区应采取雨污分离措施，防止雨水进入粪污收集系统。

项目环评应结合地域、畜种、规模等特点以及地方相关部门制定的畜禽粪污综合利用目标等要求，加强畜禽养殖粪污资源化利用，因地制宜选择经济高效适用的处理利用模式，采取粪污全量收集还田利用、污水肥料化利用、粪便垫料回用、异位发酵床、粪污专业化能源利用等模式处理利用畜禽粪污，促进畜禽规模养殖项目“种养结合”绿色发展。

鼓励根据土地承载能力确定畜禽养殖场的适宜养殖规模，土地承载能力可采用农业农村主管部门发布的测算技术方法确定。耕地面积大、土地消纳能力相对较高的区域，畜禽养殖场产生的粪污应力争实现全部就地就近资源化利用或委托第三方处理；当土地消纳能力不足时，应进一步提高资源化利用能力或适当减少养殖规模。鼓励依托符合环保要求的专业化粪污处理利用企业，提高畜禽养殖粪污集中收集利用能力。环评应明确畜禽养殖粪污资源化利用的主体，严格落实利用渠道或途径，确保资源化利用有效实施。
	本项目选取降低粪污恶臭的饲料，从源头减轻粪污产生量及恶臭影响，项目采取干清粪方式，厂区内采取雨污分流措施，雨水经雨水管道收集外排，不会进入粪污收集系统；本项目粪污收集后均可妥善处理；本项目计划年存栏基础母猪5300头、哺乳仔猪6000头，出栏断奶仔猪约12万头，养殖规模与本项目占地相符；项目污染治理措施均能满足处理要求，确保污染物达标排放。

	
	三、强化粪污治理措施，做好污染防治

项目环评应强化对粪污的治理措施，加强畜禽养殖粪污资源化利用过程中的污染控制，推进粪污资源的良性利用，应对无法资源化利用的粪污采取治理措施确保达标排放。畜禽规模养殖项目应配套建设与养殖规模相匹配的雨污分离设施，以及粪污贮存、处理和利用设施等，委托满足相关环保要求的第三方代为利用或者处理的，可不自行建设粪污处理或利用设施。

项目环评应明确畜禽粪污贮存、处理和利用措施。贮存池应采取有效的防雨、防渗和防溢流措施，防止畜禽粪污污染地下水。贮存池总有效容积应根据贮存期确定。进行资源化利用的畜禽粪污须处理并达到畜禽粪便还田、无害化处理等技术规范要求。畜禽规模养殖项目配套建设沼气工程的，应充分考虑沼气制备及贮存过程中的环境风险，制定环境风险防范措施及应急预案。

畜禽养殖粪污作为肥料还田利用的，应明确畜禽养殖场与还田利用的林地、农田之间的输送系统及环境管理措施，严格控制肥水输送沿途的弃、撒和跑冒滴漏，防止进入外部水体。对无法采取资源化利用的畜禽养殖废水应明确处理措施及工艺，确保达标排放或消毒回用，排放去向应符合国家和地方的有关规定，不得排入敏感水域和有特殊功能的水域。

依据相关法律法规和技术规范，制定明确的病死畜禽处理、处置方案，及时处理病死畜禽。针对畜禽规模养殖项目的恶臭影响，可采取控制饲养密度、改善舍内通风、及时清粪、采用除臭剂、集中收集处理等措施，确保项目恶臭污染物达标排放。
	本项目粪污采用集污池收集暂存，集污池进行有效的防雨、防渗和防溢流措施，收集后的猪粪、污水处理站污泥（含沼渣、栅渣）收集后运至项目有机肥生产区采用“高温好氧发酵工艺”制成有机肥后外售；生产废水经污水管网收集后排入厂区内污水处理站，采用“多级沉淀+UASB反应器+A/O/A/O+物化系统+臭氧消毒”工艺处理后作为厂区种植区油茶基地灌溉用水，不外排；病死猪及分娩废物在厂区内无害化处理间高温碎尸后采用堆肥法制成有机肥外售，不在厂区内填埋及焚烧

	
	四、落实环评信息公开要求，发挥公众参与的监督作用

建设单位在项目环评报告书报送审批前，应采取适当形式，遵循依法、有序、公开、便利的原则，公开征求意见并对真实性和结果负责。

地方生态环境部门应按照相关要求，主动公开项目环评报告书受理情况、拟作出的审批意见和审批情况，保障公众环境保护知情权、参与权和监督权。强化对建设单位的监督约束，落实建设项目环评信息的全过程、全覆盖公开，确保公众能够方便获取建设项目环评信息。
	已落实，详见《衡南县楚牧存栏万头母猪生态养殖基地（一期）建设项目环境影响评价公众参与说明》

	
	五、强化事中事后监管，形成长效管理机制

地方生态环境部门应加强畜禽规模养殖项目的全过程管理。建设单位必须严格执行环境保护“三同时”制度，落实各项生态环境保护措施，在项目建成后按照国家规定的程序和技术规范，开展建设项目竣工环境保护验收。各级生态环境部门通过随机抽查项目环评报告书等方式，掌握环境影响报告书的编制及审批、环境影响登记表备案及承诺落实、环境保护“三同时”落实、环境保护验收情况及相关主体责任落实等情况，及时查处违法违规行为。
	本次环评为该项目制定了环境保护“三同时”制度，并要求业主方严格执行。


4、选址合理性分析

1、湖南省生态红线

根据《湖南省生态保护红线》的通知（湘政发〔2018〕20号），本项目位于衡南县宝盖镇黄田村，不属于湖南省生态保护红线范围。

2、与《畜禽养殖业污染防治技术规范》中选址要求符合性分析

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）中选址要求。项目选址符合规范的原则和要求。本项目建设条件与规范要求对比分析结果见上文表2。

3、与《衡阳市畜禽规模养殖污染防治办法》选址符合性分析

《衡阳市畜禽规模养殖污染防治办法》（衡阳市人民政府令第5号）第十条指出：禁止在下列区域内建设畜禽养殖场、养殖小区：

（一）饮用水水源保护区、自然保护区的核心区和缓冲区、风景名胜区、湿地自然保护区的核心区和缓冲区、文物保护单位等；

（二）城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域；

（三）省人民政府确定的湘江干流两岸的禁止养殖区域；

（四）法律、法规规定的其他禁止养殖区域。

本项目不涉及饮用水水源保护区、自然保护区的核心区和缓冲区、风景名胜区、湿地自然保护区的核心区和缓冲区、文物保护单位等；不在城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域；且根据本项目与衡南县畜禽养殖禁养区空间分布位置关系图（详见附图8），本项目选址属于衡南县畜禽养殖的适养区。因此，项目选址符合《衡阳市畜禽规模养殖污染防治办法》要求。

5、“三线一单”符合性分析

2016年7月15日，环境保护部下发了《关于印发<“十三五”环境影响评价改革实施方案>的通知》（环环评[2016]95号），指出以改善环境质量为核心，以全面提高环评有效性为主线，以创新体制机制为动力，以“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（以下简称“三线一单”）为手段，强化空间、总量、准入环境管理，划框子、定规则、查落实、强基础，不断改进和完善依法、科学、公开、廉洁、高效的环评管理体系。

2016年10月26日，环境保护部下发了《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号），提出为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价（以下简称环评）管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（以下简称“三线一单”）约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制（以下简称“三挂钩”机制），更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。

（1）生态红线

根据湖南省人民政府关于印发《湖南省生态保护红线》的通知（湘政发〔2018〕20号），生态保护红线分布如下：1、武陵山区生物多样性维护生态保护红线；2、雪峰山区生物多样性维护—水源涵养生态保护红线；3、越城岭生物多样性维护生态保护红线；4、洞庭湖区生物多样性维护生态保护红线（包括长江岸线）；5、南岭水源涵养-生物多样性维护生态保护红线；6、罗霄山水源涵养—生物多样性维护生态保护红线；7、幕阜山水源涵养-生物多样性维护生态保护红线；8、长株潭城市群区域水土保持生态保护红线；9、湘中衡阳盆地—祁邵丘陵区水土保持生态保护红线。

项目位于衡南县宝盖镇黄田村，不属于自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护地和其他需要特别保护等法律法规禁止开发建设的区域，且远离城镇、医院、居民区和交通要道。项目不在湖南省划定的生态红线内。因此，项目建设符合生态红线控制要求。

（2）环境质量底线

①水环境

根据现状监测数据可知，项目所处区域地表水及地下水均符合相应标准。本项目生产采用“多级沉淀+UASB反应器+A/O/A/O+物化系统+臭氧消毒”处理工艺进行处理达标后作为项目种植区灌溉用水，不外排；生活污水经化粪池处理（食堂废水经隔油池预处理）后作为农肥，不外排；项目有580亩的油茶种植基地用于消纳本项目污水处理站处理后的废水，实现废水零排放。厂区设置相应防渗措施。采取相应的措施后，从水环境角度分析，项目建设符合水环境功能区划要求，对区域水环境质量影响较小。

②大气环境

根据现状监测数据可知，各测点常规指标SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，特征污染物指标NH3和H2S符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中无组织排放场界标准值二级新改扩建要求，具有一定的容量。根据预测结果可知，本项目运营期在正常排放工况下，各种污染物的排放不会明显增加该区域环境空气中相应的浓度值，且项目恶臭污染源边界385m范围内无集中居民区、医院和学校等，对周围环境及敏感点的影响较小。

③声环境

根据现状监测数据可知，区域声环境质量现状良好，符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。根据预测结果，采取相应的减振、隔声措施后，项目对周边声环境贡献值较小，对周边声环境影响较小。

根据工程及环境影响分析，项目实施后通过采取相关污染防治措施，可确保污染物达标排放，预测值能满足区域环境质量目标的要求。

综上，项目用地环境质量现状较好，符合环境质量底线的要求。

（3）资源利用上线

本项目运营过程中会消耗一定量电能、水资源等。项目建成后年用电量约为100万Kw•h，相对区域用电量较少；项目猪舍采用感应饮水等措施节水，用水量相对其他养殖场较少。项目产生的的猪只尿液和粪便可达到资源化、无害化处理。因此，项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。

（4）环境准入负面清单

本项目位于衡南县宝盖镇黄田村，项目不在衡南县人民政府《关于印发《衡南县畜禽养殖禁养区划定方案》的通知》（清政发[2020]2号）中的禁养区范围内，符合衡南县畜禽规模养殖规定。因此，本项目不在该功能区负面清单内。
综上，项目符合“三线一单”相关要求。

Ⅴ关注的主要环境问题及环境影响
根据项目特点，本项目应关注的主要环境问题有：

重点关注：项目与国家产业政策、区域规划的相符性；项目区域环境质量状况；项目工程分析及产污节点、污染物产排计算；项目环境影响分析及污染防治措施有效性分析。

环境影响：施工期扬尘和噪声对周边环境的影响、施工期生态环境影响；营运期高浓度养殖废水的收集、处理、排放去向及对地表水环境的影响；恶臭气体对大气环境的影响；猪粪便等固体废弃物的收集、无害化处理、综合利用及对环境的影响。

VI环境影响报告结论
本报告对建设项目拟建址及其周围地区进行了环境质量现状监测、调查与评价；对项目的排污负荷进行了估算，利用模式模拟预测了该项目外排污染物对周围环境可能产生的影响，并提出了相应的污染防治措施及对策，提出须设置环境防护距离的要求；对本项目的风险影响进行了定性分析，提出了风险事故防范与应急措施。

本报告通过分析评价，认为：在严格遵守“三同时”的管理规定，完成各项报建手续，认真落实本评价报告中所提出的环保措施和建议，确保环保处理设施正常使用和运行，同时加强废气污染物和噪声排放监控管理，做到达标排放的前提下，从环境保护角度而言，该项目的建设运营是可行的。

1总则

1.1编制依据
1.1.1 国家有关法律、法规及政策文件

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2014年4月24日修订通过，2015年1月1日起施行；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议第二次修正通过并实施；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》，2017年6月27日修订，2018年1月1日起施行；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日修订，2018年10月26日实施；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议第二次修正通过并实施；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（修订草案）（征求意见稿）》（环办土壤函[2018]644号），2018年07月11日发布；

（7）《中华人民共和国节约能源法》，2016年7月2日修订，2016年9月1日实施；

（8）《中华人民共和国土地管理法》（主席令第二十八号），2004.8.28修订通过并实施；

（9）《中华人民共和国畜牧法》（主席令第四十五号），2015年4月24日修正通过并实施；

（10）《中华人民共和国动物防疫法》（主席令第七十一号），2007年8月30日发布，2008年1月1日实施；

（11）《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令），2017年7月16日修订，2017年10月1日实施；

（12）《关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号），2013年9月10日；

（13）《关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号），2015年4月2日；

（14）《关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发〔2016〕31号），2016年5月28日；

（15）《关于推进大气污染联防联控工作改善区域空气质量的指导意见》（国办发〔2010〕33号），2010年5月11日；

（16）《关于进一步加强环境保护信息公开工作的通知》（环办〔2012〕134号），2012年10月30日；

（17）《关于印发<建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）>的通知》（环办〔103〕号）2013年11月14日；

（18）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环保部令第44号）2018年4月28日修正实施；

（19）《产业结构调整指导目录（2019年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号）；

（20）《关于加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2005〕152号文）；

（21）《畜禽养殖业污染防治管理办法》（国家环保总局令第9号），2001年3月20日颁布实施；

（22）《动物防疫条件审查办法》（农业部2010年第7号令），2010年1月21日施行；

（23）《关于促进规模化畜禽养殖有关用地政策的通知》（国土资发〔2007〕220号），2007年9月21日发布实施；

（24）《农业部畜禽标准化示范场管理办法》；

（25）《农业部关于加快推进畜禽标准化规模养殖的意见》（农牧发〔2010〕6号），2010年3月22日发布；

（26）《畜禽规模养殖污染防治条例》（国务院令第643号），2013年11月11日发布，自2014年1月1日起施行；

（27）《规模畜禽养殖场污染防治最佳可行技术指南（试行）》（HJ-BAT-10），2013年7月17日发布。

（28）《关于做好畜禽规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知》（环办环评[2018]31号），2018年10月15日印发。

1.1.2 地方相关政策、规范及规划

（1）《湖南省环境保护条例（修正案）》2013.5.27；

（2）《湖南省主体功能区规划》（湘政发【2012】39号）；

（3）《湖南省土地管理实施办法》；

（4）《湖南省生态环境建设规划》（1999.4）；

（5）《湖南省农业环境保护条例》（2002.11.29）；

（6）《湖南省主要地表水系水环境功能区划》（DB43/023-2005）；

（7）《湖南省湘江保护条例》，2013年4月；

（8）《湖南省生活饮用水地表水源保护区划定方案》湘政函[2016]176号；

（9）《湖南省大气污染防治条例》（2017第60号）；

（10）湖南省《贯彻落实〈大气污染防治行动计划〉实施细则》（湘政办发[2013]77号）；

（11）湖南省人民政府关于印发《湖南省贯彻落实〈水污染防治行动计划〉实施方案（2016-2020年）》的通知（湘政发[2015]53号），2015年12月31日；

（12）《湖南省环境保护厅关于进一步加强环境影响评价监督管理工作的通知》湘发环[2014]43号；

（13）《湖南省环境保护厅关于印发〈湖南省环境保护主管部门审批环境影响评价文件的建设项目目录（2017年本）〉的通知》，湘环发〔2017〕19号；

（14）《湖南省“十三五”环境保护规划》2015年9月；

（15）《湖南省人民政府办公厅关于加快转型升级推进现代畜牧业发展的意见》（湘政办发〔2016〕27号），2016年4月18日实施；

（16）《湖南省畜禽规模养殖污染防治规定》（湘政办发〔2017〕29号），2017年5月25日印发；

（17）《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018-2020年)》（湘政发〔2018〕17号），2018年6月18日印发；

（18）《衡阳市污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020）》；

（19）《衡阳市大气污染防治“蓝天保卫战”三年行动计划（2018-2020年）》；

（20）《衡阳市“一江四水”净水行动计划（2018-2020年）》；

（21）《衡阳市“净土保卫战”实施方案（2018-2020年）》和水、气、土壤污染防治年度实施方案；

（22）《衡阳市城市总体规划(2006-2020年)2017年修订》（修改方案）；

（23）湖南省人民政府关于印发《湖南省生态保护红线》的通知（湘政发〔2018〕20号）；

（24）《关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的实施意见》（湘政办发〔2017〕68号）；

（25）《湖南省人民政府办公厅关于建立病死畜禽无害化处理机制的实施意见》（湘政办发〔2015〕103号）；

（26）《衡阳市人民政府办公室办公室衡阳市畜禽养殖废弃物资源化利用实施方案》（衡政办发[2018]8号）；

（27）《衡阳市畜禽规模养殖污染防治办法》（衡阳市人民政府令第5号）；

（28）《关于印发<衡南县畜禽养殖禁养区划定方案>的通知》（清政发[2020]2号），衡南县人民政府，2020年2月28日。

1.1.3 评价技术规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则—总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）；

（5）《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）；

（6）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（7）《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ19-2011）；

（8）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）。

1.1.4 养殖行业相关规范

（1）《畜禽养殖业污染防治技术规范》(HJ/T81-2001)，原国家环保总局；

（2）《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）环境保护部；

（2）《畜禽粪便无害化处理技术规范》（NY/T1168-2006）国家农业部；

（3）《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》（NY/T1222-2006），国家农业部；

（4）《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》（GB16548-2006）；

（5）《畜禽养殖产地环境评价规范》(HJ568-2010)；

（6）《规模化畜禽养殖场污染防治最佳可行技术指南（试行）》（HJ-BAT-10）环 保部，2013年7月；

（7）关于发布《畜禽养殖业污染防治技术政策》的通知（环发〔2010〕151号）；

（8）《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）；

（9）《畜禽场环境质量标准》（NY/388-1999）；

（10）《畜禽产地检疫规范》（GB16549）；

（11）《生猪饲养标准》（GB8471）；

（12）《畜禽病害肉尸及其产品无害化处理规程》（GB16548）；

（13）《饲料药物添加剂使用规范》（农业部第168号公告）；

（14）《粪便无害化卫生标准》（GB7959-2012）。

1.1.5 项目其它相关资料

（1）建设项目环境影响评价委托书；

（2）《衡南县楚牧存栏万头母猪生态养殖基地（一期）建设项目环境影响报告书公众参与说明书》；

（3）《衡南县楚牧存栏万头母猪生态养殖基地（一期）建设项目环境质量现状监测检测报告》；

（4）建设单位提供的其他相关技术资料。

1.2环境影响因素识别与评价因子确定
1.2.1环境影响因素识别

根据建设项目排污特征、建设地区的环境状况，采用矩阵法对可能受项目影响的环境要素进行识别，其结果见下表。

表1.2-1  环境影响因素识别结果

	项目阶段
	影响因素
	自然要素
	生态环境

	
	
	环境空气
	水环境
	声环境
	植被
	景观
	土壤

	施工期
	施工作业
	-1S
	-1S
	-1S
	-1L
	-1L
	-1L

	运营期
	废气排放
	-2L
	-
	-
	-
	-
	-

	
	废水排放
	-1L
	--1L
	-
	-
	-
	-

	
	噪声排放
	-
	-
	-1L
	-
	-
	-

	
	固体废物
	-1L
	-
	-
	-
	-1L
	-

	
	绿化
	+1L
	-
	+1L
	+1L
	+1L
	+1L


注：“1”表示有轻微影响，“2”表示有中等影响，“3”表示有重大影响；

“+”表示有正面影响，“-”表示有负面影响；

“L”表示有长期影响，“S”表示有短期影响；“--”表示无影响。

由上表可得出，由于项目施工期会对周围的大气环境、声环境、生态环境产生轻度影响，但其对环境的不利影响是局部的、短期的，随着施工结束而消失。运营期对环境的主要影响要素为养猪场散发的恶臭对大气环境的影响，及猪粪尿、废水等对当地水环境、土壤环境产生的影响，以及固体废物堆放对区域生态的影响。

1.2.2评价因子筛选

根据建设项目环境影响因素识别和特征污染因子识别结果，结合本区域环境状况筛选评价因子见下表。

表1.2-2  环境影响评价因子汇总表

	项目
	评价类型
	现状评价因子

	大气
	现状评价因子
	TSP、SO2、NO2、PM10、CO、O3、PM2.5、NH3、H2S

	
	影响评价因子
	NH3、H2S 

	地表水
	现状评价因子
	pH值、BOD5、COD、NH3-N、TP、TN、粪大肠菌群

	
	影响评价因子
	COD、NH3-N

	地下水
	现状评价因子
	pH、耗氧量、氨氮、总硬度、硝酸盐、亚硝酸盐、总大肠菌群、K++Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-

	
	影响评价因子
	--

	噪声
	现状评价因子
	连续等效A声级（Leq（A））

	
	影响评价因子
	连续等效A声级（Leq（A））

	固体废物
	现状评价因子
	固体废物的处置

	
	影响评价因子
	猪粪、病死猪及分娩废物、有机肥、医疗废物、生活垃圾


1.3相关规划与环境功能区划
1.3.1与《全国生猪生产发展规划（2016~2020年）》等符合性

2016年4月，农业部印发了《全国生猪生产发展规划（2016~2020年）》，明确了“十三五”时期我国生猪生产发展的思路、布局和主要任务。该规划中指出要高度重视和支持适度规模养殖并大力推广生态养殖。将生态养殖作为养殖污染治理的关键措施，加强对养殖废弃物综合利用的指导和服务，坚持“减量化、无害化、资源化”原则，采用过程控制与末端治理相结合的方式，大力推广农牧结合、沼气配套、有机肥加工、生物发酵床养殖等污染治理模式。另外要推进病死动物无害化处理。

2017年2月20日，湖南省养殖业工作会议在长沙召开。会议传达贯彻了中央和省有关会议精神，总结交流2016年工作，部署安排了2017年养殖业重点工作。会议提出：加快推进现代种业建设；依法科学划定“三区”，抓好养殖废弃物综合利用，推进标准化适度规模养殖，大力推广种养结合、林牧结合、牧渔结合等生态养殖模式；加快病死畜禽无害化处理机制建设等。

本项目按照《标准化规模养猪场建设规范》建设，能够促进衡南县健康、快速发展养猪业，而且能够加快推进养猪规模化、产业化的发展，能够加快省级标准化畜禽养殖小区建设的推进步伐，企业发展同时注重污染防治，本项目采用“漏缝地板+尿泡粪”清粪工艺，粪污水通过暗沟排至集水池，通过干湿分离后，粪便运至厂区内有机肥生产区采用“高温好氧发酵工艺”制成有机肥外售；生产废水采用“多级沉淀+UASB反应器+A/O/A/O+物化系统+臭氧消毒”工艺处理后作为本项目种植区油茶基地灌溉用水；项目病死猪在厂区内高温碎尸后采用堆肥法处理制成有机肥外售。实现了资源化综合利用，符合《全国生猪生产发展规划（2016~2020年）》相关要求。因此，本项目符合《全国生猪生产发展规划（2016~2020年）》的相关要求和“十三五”湖南养殖业发展思路和重点工作要求。

1.3.2与《湖南省“十三五”环境保护规划》符合性
根据《湖南省环境保护“十三五”规划》：“划定禁止建设畜禽规模养殖场（小区）区域，加强分区分类管理，以废弃物资源化利用为途径，整县推进畜禽养殖污染防治。养殖密集区推行粪污集中处理和资源化综合利用。2017年底前，各地区依法关闭或搬迁禁养区内的畜禽养殖场（小区）和养殖专业户。大力支持畜禽规模养殖场（小区）标准化改造和建设，进一步加强畜禽养殖行业主要污染物减排和污染防治工作，全面提升行业环境管理水平，控制无组织污染物排放和农业面源排放总量”。

本项目年出栏断奶仔猪12万头，按照《标准化规模养猪场建设规范》建设，设有完善的固体废物和污水处理设施，养殖废水采用“多级沉淀+UASB反应器+A/O/A/O+物化系统+臭氧消毒”工艺处理达标后作为本项目种植区油茶基地灌溉用水，不外排。本项目猪尿、猪粪实现无害化、资源化利用，无外排。因此，本项目建设符合《湖南省环境保护“十三五”规划》要求。

1.3.3项目选址符合性分析

本项目所在区域无特殊保护的风景名胜区及文物古迹，不在水源保护区、自然保护区等敏感区域内，项目选址基本合理，符合畜牧法、畜禽养殖业污染防治技术规范等有关文件要求，具体分析见下：

1.3.3.1与《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）符合性分析

①畜禽饮用水水质符合性：本项目猪只饮用水取用地下水，根据项目地下水水质现状监测结果可知，各监测项目均符合《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）中表2：畜禽饮用水水质评价指标限值。

②土壤环境质量符合性：现状调查可知，本项目养殖场区现状为林地及荒草地，用地区及周边无重污染工业企业，没有工业污染源对土壤造成污染，因此，评价认为项目拟建地适合于畜禽养殖场地建设。

③环境空气质量符合性：根据拟建项目厂区环境空气质量监测结果可知，各监测因子符合《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）中表5：畜禽养殖场和养殖小区环境空气质量评价指标限值。

④声环境质量符合性：根据拟建项目厂界声环境质量监测结果可知，其监测结果符合《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）中表6：畜禽养殖场、养殖小区及放牧区声环境质量评价指标限值。

综上所述，拟建项目选址环境质量现状符合《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）中环境质量要求。

1.3.3.2符合畜禽规模养殖污染防治条例

《畜禽规模养殖污染防治条例》（国务院令第643号）禁止在下列区域内建设畜禽养殖场、养殖小区：饮用水水源保护区，风景名胜区；自然保护区的核心区和缓冲区；城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域；法律、法规规定的其他禁止养殖区域。

表1.3-1  本项目场址与选址要求的符合性分析表

	序号
	规范要求
	选址条件
	符合性

	1
	禁止建设在生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区。
	建设场地附近无生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区等敏感地区
	符合

	2
	禁止建设在城市和城镇居民区、包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中地区。
	项目位于农村地区，所在地不属于人口集中地区
	符合

	3
	禁止建设在县级人民政府依法划定的禁养区域
	不属于禁养区域
	符合

	4
	禁止建设在国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其它区域
	周边无需特殊保护的区域
	符合

	5
	在禁建区域附近建设的，应设在禁建区域常年主导风向的下风向或侧风向处，场界与禁建区域边界的最小距离不得小于500m
	项目所在地不属于禁建区，对恶臭治理采用了强有力的措施，且场区内进行绿化，采取措施后对外界影响较小。养殖场下风向500m范围内没有禁养区。达到厂址选址要求。
	符合

	6
	畜禽养殖场产生的畜禽粪便贮存设施的位置必须远离各类功能地表水体(距离不得小于400m)，并应设在养殖场生产及生活管理区的常年主导风向的下风向或侧风向出。
	本项目畜禽粪便贮存设施与最近地表水体（无名小溪，自大宜冲水库至耒水，位于项目东侧）约890m左右，粪污设置集中在在项目东侧。
	符合


1.3.3.3符合衡南县畜禽养殖区域规划的选址条件

根据《衡南县畜禽养殖区域规划》，衡南县划定的畜禽养殖禁养区主要如下：

（1）风景名胜区、旅游度假区、森林公园、文物历史遗迹保护区以及自然（湿地）保护区的核心区和缓冲区；

（2）集中饮用水源地一级、二级保护区；

（3）集中饮用水源地一级、二级保护区范围内主要河流（包括主要支流）外县境内其它主要河流（包括主要支流）两岸500米内区域范围，主要水库（指集中饮用水源地一级、二级保护区范围内的水库，项目东南面峡口水库不是饮用水源地）周边1000米以内区域范围；

（4）主要交通干线两侧500米内区域范围。

（5）城镇居民区、学校、卫生等人口集中区域。主要是指衡南县城区规划区、乡（镇）集镇规划区、学校、卫生规划区、村民居住密集区等区域500米以内区域范围。

（6）法律法规规定保护的其它区域。

项目周边2.5km范围内无风景名胜区、旅游度假区、森林公园、文物历史遗迹保护区以及自然（湿地）保护区的核心区和缓冲区、集中饮用水源地一级、二级保护区、交通干线，项目距离周边500m范围内仅有零散居民，不属于居住密集区，周边无法律法规规定保护的其它区域。因此，项目选址不在《衡南县畜禽养殖区域规划》划定的禁养区，符合该规划要求。

综上，本项目选址合理。

1.3.4环境功能区划

1.3.4.1大气环境功能区划

本项目所在地环境空气属于二类环境空气质量功能区，区域大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准。

1.3.4.2水环境功能区划

1、地表水环境

项目位于衡南县宝盖镇黄田村，项目周围地表水主要是项目周边池塘及东侧无名小溪（自大宜冲水库至耒水），水体功能为灌溉用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。

2、地下水

项目所在地周边地下水属于《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水体。

1.3.4.3声环境功能区划

本项目所在地属于声环境二类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。
1.3.4.4项目所在地区域功能属性汇总

项目所在区域的环境功能属性见表1.3-1。

表1.3-1  项目选址环境功能属性

	编号
	项目
	功能属性及执行标准

	1
	地表水环境功能区
	周边池塘、无名小溪
	灌溉用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类

	
	地下水环境功能区
	分散式生活饮用水水源及工农业用水区
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类

	2
	环境空气质量功能区
	二类区，《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准

	3
	声环境功能区
	2类区，《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准

	4
	是否基本农田保护区
	否

	5
	是否森林、公园
	否

	6
	是否生态功能保护区
	否

	7
	是否水土流失重点防治区
	否

	8
	是否人口密集区
	否

	9
	是否重点文物保护单位
	否

	10
	是否三河、三湖、两控区
	是（两控区）

	11
	是否水库库区
	否

	12
	是否污水处理厂集水范围
	否

	13
	是否属于生态敏感与脆弱区
	否


1.4评价标准
1.4.1环境质量标准

根据本项目所在地环境功能区划，本项目所在地环境质量执行以下标准。

（1）环境空气

SO2、NO2、PM10、CO、O3、PM2.5执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准；特征污染物NH3、H2S执行《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）中表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值。具体指标和标准值见表1.4-1及表1.4-2。

表1.4-1  环境空气质量标准（单位：μg/m3）

	污染物名称
	标准值
	选用标准

	SO2
	24小时平均
	150
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准

	
	1小时平均
	500
	

	NO2
	24小时平均
	80
	

	
	1小时平均
	200
	

	CO
	24小时平均
	4000
	

	
	1小时平均
	10000
	

	O3
	日最大8小时平均
	160
	

	
	1小时平均
	200
	

	PM10
	年平均
	70
	

	
	24小时平均
	150
	

	PM2.5
	年平均
	35
	

	
	24小时平均
	75
	


表1.4-2  其他污染物空气质量浓度参考限值（单位：mg/m3）

	项目
	最高容许浓度
	《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）表D.1

	H2S
	1h平均
	0.01
	

	NH3
	1h平均
	0.20
	


（2）地表水环境

本项目附近水体主要为项目周边池塘及东侧无名小溪（自大宜冲水库至耒水），地表水体主要功能是作为灌溉用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

表1.4-3  地表水环境质量标准（单位：mg/L（pH为无量纲））

	因子
	pH
	CODcr
	BOD5
	NH3-N
	TP
	TN
	粪大肠菌群

	Ⅲ类标准值
	6~9
	≤20
	≤4
	≤1.0
	≤0.2
	≤1.0
	≤10000


（3）地下水环境

地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的III类标准，具体见表1.4-4。

表1.4-4  地下水质量标准（单位：mg/L，pH为无量纲）

	因子
	Ⅲ类标准值
	标准来源

	pH（无量纲）
	6.5~8.5
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准

	耗氧量
	≤3.0
	

	氨氮
	≤0.50
	

	总硬度
	≤450
	

	硝酸盐（以N计）
	≤20.0
	

	亚硝酸盐（以N计）
	≤1.00
	

	总大肠菌群（MPN/100mL）
	≤3.0（MPNh/100ml或CFU°/100ml）
	

	K+
	——
	

	Na+
	≤200
	

	Ca2+
	——
	

	Mg2+
	——
	

	CO32-
	——
	

	HCO3-
	——
	

	Cl-
	≤250
	

	SO42-
	≤250
	


（4）声环境：本项目区域环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。具体见表1.4-5。
表1.4-5  声环境质量标准（单位：dB（A））

	标准类别
	昼间
	夜间

	2类
	60
	50


1.4.2污染物排放标准

（1）大气污染物排放标准

①施工期扬尘、备用柴油发电机尾气、沼气燃烧废气

执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），具体要求见下表。

表1.4-7  大气污染物综合排放标准（单位：mg/m3）

	污染物
	最高允许排放浓度
	无组织排放监控限值

	
	
	监控点
	浓度

	颗粒物
	120mg/m3
	周界外浓度最高点
	1.0mg/m3

	SO2
	550mg/m3
	
	0.40mg/m3

	NOX
	240mg/m3
	
	0.12mg/m3


②养殖场恶臭

养殖场产生的H2S、NH3及臭气浓度均执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中无组织排放场界标准值二级新改扩建要求，详见下表。

表1.4-8  恶臭污染物排放标准

	控制项目
	标准值
	排放标准

	臭气浓度（无量纲）
	≤20
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中无组织排放场界标准值二级新改扩建要求

	NH3
	≤1.5mg/m3
	

	H2S
	≤0.06 mg/m3
	


③食堂油烟

本项目食堂设一个灶头，属于小型饮食场所，饮食业单位的油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）。详见下表。

表1.4-9  饮食业油烟排放标准

	规模
	最高允许排放浓度（mg/m3）
	净化设施最低去除效率（%）

	小型
	2.0
	60


（2）废水排放标准

项目场区内雨污分离。雨水经厂区设置的雨水明沟收集后排至周边池塘；猪舍采用“漏缝地板+尿泡粪”清粪工艺，粪污水通过暗沟排至集水池，通过干湿分离后，粪便运至厂区内有机肥生产区采用“高温好氧发酵工艺”制成有机肥后外售；废水采用“多级沉淀+UASB反应器+A/O/A/O+物化系统+臭氧消毒”工艺处理达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）和《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中水作标准两者较严者后作为厂区种植区油茶基地灌溉用水；生活污水（食堂废水经隔油池预先隔油）经化粪池处理后作为农肥，不进入厂区内污水处理站。

表1.4-10  农田灌溉水质标准（单位：mg/L)）
	控制

项目
	CODcr
	氨氮
	总磷
	BOD
	SS
	粪大肠杆菌（个/100ml）
	蛔虫卵数

（个/L）
	标准来源

	标准值
	150
	/
	/
	60
	80
	4000
	2.0
	（GB5084-2005）中水作标准

	
	400
	80
	8.0
	150
	200
	1000
	2.0
	（GB18596-2001）

	
	150
	80
	8.0
	60
	80
	1000
	2.0
	本项目废水外排标准，从严执行


（3）噪声排放标准

项目施工期噪声控制执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），其标准值参见下表。

表1.4-11  建筑施工场界环境噪声排放标准（单位：dB（A））

	昼间
	夜间

	70
	55


项目运营期间噪声控制执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类功能区要求，其标准值参见下表。

表1.4-12  工业企业厂界环境噪声排放标准（单位：dB(A)）

	类别
	昼间dB(A)
	夜间dB(A)

	2类
	60
	50


（4）固废排放执行标准

一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单（环境保护部公告2013第36号）。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（环境保护部公告2013第36号）。养殖废渣执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中畜禽养殖业废渣无害化环境标准。

1.5评价等级及评价范围
1.5.1评价等级

根据本项目排放特征，结合评价区环境质量现状及环境功能，按照《环境影响评价技术导则》有关环境影响评价工作级别划分原则和判别指标，来判定本次评价中各环境要素的环境影响评价工作等级。

评价方法选用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）、《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）、《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）、《环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ19-2011）、《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）、《环境影响评价技术导则--土壤环境（试行）》（HJ964-2018）、《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中推荐的方法。按上述导则要求，尽可能利用现有资料，不足部分通过现场调查和现场监测完成。

1.5.1.1大气环境影响评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采取附录A中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

（1）Pmax及D10%的确定

依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下：

Pi=Ci/C0i×100%

式中：Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，ug/m3；

C0i—第i个污染物的环境空气质量标准，ug/m3；

（2）评价等级判别表

评价等级按表1.5-1的分级判据进行划分。

表1.5-1  大气评价工作等级分级判据

	评价工作等级
	评价工作分级判据

	一级
	Pmax≥10%

	二级
	1%≤Pmax＜10%

	三级
	Pmax＜1%


（3）污染物评价标准

污染物评价标准和来源见表1.5-2。

表1.5-2  本项目预测因子浓度标准限值

	评价因子
	评价时段
	标准值（μg/m3）
	标准来源

	H2S
	1h平均
	10
	《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）表D.1

	NH3
	1h平均
	200
	

	SO2
	1h平均
	500
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准

	NOx
	1h平均
	250
	

	注：对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。


（4）污染源参数

主要废气污染源排放参数见下表。

表1.5-3  点源污染物预测参数表

	污染源名称
	排气筒底部中心坐标/°
	排气筒底部海拔高度（m）
	排气筒参数
	年排放小时数（h）
	污染物名称
	排放速率（kg/h）

	
	E
	N
	
	高度（m）
	内径（m）
	温度（℃）
	流速（m/s）
	
	
	

	沼气燃烧发电废气排气筒DA001（20.77m3/h）
	112.960789347
	26.755589947
	105
	15
	0.015
	40
	8.95
	2400
	SO2
	0.000004

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NOx
	0.00013


表1.5-4  废气无组织排放污染物源强及参数

	面源名称
	面源中心坐标/°
	面源海拔高度/m
	面源长度（m）
	面源宽度（m）
	面源有效排放高度（m）
	与正北向夹角/°
	年排放小时数（h）
	污染物名称
	排放速率

（kg/h）

	
	E
	N
	
	
	
	
	
	
	
	

	猪舍
	112.961669255
	26.756180067
	105
	380
	210
	8
	15
	8760
	NH3
	0.018

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	H2S
	0.0021

	有机肥生产区
	112.963428785
	26.754495640
	105
	47
	28
	8
	15
	8760
	NH3
	0.004

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	H2S
	0.003

	污水处理站
	112.961256195
	26.755563159
	105
	50
	30.83
	4
	15
	8760
	NH3
	0.010


（5）项目参数

估算模式所用参数见表1.5-5。

表1.5-5  估算模式所用参数

	参数
	取值

	城市/农村选项
	城市/农村
	农村

	
	人口数（城市选项时）
	/

	最高环境温度/℃
	40.1

	最低环境温度/℃
	-6.2

	土地利用类型
	阔叶林

	区域湿度条件
	多年平均相对湿度80.0%

	是否考虑地形
	考虑地形
	■是 □否

	
	地形数据分辨率/m
	90

	是否考虑岸线熏烟
	考虑岸线熏烟
	□是 ■否

	
	岸线距离/km
	/

	
	岸线方向/°
	/


（6）评价工作等级确定

本项目所有污染源的正常排放污染物的Pmax和D10%预测结果见表1.5-6。

表1.5-6  大气环境影响评价工作等级

	污染源名称
	评价因子
	评价标准（ug/m3）
	Cmax（ug/m3）
	Pmax(%)
	D10%
	评价等级

	猪舍
	H2S
	10
	0.7686
	0.38
	/
	三级

	
	NH3
	200
	0.08915
	0.89
	/
	

	有机肥生产区
	H2S
	10
	1.226
	0.61
	/
	二级

	
	NH3
	200
	0.9811
	9.81
	/
	

	污水处理站
	H2S
	10
	3.370
	1.69
	/
	二级

	
	NH3
	200
	0.1204
	1.20
	/
	

	沼气燃烧发电废气排气筒DA001
	SO2
	500
	0.0009050
	0.00
	/
	三级

	
	NOx
	250
	0.03258
	0.01
	/
	


综合以上分析。本项目Pmax最大值出现为有机肥生产区无组织排放的硫化氢，其占标率为最大地面空气质量浓度占标率为9.81%，Cmax为0.9811ug/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）等级判据，确定本项目大气环境影响评价为二级。

1.5.1.2地表水环境影响评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）中的评价级别划分方法进行确定，其判据详见下表1.5-7。

表1.5-7  水污染物影响型建设项目评价等级确定

	评价等级
	判定依据

	
	排放方式
	废水排放量Q/（m3/d）；

水污染物当量数W/（无量纲）

	一级
	直接排放
	Q≥20000或W≥600000

	二级
	直接排放
	其他

	三级A
	直接排放
	Q＜200且W＜6000

	三级B
	间接排放
	——

	注1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值（见附录A），计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。

注2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水以及其他含污染物极少的清净下水的排放量。

注3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。

注4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。

注5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。

注6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水温敏感目标时，评价等级为一级。

注7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500万m3/d，评价等级为一级；排水量＜500万m3/d，评价等级为二级。

注8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级A。

注9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级B。

注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。


本项目运行后生产废水产生量为29352.934m3/a，员工生活污水产生量为1693.6m3/a。项目生产废水经暗管收集引至厂区内污水处理站进行处理（处理工艺：多级沉淀+UASB反应器+A/O/A/O+物化系统+臭氧消毒），处理后的废水回用于猪舍冲洗或用于工程油茶基地灌溉，不外排；项目生活污水经化粪池处理（食堂废水经隔油池预处理）后作为农肥，不外排。
确定本项目地表水环境影响评价等级为三级B。

1.5.1.3地下水环境影响评价工作等级

工程运行采用地下水作为本项目运营期新鲜水来源，水量较小，项目营运期不会引起地下水流场或地下水水位变化。在工程运行过程中，事故状态下本项目营运期产生的污水可能会对当地地下水水质产生潜在影响，根据《环境影响评价导则·地下水环境》（HJ610-2016）中附录A确定建设项目所属的地下水环境影响类别。

表1.5-8  建设项目的地下水环境敏感程度分级表

	敏感程度
	地下水环境敏感特征

	敏感
	集中式饮用水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水源）准保护区；除集中式引用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。

	较敏感
	集中式饮用水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a。

	不敏感
	上述地区之外的其它地区

	注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。


根据现场调查，项目不属于集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；不属于除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。但区域分布有部分村民水井，项目地下水敏感程度为较敏感。

根据《环境影响评价导则-地下水环境》（HJ610-2016）中附录A，本项目属“14畜禽养殖场、养殖小区”，属Ⅲ类建设项目。

表1.5-9  项目地下水评价工作等级判定

	项目类别

敏感程度
	Ⅰ类项目
	Ⅱ类项目
	Ⅲ类项目

	敏感
	一
	一
	二

	较敏感
	一
	二
	三

	不敏感
	二
	三
	三


根据上表确定本项目地下水环境影响评价等级为三级。

1.5.1.4声环境影响评价工作等级

本项目营运期声环境影响主要来源于猪群叫声以及风机、设备运行时产生的噪声。项目拟建地声环境属2类区，项目建设前后噪声级的增加量以及受影响人口变化情况均不明显，建设前后建设项目边界噪声声级的增加量＜3dB（A），对周围环境影响较小。项目声环境影响评价等级判据见下表。

表1.5-10  声环境影响评价工作等级判定表

	项目
	内容

	周围环境适用标准
	GB3096-2008中的2类标准

	周围环境受项目影响噪声增加量  
	3dB（A）以内

	建设项目所处声功能区  
	2类区

	评价工作等级 
	二级


根据《环境影响评价技术导则——声环境》（HJ2.4-2009）的评价分级原则，声环境评价工作等级为二级。

声环境评价范围：项目厂界外200米范围以内区域。

1.5.1.5环境风险影响评价工作等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中的判别方法（具体判别内容见本报告4.3章节）。本项目环境风险险潜势为Ⅰ，开展简单分析即可。

1.5.1.6土壤环境影响评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目为生猪养殖项目，对应导则中“表A.1土壤环境影响评价项目类别”，本项目属于“农林牧渔业”中“年出栏生猪5000头（其他畜禽种类折合猪的养殖规模）及以上的畜禽养殖场或养殖小区”类别，故本项目所属行业的土壤环境影响评价项目类别为“III类”；项目周边主要是林地，土壤环境敏感程度为“不敏感”，占地规模680亩（约466666.67m2），5hm2≤466666.67m2≤50hm2，属于中型占地规模。项目土壤环境评价等级由“污染影响型评价工作等级划分表”确定，相应表格详见下表。

表1.5-11  污染影响型评价工作等级划分表

	占地面积

评价工作等级

敏感程度
	I类
	II类
	III类
	评价工作等级

	
	大
	中
	小
	大
	中
	小
	大
	中
	小
	

	敏感
	一级
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	-

	较敏感
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	-
	

	不敏感
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	-
	-
	


根据上表可知本项目评价工作等级为“-”，无土壤环境影响评价范围。

1.5.1.7生态环境影响评价工作等级

本项目租用地面积为680亩，即：466666.67m2＜2km2，项目位于衡南县宝盖镇黄田村，影响区域为一般区域。

根据《环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ19-2011）中评价等级划分的规定，确定本次生态环境影响评价工作等级为三级。具体评判见下表。

表1.5-12  生态环境影响评价工作级别划分依据表

	影响区域生态敏感性
	工程占地（水域）范围

	
	面积≥20km2或长度≥100km
	面积2km2~20km2或长度50~100km
	面积≤2km2或长度≤50km

	特殊生态敏感区
	一级
	一级
	一级

	重要生态敏感区
	一级
	二级
	三级

	一般区域
	二级
	三级
	三级


1.5.2评价范围

参照国家环保部《环境影响评价技术导则》规定，根据本项目的特点，项目周围的自然、社会环境状况确定本次评价环境现状监测及影响预测评价范围。详见表1.5-13。
表1.5-13  环境影响预测评价范围

	评价内容
	评价范围

	环境空气
	现状监测
	以项目选址地为中心，自厂界外延边长=5km的矩形区域

	
	影响预测
	

	地表水环境
	现状监测
	/

	
	影响预测
	

	地下水环境
	现状监测
	以项目所在地为中心，长2.5km、宽2.4km的矩形范围，评价面积为6km2

	
	影响预测
	

	环境噪声
	现状监测
	项目厂界1m噪声

	
	影响预测
	项目厂界外200m范围

	土壤环境
	现状监测
	无需评价

	
	影响预测
	

	生态环境
	—
	厂区及周边500m

	环境风险
	—
	无需设定环境风险评价范围


1.6评价时段及评价重点
1.6.1评价时段

本项目评价时段包括建设期和运营期两个阶段。

1.6.2评价重点

根据建设项目的性质和初步污染特征的分析结果，结合当地环境特点，确定本次环评重点为：

（1）项目选址及平面布置合理性分析；

（2）工程分析：包括养殖工艺、猪尿废水处理工艺等介绍，畜禽养殖产生的废弃物种类和数量，废弃物综合利用和无害化处理方案的措施；

（3）大气环境影响评价：根据工程分析中废气核算情况，结合项目区空气环境本底值预测分析项目运营期废气对区域空气环境及周边保护目标的影响程度。

（4）对项目产生废水经处理后全部作为灌溉用水，不外排的可行性、可靠性进行分析；

（5）固体废物：分析固体废物种类、产生量、主要成分，根据其性质判定是一般固体废物还是危险废物，分析固体废物综合利用途径和处理处置措施及其可行性；

（6）环境风险评价：主要为风险识别、源项分析和对事故影响进行简要分析，风险管理及减缓风险措施等。

1.7主要环境保护目标
项目拟建地址位于衡南县宝盖镇黄田村，项目地理位置中心坐标为：东经112.962393452°，北纬26.752913136°。项目拟建场地内及场外500米范围内没有国家保护和省保护的陆生珍稀野生动植物、自然保护区，无名胜古迹、风景名胜区及森林公园和名树古木等重要环境敏感点。

建设项目占地范围内均为林地，无基本农田和生态公益林，项目周边主要分布为林地。具体见表1.7-1~表1.7-2，外环境关系图见附图5。

表1.7-1  环境保护目标距养殖场边界及恶臭污染源边界情况一览表

	名称
	坐标/m
	保护对象
	保护内容
	环境功能区
	与场界相对位置
	相对猪舍最近距离/m
	相对粪污处理设施最近距离/m
	山体阻隔情况

	
	X
	Y
	
	
	
	相对方位
	相对厂界距离/m
	
	
	

	大气环境
	385
	0
	单家冲
	居民，约62户
	二类区
	E
	385-875
	735
	435
	有

	
	0
	410
	小冲
	居民，约93户
	
	N
	410-1375
	610
	665
	有

	
	85
	-750
	曹家冲
	居民，约34户
	
	SE
	430-960
	780
	850
	有

	
	-435
	0
	黄家新屋
	居民，约83户
	
	W
	435-1125
	535
	885
	有

	
	805
	0
	新屋
	居民，约67户
	
	E
	805-1340
	1155
	1205
	有

	
	1000
	0
	周家
	居民，约44户
	
	E
	1000-1135
	1350
	1400
	有

	
	0
	1000
	幸福村
	居民，约33户
	
	S
	1000-1392
	1555
	1825
	有

	
	0
	1370
	新陂村
	居民，约91户
	
	S
	1370-2500
	1925
	2195
	有

	
	1035
	1035
	半边街
	居民，约37户
	
	NE
	1385-2500
	1535
	1635
	有

	
	0
	1465
	老屋
	居民，约56户
	
	N
	1465-2500
	1665
	1640
	有

	
	-1115
	1450
	杉玉町
	居民，约72户
	
	NW
	1470-2500
	1620
	1550
	无

	
	1005
	1315
	黄田村
	居民，约220户
	
	NE
	1770-2500
	1920
	1850
	有

	
	1805
	0
	柴里冲
	居民，约7户
	
	E
	1805-1895
	2155
	1855
	有

	
	0
	-1860
	庙上
	居民，约41户
	
	S
	1860-2500
	2415
	2685
	有

	
	1925
	0
	青陂村
	居民，约64户
	
	W
	1925-2500
	2025
	2275
	有

	
	-1890
	230
	渐佳坳村
	居民，约72户
	
	NW
	1945-3605
	2095
	2025
	无

	
	1950
	-360
	铁铺
	居民，约21户
	
	SE
	1970-2500
	2370
	2070
	有

	
	-1090
	-1050
	雷家岭
	居民，约84户
	
	SW
	2040-2500
	2440
	2190
	有

	
	-1515
	1075
	象形
	居民，约33户
	
	NW
	2065-2420
	2215
	2135
	无

	
	0
	-2175
	宿雅桥
	居民，约28户
	
	S
	2175-2500
	2730
	2445
	有

	
	2210
	0
	冷水井
	居民，约18户
	
	E
	2210-2270
	2560
	2260
	有

	
	-1690
	1335
	黄田铺
	居民，约36户
	
	NE
	2450-2745
	2600
	2530
	有

	
	-2300
	-200
	乙公塘
	居民，约4户
	
	SW
	2500m
	2900
	2580
	有

	
	-2450
	1000
	泉塘罗家
	居民，约66户
	
	NW
	2905-3355
	3055
	2985
	无


表1.7-2  主要水环境及声环境保护目标

	环境要素
	保护目标名称
	方位距离
	靠近项目侧坐标（m）
	性质及规模
	保护级别

	
	
	
	X
	Y
	
	

	地表水

环境
	无名小溪

（自大宜冲水库至耒水）
	E900m
	900
	0
	灌溉用水，小河
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准

	地下水环境
	周边居民地下水饮水井
	/
	/
	/
	分散式生活饮用水水源及工农业用水区
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类

	声环境
	项目周边200m范围内无长期居住居民，无声环境保护目标


2建设项目概况与工程分析

2.1工程概况

2.1.1建设项目名称、地点及建设性质

项目名称：衡南县楚牧存栏万头母猪生态养殖基地（一期）建设项目；

建设单位：衡南县楚牧农业发展有限公司；
建设地点：项目选址位于衡南县宝盖镇黄田村，项目中心地理位置为东经112.962393452°，北纬26.752913136°，详见地理位置附图1；

建设性质：新建；

项目投资：项目总投资8000万元，其中环保投资为799万元；

总占地面积：680亩，土地流转方式为租赁，其中养殖区占地面积为100亩，种植区占地面积为580亩；本项目占地均为林地，不占用基本农田。

劳动定员：本项目总劳动定员40人，均在厂区内食宿。

工作制度：项目全年工作天数为365天，日工作时间为24小时，三班制，全年工作时间为8760小时。
建设进度安排：项目预计将于2021年2月份正式投产运营。

2.1.2产品方案及存栏量

项目计划年存栏基础母猪5300头、哺乳仔猪6000头，出栏断奶仔猪约12万头。不配套公猪，采用人工授精的方式进行配种。

主要技术参数：成年母猪更新率按30%计，后备母猪的饲养时间按220天计，母猪平均每年产胎次2.2胎，平均每胎产活仔猪11头，哺乳成活率按96%计，猪仔哺乳期21天（3周）。断奶后仔猪移至肉猪育成基地、合作养殖小区或家庭农场饲养，不在本厂饲养，本项目生猪年存栏总数=基础母猪+后备母猪+哺乳仔猪。

①存栏基础母猪数=5300头。

②年出栏断奶猪仔数=基础母猪数*年产胎次*每胎产活仔数*哺乳成活率=5300*2.2*11*0.96=123130头。

③后备母猪存栏数=基础母猪头数×年更新率×后备母猪饲养天数/365=5300×40%×220/365=1278头。

④哺乳仔猪存栏数=基础母猪数×年产胎次×每胎产活仔数×哺乳成活率×哺乳天数/365=5300×2.2×11×0.96×21/365=7085头；

⑤空怀母猪存栏数：=基础母猪×空怀母猪饲养天数/母猪平均繁殖周期=5300×42.5/163.45=1378头；

⑥妊娠母猪存栏数=基础母猪×妊娠母猪饲养天数/母猪平均繁殖周期=5300×100/163.45=3242头；

⑦哺乳母猪存栏数=基础母猪×哺乳母猪饲养天数/母猪平均繁殖周期=5300×21/163.45=680头。

⑧生猪年存栏总数=基础母猪+后备母猪+哺乳仔猪=5300+1278+7085=13663头。

计算得本项目生猪年存栏量为13663头，根据《畜禽养殖业污染物排放标准》对猪的存栏数要求就是体重在25kg以上的猪的数量，参照畜牧业一只小猪大约5kg，可将5只小猪换算成一只成年猪，则本项目折合标准猪的年存栏量为7995头。

项目猪只存栏量及产品方案详见表2.1-1及表2.1-2。

表2.1-1  拟建项目猪只存栏量

	项目
	数量（头）
	折合成年猪
	备注

	产品

（出栏量）
	断奶仔猪
	123130
	24626
	5头哺乳仔猪折合成1头标准猪

	养殖规模（存栏量）
	基础母猪
	5300
	5300
	其中：空怀母猪1378头，妊娠母猪3242头，哺乳母猪680头。

	
	后备母猪
	1278
	1278
	年更新率为40%，饲养220天

	
	哺乳仔猪
	7085
	1417
	5头哺乳仔猪折合成1头标准猪

	
	存栏合计
	13663
	7995
	/


表2.1-2  拟建项目产品方案

	序号
	产品类型
	单位
	数量
	用途
	规格/标准

	1
	主要产品
	断奶仔猪
	头/年
	123130
	出售
	60kg/头左右

	2
	副产品
	沼气
	m3/a
	23895m3/a
	生活区食堂燃料，食堂用剩余部分燃烧发电
	/

	3
	
	有机肥
	t/a
	2328.13
	外售
	/


2.1.3建设规模及建设内容

工程总占地面积约466666.67m2（合680亩），其中养殖面积66666.67m2（合100亩），种植面积约386666.67m2（合580亩）。主要建设内容包括：育肥舍、母猪舍、怀孕舍、分娩舍、配种舍等主体工程，综合楼、宿舍等生活设施以及供水、供电、道路等公用工程和粪污处理设施等环保工程。项目建成投产后，预计年出栏123130头断奶仔猪，生猪年存栏量为13663头（折合成年猪为7995头）。本项目内不设饲料加工厂，饲料均为外购的成品饲料，不需在厂区内进行破碎等加工，因此本评价不包含饲料加工厂。

表2.2-3  项目建设内容一览表

	工程类型
	工程名称
	主要建设内容
	备注

	主体工程
	育肥舍
	1栋，建筑面积为2889.4m2，轻钢+砖混结构，用于哺乳仔猪育肥，位于厂区西部
	新建

	
	母猪舍
	1栋，建筑面积为2301m2，轻钢+砖混结构，作为后备母猪、空怀母猪猪舍，位于厂区西部
	新建

	
	怀孕舍
	2栋，建筑面积为2356.5m2，总建筑面积4713m2，轻钢+砖混结构，作为怀孕母猪猪舍，位于厂区北部
	新建

	
	分娩舍
	4栋，建筑面积为4939.5m2，总建筑面积19758m2，轻钢+砖混结构，作为母猪分娩猪舍，位于厂区北部
	新建

	
	配种舍
	2栋，建筑面积为2356.5m2，总建筑面积4713m2，轻钢+砖混结构，作为母猪人工授精猪舍，位于厂区北部
	新建

	辅助工程
	宿舍楼
	生活区设置1栋2层宿舍楼，占地面积为442.6m2，建筑面积885.2m2，位于厂区南部，含员工食堂；污水处理工程区设1栋1层宿舍楼，占地面积为110.4m2，建筑面积110.4m2，位于厂区污水处理工程区
	新建

	
	办公楼
	1栋1层，占地面积为171.4m2，建筑面积171.4m2，位于厂区南部
	新建

	
	门卫隔离舍
	1栋1层，建筑面积218.9m2，位于厂区西部生猪入场出入口处，用于入场检疫病猪的隔离
	新建

	
	猪舍隔离舍
	1栋1层，建筑面积100m2，位于厂区北部配种怀孕分娩猪舍区，用于生猪饲养过程中发现的病猪隔离
	新建

	
	隔离洗澡间
	1栋1层，建筑面积60.4m2，用于厂区职工入场消毒清洗，位于厂区猪舍入场通道
	新建

	
	洗猪房
	2栋1层，每栋建筑面积106.9m2，总建筑面积213.8m2，用于分娩后生猪清洗，位于厂区分娩猪舍区，每两栋分娩舍共用一个洗猪房
	新建

	
	中转台
	1栋1层，建筑面积136m2，位于厂区西侧生猪入场处
	新建

	
	机修房
	1栋1层，建筑面积为45m2，砖混结构，位于厂区南部
	新建

	
	生产工具仓库
	1栋1层，建筑面积为45m2，砖混结构，位于厂区南部
	新建

	
	无害化处理间
	位于有机肥生产区内，内设一台高温碎尸机，碎尸后的病死猪及分娩胎衣同猪粪便等采用堆肥法处理，制成有机肥外售
	新建

	
	配电辅助房
	3栋，含发电间、配电间及备用发电机柴油储存间，每栋建筑面积为88.6m2，总建筑面积265.8m2，砖混结构，位于分别位于厂区猪舍区、污水处理工程区及生活区
	新建

	储运工程
	沼气柜
	设置2个110m3贮气柜（一用一备），用于沼气的贮存，位于污水处理系统UASB发酵罐北侧
	新建

	
	药品仓库
	1栋1层，建筑面积为45m2，砖混结构，位于厂区南部
	新建

	
	槽料仓库
	1栋1层，建筑面积为45m2，砖混结构，位于厂区南部
	

	
	危废暂存间
	1栋，建筑面积为20m2，总建筑面积20m2，用于危险废物的暂存
	新建

	
	粪污暂存间
	1栋，建筑面积为2100m2，总建筑面积2100m2，用于猪粪便、污水处理垫料的暂存
	新建

	
	干清粪运输
	干清粪由有机肥厂使用自用车运输，项目不提供粪肥运输车
	新建

	
	厂区道路
	厂区自建道路运输猪及粪便，自建道路长度约为4km
	新建

	消纳工程
	沼气
	项目产生的沼气经净化后，一部分用于食堂烹饪燃烧，剩余部分用于燃烧发电
	新建

	
	粪便、污水处理污泥
	在厂区内有机肥生产区采用“高温好氧发酵”工艺制成有机肥外售
	新建

	
	油茶种植
	厂区设置油茶种植用地580亩
	--

	公用工程
	供水
	生产和生活用水均来自地下井水，由自打井提供
	新建

	
	排水
	采取雨污分流方式，雨水采取明沟分流排至项目周边池塘，废水采用暗沟收集。食堂废水经隔油池处理后同生活污水一起经化粪池处理后作为农肥，不外排；生产废水经厂区内自建污水处理站处理达标后作为项目种植区灌溉用水，不外排。
	新建

	
	供电
	由乡镇电线接入，场区内设置变配电室
	新建

	
	供冷供热
	生产区冬季供暖采用保温地板；盛夏季节猪舍利用排风扇+水帘墙降温。员工生活采用空调供冷供热
	新建

	环保工程
	废水
	生活污水
	化粪池
	生活污水经化粪池处理后作为农肥
	新建

	
	
	食堂废水
	隔油池
	食堂废水经经隔油池处理后同生活污水一起经化粪池处理后作为农肥
	新建

	
	
	养殖废水
	污水处理系统
	工艺流程：多级沉淀+UASB反应器+A/O/A/O+物化系统+臭氧消毒，处理规模：150m3/d。经污水处理站处理后的清水回用作为项目油茶种植基地灌溉用水，油茶种植基地面积为580亩
	新建

	
	
	
	应急事故池
	利用厂区粪污水收集池，池容按30天废水量，非事故状态下废水自流至废水处理站；事故状态下，关闭出水阀门，废水暂存在收集池内
	

	
	地下水
	分区防渗。
	新建

	
	
	污水处理系统场地上、下游（厂区外）机下游侧方向（厂区外）各设置地下水监控井1座
	

	
	废气
	猪舍恶臭
	在日粮中添加EM菌、猪舍加强通风，猪粪采用干清粪措施，猪尿排入废水处理系统，并在猪舍喷洒除臭剂；生产养殖区利用负压通风，尽量将废气收集集中进行处理
	新建

	
	
	污水处理站恶臭
	废水处理设施密闭处理，喷洒除臭剂，厂区绿化吸附
	

	
	
	有机肥生产区恶臭
	密闭发酵罐，发酵原料中添加除臭剂
	

	
	
	沼气净化系统
	新建沼气净化系统，用于去除沼气中的硫化氢和水汽
	

	
	
	油烟净化系统
	食堂设置油烟净化器一套，去除效率达60%以上，经处理后引至引至楼面高空排放
	

	
	
	沼气燃烧废气
	污水处理工艺产生的沼气除部分用于食堂做饭外，其余用于燃烧发电，燃烧废气经15m高排气筒（DA001）排放
	

	
	噪声
	合理布局、基础减振、隔声等降噪措施
	新建

	
	固废
	猪粪、污水处理站污泥、沼渣、栅渣
	运至厂区内有机肥生产区，作为有机肥生产原料，采用“高温好氧发酵法”制成有机肥外售
	新建

	
	
	病死猪和母猪分娩胎衣
	一经发现，立即送至厂区内无害化处置间，高温碎尸后采用堆肥法制成有机肥外售
	

	
	
	废脱硫剂
	由厂家回收再生利用
	

	
	
	医疗废物、消毒废物
	医疗废物暂存室暂存后委托有资质单位处置
	

	
	
	废弃包装
	由附近废品回收站定期收购
	

	
	
	生活垃圾
	垃圾桶暂存，委托环卫部门定期清运处置
	

	
	绿化
	在场区四周、场内道路两侧及空地建绿化带
	新建


2.1.4建设项目主要设备

项目配备的主要设备详见下表。

表2.2-3  主要设备一览表

	序号
	类别
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	栏位系统
	怀孕母猪限位栏
	个
	4800
	/

	2
	
	后备母猪育成栏
	个
	120
	/

	3
	
	母猪分娩床
	套
	1120
	/

	4
	
	三相电通风风机
	个
	240
	/

	5
	
	降温水帘墙（纸墙）
	㎡
	980
	1套环控系统+自动温控

	6
	供料系统
	自动饲喂系统
	套
	10
	智能主机、60KG料桶、不锈钢304料盘直径550mm、不锈钢304料槽外架

	7
	猪舍冲洗
	高压冲洗系统
	套
	2
	/

	8
	供电
	变压器
	座
	1
	/

	9
	
	配电设备
	套
	1
	/

	10
	消毒系统
	人员喷雾消毒系统
	套
	5
	/

	11
	
	物资熏蒸消毒系统
	套
	1
	/

	12
	
	车辆喷雾消毒系统
	套
	1
	/

	13
	
	车辆烘干系统
	套
	1
	/

	14
	有机肥生产
	全封闭好氧发酵罐
	套
	1
	WHH-01 型

	15
	
	半湿物料粉碎机
	套
	1
	QSY-2

	16
	
	圆筒筛分机
	套
	1
	QSY-4

	17
	
	自动打包机
	套
	1
	SFZ-400

	18
	
	空压机
	套
	1
	QSY-4.0

	19
	
	螺旋输送机
	套
	1
	ZXJ-28

	20
	
	皮带输送机
	套
	1
	/

	21
	病死猪处理
	碎尸机
	台
	1
	CZYX-40

	22
	沼气处理
	贮气柜
	个
	2
	110m3

	23
	
	沼气脱硫设施
	套
	1
	QJB320

	24
	污水处理
	多级沉淀+UASB反应器+A/O/A/O+物化系统+臭氧消毒
	座
	1
	150m3/d

	25
	其中
	预处理部分
	格栅渠
	台
	1
	/

	26
	
	
	机械格栅
	/
	/
	HEGS-300，栅隙：3mm

	27
	
	
	暂存池
	台
	2
	/

	28
	
	
	污水提升泵
	台
	2
	Q=25m3/h，H=12m 

1用1备

	29
	
	
	潜水搅拌机
	套
	1
	QJB1.5

	30
	
	
	浮球开关
	台
	1
	0-6米

	31
	
	
	电磁流量计
	/
	/
	0-100m3/h

	32
	
	
	设备间
	台
	1
	/

	33
	
	
	固液分离机
	台
	1
	HEXS-1200

	34
	
	
	无轴螺旋输送机
	/
	/
	HELS-220

	35
	
	
	集水池
	台
	2
	/

	36
	
	
	污水提升泵
	套
	1
	Q=15m3/h H=10m，1用1备

	37
	
	
	浮球开关
	/
	/
	0-5米

	38
	
	
	气浮间
	套
	1
	/

	39
	
	
	涡凹气浮装置
	套
	1
	HEWA-15，含刮渣机、曝气机等

	40
	
	
	PAC加药系统
	套
	1
	HEJY-1000，配套搅拌机、加药泵

	41
	
	
	PAM加药系统
	/
	/
	HEJY-1000，配套搅拌机、加药泵

	42
	
	
	加温池
	台
	2
	/

	43
	
	
	污水提升泵
	台
	2
	Q=15m3/h，H=22m 

1用1备

	44
	
	
	电磁流量计
	套
	1
	0-100m3/h

	45
	
	
	浮球开关
	套
	1
	0-5米

	46
	
	
	加热盘管
	台
	1
	HEJR-65

	47
	
	
	温度计
	台
	1
	0~100℃

	48
	
	厌氧处理系统
	UASB反应器
	座
	1
	Φ12.5×12.0m含罐体爬梯、平台、人孔等附件

	49
	
	
	UASB反应器罐体
	套
	1
	HEFQ-1500

	50
	
	
	三相分离器
	套
	1
	HEZC-150

	51
	
	
	三相分离器支撑
	套
	2
	HEBS-200

	52
	
	
	布水系统
	套
	1
	HEPN-150

	53
	
	
	排泥系统
	台
	1
	HESF-1000

	54
	
	
	水封器
	套
	1
	HEQY-32

	55
	
	
	取样管
	台
	2
	Q=55m3/h H=22m 

1用1备

	56
	
	
	回流水泵
	套
	1
	HEJR-65

	57
	
	
	加热盘管
	台
	1
	0-14

	58
	
	
	PH计
	台
	1
	0~100℃

	59
	
	
	温度计
	套
	1
	罐体下部12cm厚玻璃棉保温，中部以上10cm玻璃棉保温+0.5mm上海宝钢彩钢瓦

	60
	
	
	罐体保温
	套
	1
	外防腐：醇酸防锈漆，内防腐：环氧富锌防腐

	61
	
	
	罐体防腐
	座
	1
	Φ12.5×12.0m含罐体爬梯、平台、人孔等附件

	62
	
	好氧处理部分
	一级A/O反应池
	/
	/
	/

	63
	
	
	潜水搅拌机
	台
	4
	QJB2.5

	64
	
	
	鼓风机
	台
	2
	Q=39.45m³/min P=58.8kPa
1用1备

	65
	
	
	可提升装置
	套
	70
	HETS-40

	66
	
	
	微孔曝气器
	套
	750
	HEWK-215
通气量1.5～3m³/h

	67
	
	
	混合液回流泵
	台
	2
	Q=45m3/h H=15m 
1用1备

	68
	
	
	消泡装置
	套
	2
	HEXP-50

	69
	
	
	二级A/O反应池
	/
	/
	/

	70
	
	
	潜水搅拌机
	台
	2
	QJB1.5

	71
	
	
	曝气装置
	套
	6
	HEBQ-50

	72
	
	
	微孔曝气器
	套
	360
	HEWK-215通气量1.5～3m³/h

	73
	
	
	混合液回流泵
	台
	2
	Q=45m3/h H=15m 
1用1备

	74
	
	
	消泡装置
	套
	1
	HEXP-50

	75
	
	
	生物填料
	m³
	324
	HETL-150填料高度：3.0m

	76
	
	
	填料支架
	m2
	108
	HEZJ-12

	77
	
	
	二沉池、三沉池
	/
	/
	/

	78
	
	
	导流装置
	台
	2
	HEDT-600

	79
	
	
	污泥回流泵
	台
	4
	Q=12m³/h H=9m 
2用2备

	80
	
	
	混合池
	/
	/
	/

	81
	
	
	曝气搅拌系统
	套
	2
	HEJB-40

	82
	
	
	PAC加药系统
	套
	1
	HEJY-1000配套搅拌机、加药泵

	83
	
	
	PAM加药系统
	套
	1
	HEJY-1000配套搅拌机、加药泵

	84
	
	
	终沉池
	/
	/
	/

	85
	
	
	导流装置
	台
	1
	HEDT-400

	86
	
	
	清水池
	/
	/
	/

	87
	
	
	消泡水泵
	台
	1
	Q=15m3/h H=22m

	88
	
	污泥处理部分
	污泥池
	/
	/
	/

	89
	
	
	潜水搅拌机
	台
	1
	QJB1.5

	90
	
	
	脱水机房
	/
	/
	/

	91
	
	
	叠螺脱水机
	台
	1
	HEDL-303

	92
	
	
	进泥泵
	台
	1
	Q=12m³/h H=8m 

	93
	
	
	PAM加药系统
	套
	1
	HEJY-1000配套搅拌机、加药泵

	94
	
	
	无轴螺旋输送机
	台
	1
	HELS-220


2.1.5项目主要原辅材料 

根据建设单位提供的设计资料，项目每头母猪食用饲料量为2.8kg/d，每头哺乳仔猪存栏期（3周）食用饲料量为3kg/d。

本项目不设饲料加工场所，建设单位拟直接通过市场购买符合国家有关标准的饲料。本项目的饲料食用情况见表2.2-4，项目建成后原辅材料消耗及资源能源消耗情况见表2.2-5。

表2.2-4养猪场主要饲料消耗定额指标表

	序号
	名称
	数量（头）
	每头猪饲料定额（kg/d•头）
	饲料日消耗量（kg/d）
	饲料年消耗量（t/a）

	1
	母猪（基础母猪+后备母猪）
	6578
	2.8
	18418.4
	6722.716

	2
	哺乳仔猪
	7085
	0.143（3/21=0.143）
	1013.155
	369.80

	3
	合计
	13663
	/
	19431.555
	7092.516


本项目不进行饲料加工，饲料全部通过市场购买。项目饲料主要由玉米、豆粕和预混料组成，饲料中的预混料是由营养性饲料添加剂（维生素、微量元素和氨基酸）和非营养性饲料添加剂（抗菌素、生长促进剂、调味剂、驱虫保健剂）组成，本项目饲料严格按照《中华人民共和国国家标准饲料卫生标准》（GB13078-2001）及《饲料添加剂安全使用规范》（农业部1224号）要求选取，项目饲料中无添加重金属、抗生素等成分。

表3.1-5项目原辅材料一览表

	序号
	名称
	单位
	年消耗量
	备注

	养殖场

	1
	饲料
	t/a
	7092.516
	外购，项目场内不进行饲料生产加工

	2
	兽药
	t/a
	1.5
	氨苯尼考、强力等

	3
	脱硫剂
	t/a
	0.11
	外购，主要成分为氧化铁，用于去除沼气中H2S

	4
	除臭剂
	t/a
	1.0
	外购，用于场区、猪舍、污水处理系统的除臭

	5
	疫苗
	万只
	2万只
	猪瘟、口蹄疫、蓝耳病、伪狂犬、猪丹毒、猪肺疫等疫苗

	6
	消毒液
	t/a
	0.6
	主要成分包括菌毒净杀（双链季铵
盐）、金碘毒杀（聚维酮碘溶液）、菌毒双杀（稀戊2酫溶液）

	污水处理站

	8
	PAC
	t/a
	4.4
	外购

	9
	PAM
	t/a
	0.1
	外购

	10
	FeSO4
	t/a
	0.25
	外购

	能源

	11
	水
	t/a
	43283.12
	地下水井，设有1个水池水泵房

	12
	电
	KW•h/a
	1000万
	来自附近供电网


兽药使用要求：

本养殖场应坚持预防为主、综合防治的原则，通过免疫接种结合其他措施控制传染病的发生，严格按照国家有关规定合理使用兽药，严禁使用未经兽医要政部门批准的产品；疫苗的运输、贮存、使用应在规定的条件下进行；饲料药物添加剂的使用严格按照2001年农业部公告第168号《饲料药物添加剂使用规范》以及《<饲料药物添加剂使用规范>公告的补充说明》(农业部公告第220号)，严禁使用其中禁止的动物促生长剂。

本项目主要采用菌毒净杀（双链季铵盐）、金碘毒杀（聚维酮碘溶液）、菌毒双杀（稀戊2酫溶液）消毒，符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）中“养殖场厂区、畜禽舍、器械等消毒应采用环境友好的消毒剂和消毒措施（包括紫外线、双氧水等方法、污水处理末端采用臭氧消毒），防止产生氯代有机物及其它的二次污染物”的相关要求。

2.1.6公用工程

（1）给排水系统

①给水系统

项目区设生产、生活合一的给水管网，给水为项目内自打水井供水。

②排水系统

本工程采用雨污分流、清污分流排水系统。雨水经雨水沟分流排至项目周边池塘；本项目猪舍采用“漏缝地板+尿泡粪”清粪工艺，粪污水通过暗沟排至集水池，通过干湿分离后，粪便送至临时堆粪棚暂存，作为项目种植区有机肥或外售有机肥制肥厂；废水采用“多级沉淀+UASB厌氧发酵+二级A/O+脱色除磷”工艺处理后作为厂区种植区油茶基地灌溉用水；项目生活污水经化粪池处理（食堂废水经隔油池预处理）后同生产废水一同进入污水处理站处理后作为种植区灌溉用水。本工程种植区面积有580亩，可以完全消纳项目产生的所有的废水，实现废水零排放。
（2）供电

本项目供电由花桥镇市政供电系统提供，拟从当地输电线架设一条专用线供电，场内设置配电室，项目建成后年用电约100万KW•h。项目内配备建设1台沼气燃烧发电机。

（3）供热、供冷

项目不采用锅炉供暖，生产区冬季采用保温地板供暖，夏季采用水帘降温，通风采用机械通风。员工采用分体式空调供冷供热。

在猪舍墙壁安装降温水帘，定时或不定时的为猪舍直接降温。在舍内温度达到30℃时，就需要开启降温水帘，降温水帘能使猪舍内的温度迅速在10分钟内下降，降温效果佳。降温水帘通常在夏季5~9月使用，每栋猪舍建设一座循环水池。

（4）供气

项目UASB厌氧发酵罐产生的沼气收集至沼气柜，经脱硫脱水后用作食堂燃料。

（5）通风、光照

通风：项目充分利用自然通风，对于自然通风条件差的猪舍和需通风部位分别设置机械、排风系统。

光照：自然光照与人工光照相结合，以自然光照为主。

（6）绿化

保留和移栽现状林木的基础上种植品质果树或风景林，厂区内绿化采取乔、灌、花草相结合的方式，在绿化、美化厂区的同时可起到防风、防臭、抑尘、隔声的效果。

（7）贮运

①物料储运

根据本项目产品特点，需要进行厂内运输的物料主要为原辅材料，厂内运输方式主要采用手推车。本项目需进行厂外运输的物料饲料、运出仔猪采用汽车运输。本项目厂外运输路线选择尽量避开居民区、学校、医院等敏感点。

②运输

本项目外部交通条件便利，有乡村公路直通场区。场区内道路由公共道路和生产区内净、污道组成。公共道路分为主干道和一般道路。各功能区之间道路连通形成消防环路。主干道连通场外道路，主干道宽8m，其它道路宽4m，转弯半径不小于9m。场区内道路纵坡一般控制在2.5%以内。

2.1.7总平面布置

1、总平面布置合理性分析

本项目总平面布置根据生产流程情况及生猪养殖项目的特性要求，本着节约资金、土地、布置紧凑、合理利用的的原则，既满足饲养工艺、防疫的要求进行场区布局。

①本工程养殖场生产区、生活管理区、污水处理工程区相互分开，项目总体布置符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）的规定。

②项目厂区整体呈南-北向布设，生猪等物料出入口设置于厂区西南侧，人流出入口设置与厂区南侧，出入口均与乡道联通，方便物料人员输送和流动。

③本工程按照饲养的操作流程布置猪舍、料塔等设施，做到功能分区明确合理，保证养殖场内物料运输距离短捷顺畅，干净道和污染道尽量不交叉，搞好绿化工作，使养殖场内部环境优美，空气清新，有利于人畜生活。

④畜禽养殖需要较高的卫生条件，所以场区内绿化、美化环境显得尤为重要。项目在建设过程中拟加强场内的绿化建设和卫生要求。在道路两侧种植行道树，选择大树冠的树种，场区内树种应高低搭配，多种植乔木与灌木，尽量为场区营造一个空气清新，利于牲畜生长的生态环境。

⑤本项目排水系统实行雨污分流，在场区内设置封闭排污管道。符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）的规定。

⑥本项目采用清粪工艺为“漏缝地板+尿泡粪”清粪工艺，粪污水通过暗沟排至集水池，通过干湿分离后，粪便送至临时堆粪棚暂存外售，废水进入污水处理站进行处理。符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）的规定。

本项目厂区平面布置图详见附图2。

2、集污池及污水处理站布置合理性分析

项目集污池及污水处理站位于厂区东部，位于项目所在地块的地势相对较低处，且位于项目拟建水井的地下水流向下游，且位于生活办公区侧风向位置，避免所产生的恶臭对生活办公区的影响。集污池及污水处理站各类池体按照《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497－2009）要求采取严格的防渗措施，可有效避免其对项目拟建水井及周边地下水环境造成影响。
2.2工程分析

2.2.1猪舍设计

本项目采用健康环保猪舍，该猪舍具有以下特点：

①结构设计：猪舍整体采用热踱锌轻钢预制结构，相比砖混的猪舍，具有结构施工周期短，成本低的特点。

②节能保温设计：墙体和墙面均采用新型厚实预制化的保温材料，其中屋面采用彩钢夹芯保温板，墙面采用新型保温墙体材料。

③温度控制设计：猪舍夏季采用湿帘、负压降温系统；冬季采用地暖升温，保证了猪舍冬季温暖，夏季凉爽，空气优良。

④清粪设计：本项目猪舍每个猪栏内均设置成漏缝地板，地板下设泡粪池，泡粪池底部设置排粪通道。猪只每天所排放的粪尿通过漏缝地板直接排入池内。大部分时间内，排粪通道关闭，猪粪尿从漏缝地板漏下，在下部泡粪池存储7天左右；排粪时，排粪通道打开，大部分粪尿由于虹吸效应被排出，剩余约10%为下一轮发酵提供发酵菌。由此，可保证猪舍清洁，同时猪粪预发酵，为下一步生产有机肥做准备。

⑤节水设计：地面采用漏缝地板饲养，每2天冲洗一次；饮水采用气压水位阀+饮水碗，解决饮水浪费。

⑥通风设计：夏季湿帘+负压风机，强制通风；春秋季节温度适宜，自然通风；冬季采用地沟风机高效通风。

⑦有害动物防控设计：采用专利技术进行有害生物防治，猪舍无蚊蝇鼠害。

2.2.2施工期工艺流程及产污环节
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图2.2-1  项目施工工艺及产污节点图

W：废（污）水（W1：施工生活污水，W2施工期生产废水）

G：废气（G1施工期机械废气、G2施工期装修废气）

D：施工期粉尘

N：施工期噪声

S：固废（S1弃土、S2弃渣、S3装修废物、S4设备废包装）

E：水土流失

施工期工艺流程简介：

本项目施工过程以机械施工为主，大致分为基础施工、主体施工、装修、设备安装、验收运营五大阶段，不同阶段所采用的设备有所不同，项目施工人员均为周边村民，高峰现场施工人数约40人，项目内设临时施工营地；项目施工采用商品混凝土，不在场区设置混凝土拌合站；项目建设地内不建设大型的原料场，只设置小面积的临时原料堆场；项目不涉及征地拆迁，无环保拆迁。

2.2.3营运期工艺流程及产污环节

项目采用现代标准化规模化集约养猪生产模式，采用人工受精技术进行自繁自育，项目猪场内不存栏种公猪，项目的仔猪在哺乳期结束后直接出栏外售交给专业公司饲养。项目饲料均由外购入，不进行饲料加工。项目采用“漏缝地板+尿泡粪”清粪工艺，粪污水通过暗沟排至集水池，通过干湿分离后，粪便运至厂区内有机肥生产区制成有机肥外售；废水采用“多级沉淀+UASB反应器+A/O/A/O+物化系统+臭氧消毒”工艺处理后作为厂区种植区油茶基地灌溉用水，不外排；项目生活污水经化粪池处理（食堂废水经隔油池预处理）后作为农肥，不外排。本工程种植区面积有580亩，可以完全消纳所有的废水，实现废水零排放。项目整个养殖区猪舍均加强了通风措施，最大限度减少了恶臭的影响，整个项目最大程度上实现了节能、减排的环保目的。

表2.2-1  主要生产性能指标

	项目
	参数
	单位
	项目
	参数
	单位

	妊娠期
	100
	天
	母猪年产胎数
	2.2
	次

	哺乳期
	21
	天
	每胎平均产健仔数
	11
	头/次.头

	断乳至受孕
	43
	天
	哺乳期存活率
	96
	%

	繁殖周期
	163.45
	天
	--
	--
	--


2.2.3.1养殖工艺流程

本项目采用全进全出工厂化养猪饲养工艺进行养猪，猪群的配制怀孕、分娩保育将使用工程流水线，生产周期以周为节拍进行全进全出的转栏饲养。养猪工艺共分2个阶段：配种妊娠阶段、产仔哺乳阶段，各阶段的主要工作如下：

（1）配种妊娠阶段

项目引入5300头种母猪，配种采用人工授精方式，在此阶段母猪要完成配种并度过妊娠期。单栏饲养代配母猪，配种期约需4周。空怀母猪在一周左右时间完成配种，没有配准的猪转入下批继续参加配种。妊娠期100天，母猪产前提前一周进入产房。

（2）产仔哺乳阶段
同一周配种的母猪，要按预产期最早的母猪，提前一周同批进入产房，在此阶段要完成分娩和对仔猪的哺育，约21天，哺育至7kg左右的断奶仔猪外售，母猪回到空怀母猪舍参加下一个繁殖周期的配种。
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图2.2-2  养殖工艺流程图
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图2.2-3  养殖生产环保处置工艺流程及产污图

2.2.3.2猪舍清粪工艺

本项目采用“漏缝地板+尿泡粪”工艺，尿泡粪工艺是改进后的水泡粪，该工艺近年来在我国大中型集中式养殖场有着广泛的应用，是一种较先进的粪污处理方式，也并非是传统意义上的水泡粪。相对于传统的水泡粪工艺尿泡粪工艺用水量较小，只需首次在粪沟底部放入20~30cm的水，之后用猪本身产生的尿液来软化粪便，这样在水量的使用上，能够节省60%以上的用水量，解决了水冲粪、传统水泡粪用水量大的问题，同时也解决了干清粪劳动效率低、劳动强度大的问题。该工艺的主要特点是可以定时、有效地清除畜舍内的粪便、尿液，减少粪污清理过程中的劳动力投入，减少冲洗用水，提高养殖场自动化管理水平。

“全漏缝地板+尿泡粪”工艺主要设计方案如下：

本项目猪舍每个猪栏内均设置成漏缝地板，地板下设泡粪池，泡粪池底部设置排粪通道。猪只每天所排放的粪尿通过漏缝地板直接排入池内。大部分时间内，排粪通道关闭，猪粪尿从漏缝地板漏下，在下部泡粪池存储7天左右；排粪时，排粪通道打开，大部分粪尿由于虹吸效应被排出，剩余约10%为下一轮发酵提供发酵菌。由此，可保证猪舍清洁，同时猪粪预发酵，为下一步生产有机肥做准备。

尿泡粪系统主要利用虹吸原理形成负压，使粪污均匀分布在池底的排污口，从而有序排出。粪污管道将猪舍漏缝地板下的粪池分成几个区段，每个区段粪池下安装一个接头，粪池接头处配备一个排粪塞，塞上排粪塞时液体粪污能存留在猪舍粪池中。

当液态粪污未排放时，管道内充满了空气，当要排空粪池时，工人可将排粪塞子用钩子提起来，随着排污塞子的打开，粪污开始陆续从小单元粪池向排污管道里排放并流入管道，而管道内空气逐渐排出，排气阀自动打开，当管道内完全充满粪污时，管道内不再向外排气，排气阀关闭，从而利用真空原理在压力差的作用下使粪污流入管道并顺利排出。
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图2.2-4  “漏缝地板+尿泡粪”工艺示意图

2.2.3.3废水处理工艺

工艺流程简述：在选用粪污处理工艺时，根据养殖场的养殖种类、养殖规模、粪污收集方式、当地的自然地理环境条件、排放去向等因素确定工艺路线及处理目标。

1、工艺比选：

根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009），目前，我国规模化养殖场（区）采用的清粪工艺有水冲粪、水泡粪（自流式）和干清粪工艺。

采用水冲或水泡粪工艺比干清粪工艺产生的污水量大且有机物浓度高。我国集约化畜禽养殖场粪污处理主要有三种模式，即以获取沼气能源、将沼液沼渣进行资源化利用为目的的模式Ⅰ、模式Ⅱ工艺和以废水处理后达标排放为目标的模式Ⅲ工艺。畜禽养殖废水由于其有机物浓度高及大量致病菌的存在，无论采取何种处理模式，厌氧反应是一个必不可少的处理阶段。

（1）模式I适用范围及工艺流程

模式I适用于非环境敏感区，当地能源需求量大，有足够可供施用的土地资源的养殖场（区），该模式工艺要求粪尿全进厌氧反应器。其典型的工艺流程见图2.2-5。
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图2.2-5  模式I基本工艺流程

（2）模式II适用范围及工艺流程

模式II适用于座落于非环境敏感区的养殖场，且沼气能源需求不大，主要以进行污染物无害化处理、降低有机物浓度、减少沼液和沼渣消纳所需配套的土地面积为目的，周围具有足够大的土地面积以全部消纳低浓度沼液。废水进入厌氧反应器之前应先进行固液（干湿）分离，然后再对固体粪渣和废水分别进行处理。其典型的工艺流程见图2.2-6。
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图2.2-6  模式II基本工艺流程

（3）模式III适用范围及工艺流程

模式Ⅲ主要是基于受当地沼气能源供求实际情况的限制，周边又没有足够的可供消纳沼液、沼渣的土地，其厌氧出水（沼液）必须再经过进一步处理，达到国家和地方排放标准。其典型的工艺流程见图2.2-7。
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图2.2-7  模式III基本工艺流程

（4）工艺选择原则

①选用粪污处理工艺时，应根据养殖场的养殖种类、养殖规模、粪污收集方式、当地的自然地理环境条件以及排水去向等因素确定工艺路线及处理目标，并应充分考虑畜禽养殖废水的特殊性，在实现综合利用或达标排放的情况下，优先选择低运行成本的处理工艺；应慎重选用物化处理工艺。

②养殖规模在存栏（以猪计）2000头及以下的应尽可能采用模式I或模式II处理工艺；存栏（以猪计）10000头及以上的，宜采用模式Ⅲ处理工艺。

③采用模式I或模式II处理工艺的，养殖场应位于非环境敏感区，周围的环境容量大，远离城市，有能源需求，周边有足够土地能够消纳全部的沼液、沼渣。

④干清粪工艺的养殖场，不宜采用模式I处理工艺，固体粪便宜采用好氧堆肥等技术单独进行无害化处理。

⑤当采用干清粪工艺时，清粪比例宜控制在70%。

根据以上分析，结合项目实际情况，本项目周围有大量的消纳土地，同时本项目年存栏成年猪量为7995头，大于2000头，本项目的消纳土地面积为580亩，用于种植油茶树等经济林。

因此，本项目采用模式III处理工艺，项目采取“尿泡粪”清粪工艺，废水经过厂区修统建的废水处理系统“多级沉淀+UASB反应器+A/O/A/O+物化系统+臭氧消毒”进行综合处置，处理达标后，作为项目种植区油茶基地灌溉用水。

2、项目废水处理工艺路线选择

（1）预处理系统

通过干清粪工艺排放的尿液废水，经格栅槽、集污调节池、初沉池、固液分离等工序降解污水中悬浮固体浓度、总固体浓度；经水解酸化处理，提高废水可生化性，去除废水中的部分CODCr。

（2）厌氧处理系统

厌氧处理系统是畜禽粪污水处理沼气工程的核心部分，通过厌氧发酵，降解污水中的CODCr，产生沼气，达到污水的减量化、资源化与无害化的目的。厌氧处理产生的沼渣用于制作有机肥料。

厌氧处理系统采用活性污泥法，其优点是：①工艺成熟，易于运行与管理。对污泥膨胀，冲击负荷等易于采取措施；②根据前段处理单元运行的结果，可灵活调节该系统的运行参数与方式，从而在整体上保证废水达标处理前提下的最低运行费用。③与其它好氧处理工艺比较可节省设备投资费用。④本方案所选择的工艺经过大量工程实践检验，运行效果稳定，抗冲击能力强，是非常适合猪场污水处理的工艺。

（3）A/O生化处理系统

A/O系统是硝化-反硝化工艺的简称，本系统是利用自养型好氧微生物与兼氧型微生物进行生化处理的设施。功能是对污水中溶解的含碳有机物进行降解和对污水中的氨氮进行硝化反硝化过程。硝化反应即由于硝化菌的作用将氨态氮转化为硝酸盐氮的过程：
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污水中的含碳有机物，在此池可进行较为彻底地氧化分解，而对氮、磷等植物性有机物去除很少，但在好氧微生物（硝化菌）的作用下，可将含氮有机物转化成亚硝酸盐氮和硝酸盐氮，达到除氮效果。

池内部设置曝气器。氧化池曝气器采用微孔薄膜曝气器，主要起充氧作用，效果是一般穿孔曝气装置的2-3倍，且具有阻力低、曝气均匀、不易堵塞、运行寿命长、不用维护、噪声低等特点。

（4）物化处理系统

物化处理系统是在传统加药处理工艺的基础上，通过多种水处理药剂配比，去除污水中的绝大部分磷，同时具备高效脱色效果及去除COD的效果。

（5）消毒

项目采用臭氧进行消毒，臭氧是一种强氧化剂，灭菌过程属生物化学氧化反应。广泛运用于水处理消毒。
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图2.2-5  污水处理工艺流程图

2.2.3.4配套种植基地工艺

本项目场区内有油茶种植基地580亩，项目养殖废水经污水处理站处理后用于油茶基地的灌溉。
水分管理：浇水要见干见湿即“不干不浇，浇则浇透”的原则，根据牧草自身需水特点进行浇灌；每次雨后要查看降水量多少，水大的要进行引流排水，水量不足的要及时补水；久旱不雨，土壤过分干旱时，浇水时可以缩短浇水间隔。肥料管理：给牧草施肥，通常是有机肥多用作基肥，即沟施、环施；无机肥多用微施、喷施和根施作追肥；生长季节，每月要施肥两至三次。

病虫害防治：结合当地情况，制定防治计划，防治结合，药物防治与生物防治并重，并保证用药的环保性，药物喷洒时工人的安全性。
2.2.3.5猪粪、污水处理站污泥、沼渣处理工艺

本项目在污水站东侧建设1栋有机肥生产车间，用于猪粪、污水处理站污泥集中处理。采用“高温好氧发酵”工艺。收集的猪粪及污水处理过程中产生的粪渣、沼渣、污泥等粪污固体运至有机肥加工区，在该混合物料中加人高效的EM菌，再进入罐式好氧发酵，利用机械搅拌机的翻动作用，使压缩空气与物料充分混合，搅拌机可使进入槽内的物料很好地获得破碎和分布，以增加槽内空气与物料接触面积，有利于氧气传递和发酵物混合；同时翻动物料时，发酵产生的热量有利于水分快速蒸发，缩短发酵周期；发酵初期无需对原料进行预混合，操作简便，节省能源，处理成本低，从而提高猪粪无害化处理的效率；关键好氧发酵还具有生产能力强，占地少，设备操作方便、使用寿命长，不存在二次污染。生物好氧高温发酵是一种受微生物控制的有机物降解和转化过程。在发酵过程不同阶段对有机物降解起关键作用的微生物种群不同。接种菌剂可以使物料快速达到高温而控制发酵过程中臭气的产生，缩短物料腐熟进程；可以有效杀灭病原体和降解有机污染物，提高发酵质量，发酵产物含有生物活性的微生物，作物增产效果显著。生物好氧高温发酵产热，可使猪粪中水分挥发成蒸汽，使有机肥水分大量降低，蒸汽再经过冷凝除臭净化排出。

本项目拟采用全封闭式发酵罐，产出的有机肥含水率可低至20%-30%，该发酵罐的优点有：①发酵效率高、发酵时间短，10天即可完成发酵，且发酵彻底，有机肥含水率低于30%；②发酵罐为全封闭的，密闭发酵可以防止臭气扩散，对区域大气环境影响较小。目前，在所有畜禽粪便处理和利用方式中，生物好氧高温发酵以其无害化程度高、发酵时间短、产品腐熟程度高、处理规模大、运行成本低、适于工厂化生产等优点而成为国内外首选处理方式。
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图2.2-6  有机肥加工工艺流程

2.2.3.6沼气处理

本项目产生的养殖废水与场区员工生活污水混合后进入场区污水处理系统处理，废水处理过程中有机物厌氧发酵会产生沼气，产生的沼气经过脱硫后部分用作食堂燃料，多余部分用于发电或经沼气燃烧火炬燃烧排放。

沼气利用系统主要由气水分离器、脱硫塔、贮气系统组成。UASB反应器（高效厌氧系统—沼气池）产生沼气首先进入气水分离器、脱硫塔，采用干法脱硫，脱硫塔内置填料氧化铁等。气体以低流速从一端经过容器内填料层，净化后气体从容器另一端排出，进入储气柜。根据《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》（NY/T1222-2006），要求沼气净化后符合下列要求：①甲烷含量55%以上；H2S含量小于20mg/m3。因此，沼气必须经气水分离器、脱硫器净化后储存至沼气贮气柜中。

（1）气水分离

气水分离原理：发酵池产生的沼气由气水分离器进口管，进入管体后，因气体截面积远远大于进口管截面积，致使沼气流速突然下降，由于水与气比重不—样，造成水滴下降速度大于气流上升速度，水下沉到器底沼气上升从出口管输出。该分离器除湿效果高，可以满足沼气的气质要求，沼气浓度<80%。气水分离器应安装在输气管线最低处。

（2）沼气脱硫

本项目UASB反应器（高效厌氧系统—沼气池）产生的沼气是含饱和水蒸气的混合气体，除含有气体燃料CH4外，还含有CO2、H2S和其它极少量的气体。H2S不仅有毒，而且有很强的腐蚀性。因此，新生成的沼气不宜直接用作燃料，需先进行脱硫净化处理。参考《大中型沼气工程技术》（化学工业出版社，作者：赵立欣，董保成，田宜水等），沼气成分如下表2.2-2。

表2.2-2  沼气成分一览表

	成分
	CH4
	CO2
	N2
	H2
	O2
	H2S

	含量（体积分数）
	50~80%
	20~40%
	＜5%
	＜1%
	＜0.4%
	0.05~0.1%


项目产生的沼气使用1套沼气净化系统（氧化铁脱硫）进行净化处理，主要去除沼气中硫化氢，沼气经净化后采用贮气柜（2个，110m3/个，一用一备）储存，通过安装燃气管至食堂用作员工食堂燃料，剩余部分用于发电或经火炬燃烧排空。

脱硫工艺采用的是常温Fe2O3干式脱硫法，它是将Fe2O3屑（或粉）和木屑混合制成脱硫剂，以湿态（含水40%左右）填充于脱硫装置内。氧化铁脱硫剂具有强度高、鱼水不粉化、不影响脱硫、孔隙率大、硫容量大、脱硫效率高等特点。脱硫原理如下：

2Fe（OH）3•XH2O+3H2S=Fe2S3+（6+X）H2O

2Fe2S3•XH2O+3H2S=Fe2S3+（3+X）H2O

Fe2O3=2FeS+S

Fe2O3脱硫剂为条状多孔结构固体，对H2S能进行快速的不可逆化学吸附，数秒内可将H2S脱硫至1×10-6以下。脱硫剂每年需要更换2次，废脱硫剂由厂家回收。该方法脱硫工艺结构简单、技术成熟可靠，造价低，能满足项目沼气的脱硫需要。

沼气利用工艺及产物节点详见图2.2-7。
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图2.2-7  沼气工程工艺流程图

为确保沼气安全使用，对沼气场所设罝沼气监测和报警装置，对沼气易泄漏区域设安全标志；进口管道设低压报警、自动切断和充气、吹扫装置。

2.2.3.7消毒和防疫

1、消毒

为减少猪受到各种细菌的感染，需要对以下几个方面进行消毒。

（1）猪舍消毒

猪转栏后，人工利用高压水枪对猪舍进行清洗，再利用高压水枪用0.2%过氧乙酸对育肥舍进行消毒，清圈次数根据猪转栏情况而定。在猪舍门口设洗手、脚消毒盆，工作人员进入猪舍前进行消毒。

（2）猪的消毒防疫

生猪进厂时运输生猪的车辆进入喷雾消毒房进行喷雾消毒，对猪体喷雾消毒1次，可有效控制猪气喘病、猪萎缩性鼻炎等，其效果比抗生素鼻内喷雾和饲料拌喂或疫苗接种更好些。

（3）猪舍器具消毒

猪饲槽、饮水器及其他用具需定期进行洗刷、消毒。

本项目猪舍器具消毒主要采用双氧水消毒的方法，防止产生氯代有机物及其它的二次污染物，满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）要求。

（4）进场车辆

厂区内设车辆消毒池，凡进入饲养场院的运输车辆等都需要进行消毒。

2、防疫

凡是进入饲养场院的工作人员，一律更衣换鞋；制定一套合理的免疫程序和实验室检测制度，做到“以防为主、防治结合”。本项目配备专职兽医，加强防治结合。要求兽医每天进入各猪舍观察猪群，发现病情做好记录并向技术部门备案，一旦发现疫情，做到早、严、快，并向上级部门回报。

（1）病猪处置

病猪进入隔离舍进行猪舍治疗，一旦发现疫情，第一时间向兽医卫生监督机构上报，并封闭全场。

（2）病死猪尸体处理与处置

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）的相关规定，企业对病死猪尸体应及时处理，不得随意丢弃，不得出售或作为饲料再利用。本项目病死猪在厂区内采用发酵堆肥法进行处理，制成有机肥后外售，可做到无害化处理。

（3）驱蝇灭蚊

夏秋时节养殖场蚊蝇孽生，可采取化学、物理结合的方法驱蝇灭蚊，对于粪便贮存池、污水沟等死水，每周使用杀虫剂消杀2次。同时在圈舍内安装灭蚊灯、门窗均安装纱窗。

2.2.3.8病死猪及胎盘处理

本项目病死猪及胎盘在厂区内采用堆肥法进行处理。堆肥法处理病死猪的原理是：用锯木粉、甘蔗渣、木屑等作为碳源，通过各种厌氧菌、高热菌以发酵的形式经过高温使病死猪尸体腐败分解，最终转化为粪肥，利用发酵过程中产生的高热把病原微生物杀死，最终达到无害化的效果。为了加快堆肥的时间，项目内设置一台高温碎尸机，可将病死猪分割成1~2cm3的小肉块，碎尸的同时高温灭菌，再与锯木粉/甘蔗渣/木屑混合均匀，加快发酵堆肥效果。经采取上述措施处理后，本项目病死猪及胎盘可做到无害化处理。

2.2.4水平衡分析

项目用水包括：猪只饮用水、猪舍定期冲洗水、猪舍喷雾除臭用水、水帘降温用水、猪具清洗用水、消毒用水以及员工生活用水。
（1）猪只饮用水和废水产生情况

类比相关研究资料，猪的尿液量约占饮水量的40%，猪排尿情况参考《第一次全国污染源普查畜禽养殖业源产排污系数手册》表2所列中南区生猪各生长阶段的尿液量指标换算，由此推算饮水量指标。项目猪只饮水及尿液产生情况如下表所示。

表2.2-3  项目猪只饮水和尿液产生情况

	序号
	名称
	数量
	饮水量
	废水量

	
	
	头
	定额（L/d•头）
	每日（m3/d）
	每年（m3/a）
	定额（L/d•头）
	每日（m3/d）
	每年（m3/a）

	1
	母猪
	6578
	14.13
	92.95
	33925.71
	5.65
	37.17
	13565.48

	2
	哺乳仔猪
	7085
	1.33
	9.42
	3439.41
	0.53
	3.76
	1370.59

	3
	合计
	13663
	/
	102.37
	37365.12
	/
	40.92
	14936.07


由上表可知，本项目猪只饮水量为37365.12m3/a，猪尿废水产生量为14936.07m3/a。

（2）猪舍定期冲洗废水和废水产生情况

项目采用尿泡粪处理方式，项目猪舍每个猪栏内均设置成漏缝地板，地板下设泡粪池，泡粪池底部设置排粪通道。根据企业提供资料，本项目猪舍夏季（92天）每2天冲洗一次，其他季节（273天）每5天冲洗一次，冲洗用水量为6L/m2，项目猪舍冲洗用水及排水情况见表2.2-4。

表2.2-4  猪舍冲洗用水和废水产生情况

	序号
	名称
	冲洗面积（m2）
	定额（L/m2•次）
	单次冲水量（m3）
	冲洗频次
	冲洗次数
	用水量（m3/a）
	产污系数
	废水量（m3/a）

	1
	夏季
	24495.4
	6
	146.97
	2天1次
	46
	6760.62
	0.9
	6084.558

	2
	其他季节
	
	
	
	5天1次
	54.6
	8024.562
	
	7222.1058

	3
	合计
	14785.182
	--
	13306.664


由表3.2-可知，项目猪舍冲洗废水量为14785.182m3/a，夏季平均日冲洗废水量为73.485m3/d，其他季节平均日冲洗废水量为29.394m3/d。冲洗废水污染物主要为CODCr、SS、BOD5、NH3-N、TP、TN和粪大肠菌。

（3）猪舍喷雾除臭用水

项目猪舍在风机出风口加装喷雾式除臭装置（水与化学除臭剂混合溶液）进行除臭，喷雾形成的除臭废水经收集与猪尿一同排放。据建设单位经验系数，喷雾除臭夏季用水量为6m3/d、冬季4m3/d，年用水量1644m3/a，其中60%损耗（蒸发逸散、随风机抽风排出外界），40%形成除臭废水，即夏季2.4m3d、冬季1.6m3/d，废水产生量为657.6m3/a。

（4）水帘降温用水

水帘是一种特种纸质蜂窝结构材料，其工作原理是“水蒸发吸收热量”这一自然的物理现象，即水在重力的作用下自上下流，在水帘波纹状的纤维表面形成水膜，空气经过水帘时与水帘表面的水膜发生热量交换实现降温。

根据建设单位提供的资料，水帘降温用水循环使用，无废水外排，消耗损失水量定期补充，补充用水量约为10m3/d，降温水帘只在每年5~9月份使用，每年降温天数按5个月计，则水帘降温用水总量为1500m3/a。

（5）猪具清洗废水

项目配备自动化的饲料供给系统，所需要人工清洗的生猪饲料工具相对较少，主要包括清粪工具、员工穿戴的雨鞋等。根据类比同类养殖场用水情况，猪具清洗水约1.2m3/d（438m3/a），猪具清洗水排放量按用水量90%计算，则项目猪具清洗废水排放量为1.08m3/d（394.2m3/a）。

（6）消毒用水

项目猪舍需定期喷酒消毒液消毒，进出生产区的人员也需喷酒消毒液消毒，车辆则要经过消毒槽消毒。项目采用喷雾状消毒器对猪舍及人员喷酒消毒水消毒，消毒水主要通过蒸发散失，车辆消毒槽的消毒水经沉淀池处理后回用，并定期补充，项目无消毒废水外排。根据业主提供的经验数据，消毒用水使用量较少，约为0.4m3d（146m3/a），消毒用水全部蒸发散失。

（7）汽车冲洗用水

项目设有1个洗车消毒房，按平均每日清洗车辆10辆，用水量按20L/车，洗车用水量为0.2m3/d（73m3/a），洗车废水产生量按80%计，则项目洗车废水产生为0.16m3d（58.4m3/a）。

（8）员工生活用水和污水产生情况

项目劳动定员40人，年工作365天，全部在厂区食宿，根据《湖南省用水定额》（DB43T388-2014），本项目员工生活用水量按145L人・d计，则生活用水量为5.8m3/d（2117m3/a），生活污水产生量按80%计，则项目生活污水产生为4.64m3/d（1693.6m3/a），生活污水经三级化粪池处理后，经管道输送至污水处理系统处理。

项目每天及全年的用、排水量见表2.2-5。

表2.2-5  营运期水平衡分析表（单位m3/a）

	用排水环节
	用水情况
	损耗量
	废水产生量
	治理措施及去向

	
	总用水量
	其中包含
	
	
	

	
	
	新鲜用水
	回用水量
	循环水量
	
	
	

	猪只用水
	37365.12
	37365.12
	0
	0
	22429.05
	14936.07
	生产废水经收集后排入厂区污水处理站处理，达标后回用作为猪舍冲洗或油茶基地灌溉用水

	猪舍冲洗用水
	14785.182
	0
	14785.182
	0
	1478.518
	13306.664
	

	猪舍喷雾除臭用水
	1644
	1644
	0
	0
	986.4
	657.6
	

	水帘降温用水
	1500
	1500
	0
	0
	1500
	0
	

	猪具清洗消毒用水
	438
	438
	0
	0
	43.8
	394.2
	

	消毒用水
	146
	146
	0
	0
	146
	0
	

	汽车冲洗
	73
	73
	0
	0
	14.6
	58.4
	

	生活用水
	2117
	2117
	0
	0
	423.4
	1693.6
	（食堂废水经隔油池预先隔油后）经化粪池处理后排入厂区污水处理站进行处理，达标后回用作为猪舍冲洗或油茶基地灌溉用水

	合计
	58068.302
	43283.12
	14785.182
	0
	27021.77
	31046.534
	/


项目用水水平衡图见图2.2-8。
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图2.2-8  项目水平衡图（单位：m3/a）

根据项目水平衡可知，本项目年新鲜水用量为43283.12m3/a，猪舍冲洗采用污水处理站处理后的清水，用水量为14785.182m3/a。污水处理站处理水量为31046.534m3/a，处理后的清水14785.182m3/a回用作为猪舍清洗水，回用剩余16261.352m3/a作为项目种植区灌溉用水。

2.2.5沼气平衡分析

1、沼气产生量

本项目养殖基地废水采用UASB反应器（高效厌氧系统—沼气池）处理废水时，厌氧发酵时会产生沼气。根据《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》知：理论上每去除1kgCODcr可产0.35m3甲烷，沼气成份与天然气相似，沼气成份与天然气相似，主要成分见表2.2-6。

表2.2-6  沼气主要成分

	成分
	CH4
	CO2
	N2
	H2
	O2
	H2S

	含量（体积分数）
	50%~80%
	20%~40%
	<5%
	<1%
	<0.4%
	0.05%~0.1%


本环评对沼气中的甲烷以65%计，则去除1kgCODcr可产0.54m3沼气。项目进入污水处理站处理的废水量为29352.934m3/a（80.42m3/d），根据废水设计方案，项目通过前段预处理后进UASB反应器，在UASB反应器COD的进水浓度为2512.35mg/L，UASB反应器COD去除率以60%计，通过计算可知，项目COD去除量44.250t/a（121.23kg/d），产生的沼气量为23895m3/a（65.47m3/d）。

沼气主要用于场内食堂燃料，厂区内拟设置一个燃烧火炬，食堂用沼气剩余部分用于发电或通过燃烧火炬燃烧外排。根据《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》（NY/T1222-2006），沼气主要用于炊用时，贮气柜的容积按日产量的50%~60%的空余设计，本项目沼气主要用于炊用，以60%计，项目场区设2个110m3贮气柜（一用一备），用于储存沼气，能够满足沼气存放要求。

2、沼气产用平衡

本项目产生的沼气主要用于食堂燃料。

本项目沼气产生量为23895m3/a，部分用于食堂做饭，其余燃烧发电或经沼气火炬燃烧。根据调查，当地居民生活天然气用量约为每人0.3m3/d，天然气热值为34000KJ/m3，沼气热值为20800~23600KJ/m3，沼气用量约为天然气用量的1.5倍，项目员工40人，沼气消耗量按每人0.45m3/d计，则食堂沼气用量为18m3/d（6570m3/a）。沼气作为食堂烹饪燃料后将有一定量的剩余，剩余部分的沼气在厂区内发电，另外建设方拟在项目区域设置一个燃烧火炬，当项目产生的沼气无法得到合理利用时，通过燃烧后，再外排。故本项目产生的沼气可以得到合理处理，不会随意外排。

2.3污染源强分析
2.3.1施工期污染源分析

本项目施工期约半年（180天），拟于2020年9月开工建设，2020年1月竣工，项目建设施工过程主要包括猪舍、办公生活区和粪污处理区的施工。施工的基本程序为：土方开挖、基础工程、回填施工、主体工程、装饰施工和竣工验收。

2.3.1.1施工期大气污染源分析

项目施工期产生的大气污染源主要是施工扬尘、施工机械及汽车尾气。

（1）施工扬尘

项目施工中由于挖取土、填方、推土及撥运泥土和水泥、石灰、沙石等的装卸运输、拌合过程中有大量尘埃散逸到环境空气中，同时，道路施工时运送物料的汽车运行，在自然风力的作用下土堆、料堆、暂时闲置的裸露施工作业等都会引起扬尘污染，尤其是在风速较大或装卸、汽车行驶速度较快的情况下，粉尘、TSP的污染尤为突出。

据类比同类施工现场，在正常风况下施工过程中产生的扬尘在施工区域近地面环境空气中TSP浓度可达1.5～3.0mg/m3，对施工区域周围50～100m以外的贡献值符合环境空气质量二级标准，并且随着风速的增加，施工扬尘产生的污染程度和超标范围也将随之增强和扩大。

（2）施工机械及汽车尾气

运送施工材料、设施的重型车辆，内燃机、挖掘机等施工机械主要以柴油为燃料，这些车辆和机械在行驶和运行时排放的尾气包含的有害物质主要有CO、THC、NOx等，加上重型车辆和机械尾气排放量较大，故尾气排放也会使项目所在区域的大气环境受到污染。据调查，一般大型工程车辆污染物排放量为：CO5.25g/（辆•km）、NOX10.44g/（辆•km）、THC2.08g/（辆•km）。

2.3.1.2施工期废水污染源分析

项目施工期废水污染源主要包括各种运输车辆及施工机械所产生的清洗废水以及施工人员的生活污水。

清洗废水的主要污染物是SS和石油类，建筑排水主要污染物是SS。此外，施工机械跑、冒、滴、漏的油污和露天施工机械经雨水等冲刷后也会产生一定量的含油污水，其主要污染物为石油类。

根据《湖南省用水定额》施工人员日用水量以80L/人•d计，施工高峰期人数约40人，排水量按用水量的80%计，则生活污水排放量为3.2m3/d；污水中主要污染物为COD、BOD、SS、NH3-N等。生活污水COD浓度约300mgL，BOD浓度约150mgL，SS浓度约200mgL，NH3-N浓度约35mgL。

施工废水经沉淀池处理后循环使用不外排，生活污水经过化粪池处理后用于周边农田林地浇灌。

2.3.1.3施工期噪声污染源分析

施工期噪声主要来自基础工程施工和结构作业阶段挖掘机、推土机、打桩机、振捣器、电锯、吊车等建筑施工机械噪声和物料运输车辆噪声，设备安装期间电锯、手工钻等设备也会产生噪声造成影响。机械设备振动产生的噪声声压级介于50~84dB（A）之间且随距离的衰减较快，其影响范围较小，因此对于机械振动对周围环境的影响不作具体分析，仅考虑机械噪声的影响。

根据《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013），项目施工期各阶段各类施工机械噪声源强见表2.3-1，物料运输车辆类型及其声源噪声强度见下表2.3-2。

表2.3-1  主要机械噪声源强单位：dB（A）

	施工阶段
	声源
	5m声源强

	土石方阶段
	推土机
	90~100

	
	装载机
	90~100

	
	挖掘机
	90~95

	基础施工阶段
	静压式打桩机
	90~100

	
	钻孔式灌注桩机
	90~100

	
	空压机
	88~92

	结构阶段
	吊车
	90~105

	
	振捣棒
	55~84

	装修阶段
	电锯
	100~105

	
	无齿锯
	95~105

	
	手工钻
	100~105


表2.3-2  交通运输车辆噪声单位：dB（A）

	施工阶段
	运输内容
	车辆类型
	声源强度

	土石方阶段
	土方外运
	大型载重车
	84~90

	结构阶段
	钢筋、商品混凝土
	混凝土罐车、载重车
	85~90

	设备安装阶段
	各类设备材料及必备设备
	轻型载重卡车
	75~80


2.3.1.4施工期固废污染源分析

施工期间产生的固体废物主要包括施工渣土、建筑垃圾和施工人员生活垃圾等。

（1）施工渣土

项目建筑主要以钢架结构为主，项目挖方量较少，项目局部开挖过程中产生的施工渣土用于项目地的平整，不外运。

（2）建筑垃圾
本项目主要建筑为猪舍和办公楼、宿舍楼，装修以简装为主，在建筑施工和装修阶段将产生一定量的建筑垃圾。根据同类型工程类比及统计资料，建筑垃圾产生量按20kg/m2计算，本项目总建筑面积约为43000m2，则工程施工将产生的施工垃圾约为860t。建筑垃圾中的废金属、玻璃、木块等集中收集后回收利用，废塑料、废包装袋等运往当地生活垃圾填埋场处置，其余的废混凝土、砂石砖瓦等全部用于场地平整，油漆桶等危险废弃物交给有资质的单位回收处理。

（3）生活垃圾

本项目施工人员生活垃圾以0.5kg/人·d计，施工人数40人/d，则生活垃圾产生量约为0.02t/d，收集后交由农村环卫部门清运处理。

2.3.1.5施工期生态影响分析

项目建设过程中，将破坏土地构型，植被被破坏，雨水侵蚀致使土壤流失，土层变薄，土壤发生层次缺失，导致表土裸露，局部蓄水固土的功能将丧失，从而导致水土流失。

水土流失是指土壤在降水侵蚀力作用下的分散、迁移和沉积的过程。影响水土流失的因素较多，主要包括降雨、土壤、植被、地形地貌以及工程施工等因素。就本项目而言，影响施工期水土流失的主要因素是降雨和工程施工。

（1）降雨因素

降雨是发生水土流失的最直接最重要的自然因素。降雨对裸露地表的影响表现在两个方面：一是雨滴对裸露地表的直接冲溅作用，二是雨水汇集形成地表径流的冲刷作用。这种作用在暴雨时表现得更为集中和剧烈，往往引起较大强度的水土流失。衡南县雨季充沛，雨季集中在4~6月份，降雨量大、暴雨日多（即降雨强度大）是造成水土流失的最直接的作用因素。因此，本项目的施工（尤其是在雨季）不可避免的会面临水土流失问题。

（2）工程因素

工程因素主要指人类的各项开发建设活动，它通过影响引起水土流失的各项自然因素而起作用，是促进水土流失加剧的重要因素。区域开发建设改变区域地形地貌、破坏植被、改变土壤的理化性质，从而加剧水土流失的发生。就本建设项目而言，在正常的降雨条件下，工程施工是导致水土流失发生、发展并加剧的根源。据估算，经扰动的土壤其侵蚀模数比未经扰动的土壤约可加大10倍。若施工期不采取水土保持措施，造成的水土流失将非常严重，因此，施工期为本项目水土流失防治重点阶段。

施工期在未采取任何水土保持的情况下，按以下公式计算：

WSi=Fi×（MSi-Mo）×Ti
式中：WSi—土壤侵蚀量，t；

Fi—破坏的水土保持面积6.67hm2（建设区约100亩）；

Mo—破坏前的土壤侵蚀模数，按《湘资沅澧中上游水土保持规划》，所在地土壤侵蚀模数可取25t/hm2•a；

MSi—扰动（破坏后）的侵蚀模数，根据类比数据，可取100～150t/hm2•a，本工程取125t/hm2•a；

Ti—预测时段，主要预测施工期，0.42a。

根据以上公式计算，本项目水土流失量约280.14t。

为减少项目建设对的水土流失影响，建议项目施工过程中采取相应的水土保持措施，可以在施工区设置临时分区围拦设施，减少水土流失的形成面积，另外特别注意加强挖填土阶段的施工环境管理，固定土方的堆放场地，禁止土方在场外的乱堆乱放，防止运输抛洒等，通过以上措施的采取，可将施工造成的水土流失进行有效控制。落实上述措施后，项目水土流失量可以减少90%左右，故本项目水土流失量约为28.014t。

项目所在地植被群落结构较简单，未见国家保护的珍稀濒危植物，生态敏感度一般。项目施工清除用地上覆盖的植被，会造成植物资源损失、降低植物生物量、生产量和物种量，造成生物多样性的降低，破坏项目用地的生态结构、削弱生态功能。

2.3.2运营期污染源分析

2.3.2.1废水污染源分析

根据本项目生产工序和产污环节分析，营运期项目废水主要包括猪尿、猪舍冲洗废水、猪具清洗废水、猪舍喷雾除臭废水、汽车冲洗废水和员工生活污水。本项目生产废水水质参照《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HI497-2009）中畜禽养殖废水水质数据等相关文献进行核算，核算结果见表2.3-3。员工生活污水经化粪池处理后污染物浓度见表2.3-4。

表2.3-3  猪场生产性废水污染物预测浓度单位：mg/L

	项目
	CODCr
	BOD5
	SS
	氨氮
	TP

	数值
	2640
	1600
	1500
	261
	43.5


表2.3-4  员工生活污水污染物预测浓度单位：mg/L

	项目
	CODCr
	BOD5
	SS
	氨氮
	TP
	动植物油

	数值
	300
	150
	200
	35
	10
	30


根据前文水平衡分析可知，项目生产废水产生量为29352.934m3/a，员工生活污水产生量为1693.6m3/a。项目生产废水经暗管收集引至厂区内污水处理站进行处理（处理工艺：多级沉淀+UASB反应器+A/O/A/O+物化系统+臭氧消毒），处理后的废水回用于猪舍冲洗或用于工程油茶基地灌溉，不外排；项目生活污水经化粪池处理（食堂废水经隔油池预处理）后作为农肥，不外排。
本项目水污染物产生情况及处置排放情况见下表。

表2.3-5  项目废水及污染物排放情况统计表

	污染源
	污染因子
	污水产生量（m3/a）
	产生浓度（mg/L）
	产生量（t/a）
	处理措施
	排放浓度（mg/L）
	排放量（t/a）
	污水排放量

	生产废水
	CODCr
	29352.934
	2640
	77.49
	采用“多级沉淀+UASB反应器+A/O/A/O+物化系统+臭氧消毒”工艺处理后用于项目油茶基地灌溉用水，不外排
	150
	4.403
	部分蒸发、部分损耗、部分综合利用，不外排

	
	BOD5
	
	1600
	46.96
	
	60
	1.761
	

	
	SS
	
	1500
	44.03
	
	80
	2.348
	

	
	氨氮
	
	261
	7.66
	
	80
	2.348
	

	
	TP
	
	43.50
	1.28
	
	8.0
	0.235
	

	
	粪大肠菌群
	
	30000个/L
	/
	
	1000个/L
	/
	

	生活污水
	CODCr
	1693.6
	300
	0.51
	经化粪池处理（食堂废水经隔油池预处理）后作为农肥，不外排
	200
	0.339
	部分蒸发、部分损耗、部分综合利用，不外排

	
	BOD5
	
	150
	0.25
	
	100
	0.169
	

	
	SS
	
	200
	0.34
	
	150
	0.254
	

	
	氨氮
	
	35
	0.06
	
	33
	0.056
	

	
	动植物油
	
	30
	0.05
	
	20
	0.034
	


2.3.2.2废气污染源分析

本项目所产生的废气主要包括猪舍、堆肥发酵房、污水处理站等产生的恶臭气体、沼气燃烧废气和员工食堂产生的食堂油烟。

1、恶臭
恶臭气体主要来源于猪舍、堆肥区、污水处理系统。猪舍的恶臭主要来自于猪的排泄物，以及猪的皮肤分泌物、粘附于皮肤的污物、外激素等产生的养殖场特有的难闻气味。据统计养猪场臭气污染属于复合型污染，包括氨气、硫化氢、硫醇、三甲基胺、硫化甲基以及粪臭素等各种含氮或含硫之有机成份，污染物成份十分复杂，畜舍内可能存在的臭味化合物不少于168种，而且臭气污染物对居民的影响程度更多的是人的一种主观感受，养猪场恶臭污染物中对人体危害较大的是氨气、硫化氢。主要恶臭物质的理化性质详见表2.3-7。

表2.3-7  恶臭物质理化特征

	恶臭物质
	分子式
	嗅阈值（ppm）
	臭气特征

	氨
	NH3
	0.037
	刺激性

	硫化氢
	H2S
	0.005
	臭蛋味


氨（NH3）：无色气体，有强烈的刺激气味。氨的嗅觉值是0.037ppm，密度0.7710比重0.5971（空气=1.00），易被液化成无色的液体。在常温下加压即可使其液化。沸点33.5℃。也易被固化成雪状的固体，熔点-77.7℃，溶于水、乙醇和乙醚。

硫化氢（H2S）：无色气体，有恶臭和毒性。硫化氢的嗅觉阅值是0.0005pm，具有臭鸡蛋气味，密度1.539，比重1.1906，熔点-82.9℃，沸点-61.8℃。

（1）猪舍恶臭源强

根据《养猪场恶臭影响量化分析及控制对策研究》（孙艳青、张璐、李万庆，中国环境科学学会学术年会，2010），猪舍不同种群结构NH3、H2S的排放量见下表：

表2.3-8  猪舍恶臭源强统计

	污染源
	种类
	数量（头）
	NH3排放强度（g/头•d）
	NH3产生量（t/a）
	H2S排放强度（g/头•d）
	H2S产生量（kg/h）

	猪舍
	母猪
	6578
	5.3
	12.73
	0.8
	1.92

	
	哺乳仔猪
	7085
	0.7
	1.81
	0.2
	0.52

	合计
	13663
	/
	14.54
	/
	2.44


根据《家畜环境卫生学》（安立龙，高等出版社），在日粮添加EM菌剂能在源头上控制恶臭气体的产生，有效地降解NH3、H2S等有害气体，通过试验可得，添加对NH3的平均降解率为72.5%，对H2S的平均降解率为81.5%。此外，通过对指植物除臭剂，可使猪舍中的恶臭气体浓度降低60%。项目在猪舍风机出风口加装喷雾式除臭装置（水与化学除臭剂混合溶液），通过喷雾除臭后引至室外排放，在较佳的操作条件下，其出气口的NH3和H2S的去除率可达90%以上。

通过在日粮中添加FM菌、在猪舍喷酒植物除臭剂和在风机上安装喷雾式除臭装置等措施，猪舍中NH3、H2S的排放量如下表所示：

表2.3-9  猪舍恶臭气体排放量统计

	面源
	污染物名称
	产生速率（kg/h）
	产生量（t/a）
	治理措施
	综合处理效率
	排放速率（kg/h）
	排放量（t/a）

	猪舍
	NH3
	1.66
	14.54
	①在日粮中添加EM菌剂，NH3的去除率为72.5%，对H2S的去除率为81.5%；

②在猪舍喷洒植物除臭剂，对NH3、H2S去除率60%；

③在风机上安装喷雾式除臭装置，NH3、H2S去除率90%
	98.9%
	0.018
	0.158

	
	H2S
	0.279
	2.44
	
	99.25%
	0.0021
	0.018

	备注：年运行时间按8760h计。


（2）有机肥生产区恶臭

项目猪粪、沼渣及污水处理站污泥收集后运至厂区内堆肥间采用两个密闭发酵罐进行高温好氧发酵，发酵罐采用封闭式，粪便在发酵过程中会产生恶臭，这类恶臭气体主要为氨气、硫化氢等。

参考《堆肥发酵过程中防除臭气技术的研究》（于洪久、边道林、李玉梅、孙彬、许学刚），没采取任何措施NH3的产生量为0.2g/kg粪便，H2S的产生量为0.46g/kg粪便。本项目发酵罐采用密闭式，仅保留进料及出料口，拟在猪粪、沼渣及污水处理站污泥中添加生物除臭剂去除恶臭，根据查阅资料，目前市场上主要销售的养殖场生物除臭剂（大力克、万洁芬等）对NH3和H2S的去除效率分别为97%和99%，本项目需进入堆肥间进行发酵处理的猪粪、病死猪及分娩胎衣、污水处理站污泥、沼渣及栅渣总量为6208.35t/a，则本项目堆肥间恶臭产生及排放情况如下表所示。
表2.3-10  堆肥间恶臭气体产生及排放情况

	排放方式
	污染源
	产生速率(kg/h)
	产生量t/a
	处理措施
	处理效率
	排放速率(kg/h)
	排放量t/a

	无组织
	NH3
	0.14
	1.24
	发酵原料中添加除臭剂
	97%
	0.004
	0.0372

	
	H2S
	0.33
	2.86
	
	99%
	0.003
	0.0286


（3）污水处理站恶臭

污水处理过程恶臭气体主要产生于过滤池和集水池等。为了有效核定出臭气中NH3、H2S产生情况，本次评价采用美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究中相关系数对恶臭气体产生情况进行计算，每处理1gBOD5可产生0.0031gNH3和0.00012gH2S。根据前文分析可知，项目废水处理站BOD5去除量为45.199t/a，据此计算项目污水处理过程恶臭气体产生量为NH30.14t/a（0.016kg/h）、H2S0.0054t/a（0.00062kg/h）。通过采取喷洒除臭剂+加强污水站周边绿化等措施，可减少35%的恶臭排放，则污水站NH3、H2S的排放量分别为0.091t/a（0.010kg/h）、0.00351t/a（0.0004kg/h）。

综上所述，本项目恶臭气体产生及排放情况见表2.3-11。

表2.3-11  项目无组织恶臭污染物排放情况一览表

	污染源位置
	排放方式
	污染物名称
	排放时间（h）
	产生量（t/a）
	产生速率（kg/h）
	处理措施
	处理效率/%
	排放量（t/a）
	排放速率（kg/h）

	猪舍
	无组织
	NH3
	8760
	14.54
	1.66
	①在日粮中添加EM菌剂；

②在猪舍喷洒植物除臭剂；

③在风机上安装喷雾式除臭装置；
	98.9
	0.158
	0.018

	
	
	H2S
	
	2.44
	0.279
	
	99.25
	0.018
	0.0021

	有机肥生产区
	无组织
	NH3
	8760
	1.24
	0.14
	发酵原料中添加除臭剂
	97
	0.0372
	0.004

	
	
	H2S
	
	2.86
	0.33
	
	99
	0.0286
	0.003

	污水处理站
	无组织
	NH3
	8760
	0.14
	0.016
	喷洒除臭剂+加强污水站周边绿化
	35
	0.091
	0.010

	
	
	H2S
	
	0.0054
	0.00062
	
	35
	0.00351
	0.0004


2、沼气燃烧废气

本项目废水厌氧发酵阶段产生沼气，沼气经汽水分离、脱硫等净化工序后部分用于生活用气、剩余部分燃烧发电，本工程沼气产生量为65.47m3/d（23895m3/a）。根据《环境保护实用数据手册》中各种燃料燃烧时产生污染物系数，每燃烧1m3沼气产生废气10.5m3（空气过剩量按1计算），SO2产生量为0.002g、NOx产生量为0.067g。

工程食堂烹饪用量为18m3/d（6570m3/a），食堂沼气灶燃烧沼气属无组织排放，废气量6.8985万m3，SO2产生量为0.013kg/a，NOx产生量为0.44kg/a。

燃烧发电用量为47.47m3/d（17325m3/a），沼气发电机燃料废气通过发电机房外15米高排气筒有组织排放，SO2产生量为0.095g/d（0.035kg/a），NOx产生量为3.18g/d（1.1607kg/a）。项目沼气燃烧废气产生量为498.435m3/d，则SO2产生浓度为0.19mg/m3，NOX产生浓度为6.38mg/m3。

3、食堂油烟废气

厨房油烟废气主要为烹饪时产生的油烟，厨房使用的能源为电能及天然气，废气产生较少。根据相关资料调查，烹饪时动植物油一般油烟挥发量占总耗油量的2～4%，本项目以3%计。动植物油以30g/d•人计，项目就餐人数为40人，年工作时间为365天，则年耗油量共为1.2kg/d（438kg/a），油烟产生量约为0.036kg/d（13.14kg/a）。每天食堂烹饪主要集中在6:30～7:30、11:30～12:30、17:30～18:30三个时段共3个小时，共设置1个灶头，单个灶头基准排风量为2000m3/h，油烟产生的平均浓度为6mg/m3。项目拟安装一台净化效率达到70%的静电油烟净化器对油烟废气进行净化处理，通过管道于屋顶排放，预计排放量为0.0108kg/d（5.256kg/a），排放浓度为1.8mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001)排放限值（油烟最高允许排放浓度≤2mg/m3）的要求。

2.3.2.3噪声污染源分析

本项目噪声主要来源于猪群叫声、猪舍风机、排气扇、污水处理站水泵、固液分离机、发电机等设备运行时产生的噪声。主要噪声源排放情况见下表2.3-12。

表2.3-12  项目主要噪声源强表

	种类
	污染物来源
	产生方式
	产生源强dB（A）

	猪叫
	全部猪舍
	间断
	70~80

	风机
	全部猪舍
	连续
	95~105

	水泵
	无数处理站
	连续
	70~80

	排风扇
	全部猪舍
	连续
	65~75

	沼气发电机
	发电间
	连续
	100~105

	固液分离机
	污水处理站
	连续
	70~75

	有机肥生产设备
	有机肥制肥间
	间断
	90-95


2.3.2.4固体废物污染源分析

本项目固体废物主要为猪粪、病死猪、分娩胎衣、医疗废物、废脱硫剂、污水处理站栅渣、沼渣及污泥、废包装材料及员工产生的生活垃圾。

（1）猪粪

猪粪产生量按《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）附录A表A.2进行核算，猪粪产生量为每头成年猪2.0kg/（只·d），项目建成后平均每天的猪只存栏量折算成成年猪存栏量为7995头，则项目猪粪产生量为15.99t/d（5836.35t/a），采用“漏缝地板+尿泡粪”清粪工艺，通过暗沟排至集水池，经固液分离后，粪便送至临时堆粪棚暂存后运至厂区内有机肥生产区作为原料，进行高温好氧发酵制成有机肥后外售。
（2）病死猪及分娩胎衣

①病死猪

本项目母猪平均每年产胎次2.2胎，平均每胎产活仔猪11头，哺乳成活率为96%；在养殖过程中，由于各种意外、疾病等原因会导致猪只死亡，根据相关资料，项目母猪成活率按99%计，哺乳仔猪存活率按95%计，则猪场病死猪产生情况见下表。

表2.3-13  项目病死猪产生情况

	序号
	名称
	数量（头）
	存活率（%）
	病死猪数量（头）
	平均体重（kg）
	病死猪产生量（t/a）

	1
	母猪
	6578
	99
	66
	100
	6.6

	2
	哺乳仔猪
	7085
	95
	355
	10
	3.55

	3
	断奶仔猪
	128260
	96
	5130
	10
	51.3

	合计
	/
	5551
	/
	61.45


②分娩胎衣

母猪在分娩过程中会产生胎盘及少量死胎等废物，根据项目业主提供的养殖经验数据，母猪分娩废物产生量为0.5kg/头•胎，本项目基础母猪存栏量为5300头，每年产胎次2.2胎，则经计算母猪分娩废物产生量为5.83t/a。

病死动物尸体、母猪分娩废物属于《国家危险废物名录》（2016 年）中为防治动物传染病而需要收集和处置的废物（废物代码为900-001-01），但根据环境保护部关于病害动物无害化处理有关意见的复函：《动物防疫法》明确要求病害动物应当按照国务院兽医主管部门的规定进行无害化处理，不得随意处置。由于法律位阶高于部门规章，因此病害动物无害化处理执行《动物防疫法》，病害动物按照《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ 497-2009）、《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）、《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》（GB16548-2006）、《畜禽病害肉尸及其产品无害化处理规程》（GB16548-1996）及《农业部关于进一步加强病死动物无害化处理监管工作的通知》（农医发[2012]12号）进行无害化处理，不再按照危险废物进行处置。本项目病死猪拟在厂区内采用堆肥法处理，项目配套设置病死猪处置间1座，位于有机肥生产区内，处置间内设1台高温碎尸机，病死猪及分娩废物一经产生后立即送至无害化处理间进行高温碎尸机碎尸，再同猪粪便等一起采用高温好氧发酵制成有机肥外售。

（3）危险废物

项目危险废物主要为猪只防疫过程产生的医疗废物及消毒废物（如针头、针管、药物玻璃瓶、纱布等）。根据业主提供养殖经验数据，其产生量约5kg/d（1.825t/a）。根据《国家危险废物名录》，本项目产生的医疗废物为危险废物（HW01医疗废物，900-001-01为防治动物传染病而需要收集和处置的废物），主要成份为药物使用产生的废弃容器、一次性医疗用具（针头）等，主要危险特性为感染性，医疗废物临时贮存在危险废物贮存间定期交由有危废处理资质的单位处置。

（4）废脱硫剂

项目沼气脱硫塔脱硫剂吸附饱和后需要定期更换再生。项目沼气产生量为23895m3/a，沼气中硫化氢含量为0.1%，硫化氢密度为1.539kg/m3，脱硫塔脱硫效率为95%，则脱硫塔需要脱出的硫化氢的量为：23895×0.1%×1.539×95%=34.94kg/a。项目脱硫剂脱硫原理是釆用氧化铁将硫化氢置换为硫化亚铁，脱硫剂吸附容量约为30%，则项目脱硫剂用量为：34.94×160/102/30%/1000=0.169t/a。项目废脱硫剂由厂家回收再生利用。

（5）污水处理站污泥、沼渣及栅渣

①污泥

本项目污水处理站污泥的产生参考《集中式污染治理没施产排污系数手册》（2010年修订）中二级处理的核算公式进行计算：

S=r*k2*p+k3*C

式中：S——污水处理站含水率80%的污泥产生量，t/a；

r——进水悬浮物浓度修正系数，取值为1.6；

k2——污水处理站的生化污泥产生系数，吨/吨-化学需氧量去除量，取值1.06；

p——污水处理站的化学需氧量去除总量，吨/年：本项目为73.087t/a；

k3——污水处理站化学污泥产生系数，t/t-絮凝剂使用量，取值4.5；

C——污水处理站絮凝剂的使用量，t/a，本项目约为0.75t/a。

通过上式计算，污水处理站含水率80%的污泥量为127.33t/a。产生的污泥运至项目有机肥生产区采用高温好氧发酵工艺制成有机肥外售。

②沼渣

UASB反应罐中沼渣经一定时期后通过沼气池底部排口排入沼渣收集池。沼渣主要来自于污水中的干物质，干物质在厌氧阶段以30%转化为沼渣，新鲜沼渣含水率为80%。经过类比调查及相关资料收集，本工程废水中干物质占8%，则干物质产生量为2348.23t/a，沼渣产生量为2348.23×30%×（1-80%）=140.89t/a，产生的沼渣运至项目有机肥生产区采用高温好氧发酵工艺制成有机肥外售。

③栅渣

粪便水中通常含有大量的动物毛发、残余饲料、粪渣、粗砂及杂物等悬浮物，因此，为了不发生管道堵塞等情况及不影响后续污水处理效果，需强化预处理。经过类比调查及相关资料收集，项目格栅去除量约为0.1t/d（36.5t/a），运至项目有机肥生产区采用高温好氧发酵工艺制成有机肥外售。

（6）废包装袋

项目运行过程中会产生一定的废塑料袋、废纸箱等各种原辅材料的废弃包装材料，产生量约为0.3t/a，项目废包装袋由附近废品回收站定期收购。

（7）有机肥

本项目有机肥制肥原料有猪粪便、病死猪及分娩胎衣、污水处理站污泥、沼渣及栅渣，其中鲜猪粪产生量为5836.35t/a，病死猪及分娩胎衣67.28t/a，污水处理站沼渣约为140.89t/a，污泥127.33t/a，栅渣36.5t/a，含水率约80%左右，经堆肥发酵后产生的有机肥含水率30%左右，则本项目猪粪和沼渣可产生有机肥2328.13t/a左右，产生的有机肥外售处理。

（8）生活垃圾

根据当地实际情况，员工生活垃圾量按人均产生量为0.5kg/d·人，本项目猪场定员为40人，生活垃圾产生量为7.3t/a。

项目固废排放情况见表2.3-14。

表2.3-14  项目运营期固体废物排放情况一览表

	序号
	名称
	废物类别
	产生量（t/a）
	处置方式

	1
	猪粪
	一般固废
	5836.35
	运至厂区内有机肥生产区制成有机肥后外售。

	2
	病死猪
	一般固废
	61.45
	一经发现，立即送至厂区内无害化处置间，采用碎尸机进行高温碎尸处理，再采用堆肥法制成有机肥

	3
	分娩胎衣
	一般固废
	5.83
	

	4
	医疗废物、消毒废物
	危险废物（900-001-01）
	1.825
	集中收集至医疗废物暂存间，交有资质单位处理处置

	5
	废脱硫剂
	一般固废
	0.169
	由厂家回收再生利用

	6
	污水处理站污泥
	一般固废
	127.33
	运至项目有机肥生产区制成有机肥外售

	7
	污水处理站沼渣
	一般固废
	140.89
	

	8
	污水处理站栅渣
	一般固废
	36.5
	

	9
	有机肥
	一般固废
	2328.13
	外售处理

	10
	生活垃圾
	生活垃圾
	7.3
	集中收集后由环卫部门定期清运


2.4.2.5项目污染物排放汇总

本项目主要污染物产生量及排放量汇总见表2.3-13。

表2.3-13  项目运营期污染物产生量及排放量汇总

	项目
	污染源
	污染物名称
	产生量（t/a）
	产生浓度
	排放量t/a
	排放浓度

	废水
	生产废水
	废水量
	29352.934
	/
	回用（灌溉+猪舍冲洗）
	/

	
	
	
	
	
	29352.934
	

	
	
	COD
	77.49
	2640mg/L
	4.403
	150

	
	
	BOD5
	46.96
	1600mg/L
	1.761
	60

	
	
	SS
	44.03
	1500mg/L
	2.348
	80

	
	
	NH3-N
	7.66
	261mg/L
	2.348
	80

	
	
	TP
	1.28
	43.50mg/L
	0.235
	8.0

	
	
	粪大肠菌群
	/
	30000个/L
	/
	1000个/L

	
	生活污水
	废水量
	1693.6
	/
	农肥回用
	/

	
	
	
	
	
	1693.6
	

	
	
	CODCr
	0.51
	300
	0.339
	200

	
	
	BOD5
	0.25
	150
	0.169
	100

	
	
	SS
	0.34
	200
	0.254
	150

	
	
	氨氮
	0.06
	35
	0.056
	33

	
	
	动植物油
	0.05
	30
	0.034
	20

	废气
	猪舍
	NH3
	14.54
	/
	0.158
	/

	
	
	H2S
	2.44
	/
	0.018
	/

	
	堆肥间
	NH3
	1.24
	/
	0.0372
	/

	
	
	H2S
	2.86
	/
	0.0286
	/

	
	污水处理站
	NH3
	0.14
	/
	0.091
	/

	
	
	H2S
	0.0054
	/
	0.00351
	/

	
	沼气燃烧
	无组织（沼气灶）
	SO2
	0.013kg/a
	/
	0.013kg/a
	/

	
	
	
	NOX
	0.44kg/a
	/
	0.44kg/a
	/

	
	
	有组织（沼气发电）
	SO2
	0.035kg/a
	0.19mg/m3
	0.035kg/a
	0.19mg/m3

	
	
	
	NOX
	1.1607kg/a
	6.38mg/m3
	1.1607kg/a
	6.38mg/m3

	
	食堂
	油烟废气
	13.14kg/a
	6mg/m3
	5.256kg/a
	1.8mg/m3

	固体废物
	猪舍（养殖过程）
	猪粪
	5836.35
	/
	0
	/

	
	猪舍（繁殖及养殖过程）
	病死猪
	61.45
	/
	0
	/

	
	
	分娩胎衣
	5.83
	/
	0
	/

	
	生猪养殖
	医疗废物、消毒废物
	1.825
	/
	0
	/

	
	沼气净化
	废脱硫剂
	0.169
	/
	0
	/

	
	污水处理站
	污泥
	127.33
	/
	0
	/

	
	
	沼渣
	140.89
	/
	0
	/

	
	
	栅渣
	36.5
	/
	0
	/

	
	有机肥生产区
	有机肥
	2328.13
	/
	0
	/

	
	员工生活
	生活垃圾
	7.3
	/
	0
	/


3自然环境概况及环境质量现状

3.1自然环境概况
3.1.1地理位置
衡南县地处东经112°16′-113°08′，北纬26°32′-26°58′。位于衡阳市中南部，湘江中游。地控粤桂，域连楚荆，三而环雁城，全境通湘水，毗邻八县，畅通九衢。衡南地域扼两广三楚咽喉，湘江自西南向北贯通全境。三面环抱衡阳市区，与雁峰区、蒸湘区、珠晖区、石鼓区四个城区相连，衡阳、衡山县、衡东、安仁、耒阳、常宁、祁东等8个县为邻。

花桥镇位于衡南县东部，与安仁县、冠市镇、耒阳市、衡东县等乡镇交界，距衡阳市区38公里。辖31个行政村，1个居委会，人口4.68万人，总面积176.5平方公里。

本项目位于衡南县宝盖镇黄田村，中心地理位置为东经112.962393452°，北纬26.752913136°，详见地理位置附图1。

3.1.2气候、气象、降水

衡南县气候温暖湿润，属亚热带季风气候，具有热量充足、雨水集中、春暖多变、夏秋多旱、冬寒期短、暑热期长的特征。年均气温17.8摄氏度，最高年为19.l℃，最低年为17.21℃，1月份平均气温最低，为5.4℃，7月份平均气温最高，为29.8'C；年降雨量1268.8毫米左右，降水季节分配不均匀，4-6月占全年降水量45%，年均降水日数为157天；全年无霜期为287天；一年之中日照时数7月份最多，达278.lh，占该月可照时数的66%，2月最少，为52h，占该月可照时数的20%。年平均蒸发量为1396.lmm，其中旱季（7-9月）占44.9%，雨季占26.9%。7月份平均最大蒸发量达248.6mm。2月份平均最小为41.6mm，年际月值变化1963年最大为1649.4mm，1975年最小为1227.2mm。

衡南县境内各时期风向具有明显的季节变化。冬季盛行偏北风，夏季盛行偏南风，春秋二季以东北风居多，间有东南风，风向多为东北向，频率为25%。年均风速为2.2m/s。以4月份风速最大，平均风速为2.4m/s。6月最小，平均风速为1.9m/s。
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4.1-1  衡南县年风向玫瑰图

3.1.3水文

（1）地表水

衡南县境内有湘江、耒水、舂陵江、蒸水。湘江是湖南省最大河流。湘江，长江中游南岸重要支流。又称湘水。主源海洋河，源出广西临桂县海洋坪的龙门界，于全州附近，汇灌江和罗江，北流入湖南省，经17县市，在湘阴濠河口分为东西两支，至芦林潭又汇合注入洞庭湖。干流全长856千米，流域面积9.46万平方千米，沿途接纳大小支流1300多条，主要支流有潇水、舂陵水、耒水、洣水、蒸水、涟水等。多年平均入湖水量713亿立方米。湘江支流众多，部分支流水土流失较重。零陵以上为上游，流经山区，谷窄、流短、水急，雨期多暴雨，枯水期地下水补给占25%左右。零陵至衡阳为中游，沿岸丘陵起伏，红层盆地错落其间，河宽250米〜1000米，常年可通航15吨〜200吨驳轮。衡阳以下进入下游，河宽500米〜1000米，常年可通航15吨〜300吨驳轮，沿河泥沙淤积，多边滩、心滩、沙洲。

本项目区域附近的主要地表水体为项目周边池塘及东侧无名小溪（自大宜冲水库至耒水）。

（2）地下水

湖南省地下水分为碳酸盐岩类型裂隙岩溶水、基岩裂隙水、红层裂隙孔隙-裂隙水、松散岩类孔隙水四种类型，碳酸盐岩类裂隙岩溶水主要分布在湘西武陵山、雪峰山，湘中新化-涟源-邵阳-武岗，湖南新田，湘东株洲-茶陵等地。基岩裂隙水中亚类碎屑岩裂隙水分布在湘西北、湘中南、湘东南，出露面积占全省总面积的10.86%；亚类浅变质岩裂隙水分布于武陵山、雪峰山、湘东及湘南等大部分地区；亚类岩浆裂隙水分布在雪峰山以东地区。红层裂隙孔隙-裂隙水分布在各地80余个盆地，占全省面积12.68%，松散岩类孔隙水主要分布在洞庭湖地区及“四水”河流沿岸。

碳酸盐岩分布面积占全省28.44%，主要为三迭、二迭、石碳、泥盆、奥陶及寒武系底层。分碳酸盐岩岩溶水和碎屑岩、碳酸岩裂岩溶水两种。各类型又分为裸露型、覆盖型和埋藏型。其富水程度取决于岩溶发育程度；碳酸盐岩质纯、厚度大、近地表浅部、断裂带、储水构造，其富水性强。常有大泉或暗河出露。单井水量最大达1000m3/d以上，枯水期水量衰减约50%，水量约为5000m3/d。

本项目所在区域地下水位于碳酸盐岩类碎屑岩类含水岩组，地下水由东南向西北流向。根据现场调查，项目拟建地周边部分居民饮用水源来自来水管网，部分居民采用自打地下水井作为饮用水源。目前，仅有农村居民使用井水，未进行其他地下水开发利用。

3.1.4地形地貌

衡南县位于衡阳盆地中心，地貌类型多样，大致比例是山地20％、丘陵40％、岗地15％、平原25％。本项目所在地地势较平坦，周边区域现有地表主要为丘陵、山地、旱土。境内地貌类型分为构造地貌、侵蚀地貌和堆积地貌。而构造地貌为南岳山体的主要部分。主要地貌特征表现为：（一）地貌类型多样而以山地丘岗为主；(二)阶梯层状结构明显。境内地势中高周低，由海拔1000m以上、700-800m、400-500m、150-200m分别构成四级阶梯状；（三）断层地貌发育。山体两侧皆有断层，凡两级阶梯交界处都有悬谷存在，若有水流，则形成瀑布；（四）地表破碎，岩洞石蛋遍布。因境内降水丰富，各种形式的流水作用活跃，对地表冲刷能力强，使地表分割破碎，河谷发育，河网冲沟密度为2.5km/km2。

本项目拟建地属于剥蚀丘陵地貌，地貌类型简单，以丘陵、岗地为主，地势平坦，项目区地质稳定性较好，裂隙不甚发育，未见崩塌、滑坡、地下采空区及岩溶地面塌陷、地裂缝等地质灾害现象。

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）及《中国地震动反应谱特征周期区划图》，项目区域内地震动峰值加速度小于0.05g，地震基本烈度为Ⅵ度，属Ⅱ类场地，抗震设计分组为第一组，地震动反应谱周期为0.35s，本项目建（构）筑物抗震烈度按6度设防。

3.1.5生态环境

衡南县属中亚热带湿润常绿阔叶林区，珍稀和乡土树种多样，物种资源丰富。全县有木本植物89科642种，野生动物45科378种。全县现有三个风光秀美、景观奇特、物种丰富的自然保护区。西有古木参天的岐山森林公园自然保护区，拥有湘南地区唯一一片保存非常完好的原始次生阔叶林，树种多达80科456种；东有层峦叠嶂、竹海茫茫的川口自然保护区，古老的小块钩栗林、青钱柳林保存完好，珍稀野生动物经常出没其中；南有万鸟合鸣、天人合一的江口鸟洲自然保护区，鸟洲的核心区域面积35公顷，由陈家洲、张家洲、龙家洲三个岛组成，形成了良好的生态环境，洲上古树修竹成荫，气候温暖凉爽，附近水库、池塘星罗棋布，稻田、森林延绵成片，鸟类食物丰富，是鸟类活动的理想王国。现一年四季在这里栖息和繁衍的鸟类有17目38科183种，数量多达10万余只。每天清晨和傍晚是鸟出巢和鸟归巢时期，也是观鸟的最佳时期，无数只鸟成群结对，印证了人们的“飞时疑是天上云，落时不见河边”之说，鸟洲也被专家冠以“人群中鸟的天堂”。
评价区地处丘陵坡地，土壤以红壤为主，所在地属于中亚热带常绿阔叶林带，区域内野生植物多为常见种，林木以马尾松、杉木、樟树为主。其次有山地灌草丛和农业植被。经济林树种以油茶为主，干鲜果树种以桔、李、桃为主，主要种植的粮食作物为水稻。

区域内野生动物较少，主要有蛇类、野兔、田鼠、蜥蜴、青蛙、壁虎、山雀、八哥、黄鼠狼等。家畜主要有牛、狗、羊、鸡、鸭、鹅等。水塘中水生鱼类以青、草、鲤、鲫四大家鱼为主。经实地踏勘，评价范围内无自然保护区、风景名胜区等需要特别保护的区域，未发现历史文物古迹和人文景观，无国家明文规定的珍稀动、植物物种和群落。

3.2环境质量现状监测与评价
3.2.1环境空气质量现状监测与评价

本项目大气环境影响评价等级为二级，根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，大气二级评价项目需调查项目所在区域环境质量达标情况和补充有环境质量标准的评价因子的环境质量监测数据。

1、达标区判定

根据衡阳市环境保护局发布的《关于2019年12月及1~12月全市环境质量状况的通报》，衡南县二氧化硫和二氧化氮年平均质量浓度、可吸入颗粒物（PM10）年平均质量浓度、一氧化碳年评价浓度（第95百分位数）、臭氧年评价浓度（第90百分位数）年平均质量浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准，细颗粒物（PM2.5）超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准11.43%，具体见表3.2-1，本项目项目所在区域为不达标区。

表3.2-1  区域空气质量现状评价表

	污染物
	年评价指标
	现状浓度（µg/m3）
	标准值（µg/m3）
	占标率%
	达标情况

	SO2
	年平均质量浓度
	10
	60
	16.67
	达标

	NO2
	年平均质量浓度
	15
	40
	37.50
	达标

	CO
	百分位数日平均质量浓度
	1000
	4000
	25.00
	达标

	O3
	百分位数8h平均质量浓度
	136
	160
	85.00
	达标

	PM10
	年平均质量浓度
	63
	70
	90.00
	达标

	PM2.5
	年平均质量浓度
	39
	35
	111.43
	不达标


2、特征污染物环境质量现状评价

为进一步了解本项目运行后所排放的特征污染因子H2S、NH3对周围环境的影响，本次评价委托湖南中润恒信检测有限公司对项目所在地周边H2S、NH3特征排放因子进行了环境质量现状监测。

（1）监测点位布设

G1：下风向单家冲居民点，SE385m；

G2：下风向曹家冲居民点，S1085m；

监测断面具体位置详见附图7。

（2）监测因子：H2S、NH3共两项。

（3）监测时间与频次：2020.07.31~2020.08.06，连续监测7天。

（4）评价标准：《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ 2.2-2018)中附录D.1。

（5）评价方法：采用超标率和超标倍数等数理统计方法进行评价；

（6）监测结果：监测期间气象参数见表3.2-2，监测结果见表3.2-3。

表3.2-2  监测期间气象参数

	检测日期
	温度℃
	风速m/s
	风向
	气压kpa
	相对湿度（%）

	2020-07-31
	28.3~33.6
	1.2
	南
	100.5~101.3
	38~47

	2020-08-01
	27.7~34.2
	1.2
	南
	100.4~101.1
	40~48

	2020-08-02
	27.8~33.8
	1.2
	南
	100.3~101.1
	39~48

	2020-08-03
	28.3~34.2
	1.2
	南
	100.2~100.9
	37~46

	2020-08-04
	27.9~34.9
	1.1
	南
	100.3~100.9
	40~48

	2020-08-05
	27.1~35.1
	1.1
	南
	100.1~100.8
	37~42

	2020-08-06
	26.9~35.0
	1.1
	南
	100.2~100.8
	39~49


表3.2-3  环境空气现状监测结果

	检测

点位
	检测

项目
	检测结果
	标准限值HJ2.2-2018中附录D.1

	
	
	07-31
	08-01
	08-02
	08-02
	08-02
	08-02
	08-02
	

	单家冲居民点G1
	硫化氢
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	0.01

	
	氨
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.2

	曹家冲居民点G2
	硫化氢
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	0.01

	
	氨
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.2


根据监测结果可知，评价区域空气环境指标中H2S、NH3均能达到《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ 2.2-2018)中附录D.1中标准限值要求。

3.2.2地表水环境质量现状监测与评价

为了解本项目区域地表水环境质量现状，本次评价委托湖南中润恒信检测有限公司于2020年07月31日~08月02日对本项目周边地表水环境现状进行监测，监测结果如下：

1、监测断面布设：

W1：W220m水塘；

W2：E390m水塘；

W3：E900m无名小溪

监测断面具体位置详见附图7。

2、监测时间及频率：连续监测3天，2020年07月31日~08月02日，监测频次为每天1次。

3、监测项目：pH值、BOD5、COD、NH3-N、TP、TN、粪大肠菌群；

4、采样和分析方法：样品的采集和保存、分析均按《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）、《水质监测质量保证手册》和《环境监测标准分析方法》中的有关规定进行。

5、评价标准：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

6、监测结果：监测结果见表3.2-4。

表3.2-4  地表水水质现状监测结果

	点位名称
	检测项目
	检测结果
	标准限值
	单位

	
	
	2020-07-31
	2020-08-01
	2020-08-02
	
	

	W1
	pH值
	7.47
	7.55
	7.51
	6~9
	无量纲

	
	CODcr
	12
	13
	12
	20
	mg/L

	
	BOD5
	3.5
	3.6
	3.4
	4
	mg/L

	
	TP
	0.09
	0.07
	0.06
	0.2
	mg/L

	
	TN
	0.91
	0.97
	0.95
	1.0
	mg/L

	
	氨氮
	0.277
	0.255
	0.248
	1.0
	mg/L

	
	粪大肠菌群
	2.4×102
	2.9×102
	2.7×102
	10000
	个/L

	W2
	pH值
	7.25
	7.33
	7.36
	6~9
	无量纲

	
	CODcr
	14
	14
	13
	20
	mg/L

	
	BOD5
	3.8
	3.8
	3.6
	4
	mg/L

	
	TP
	0.08
	0.09
	0.11
	0.2
	mg/L

	
	TN
	0.98
	0.96
	0.95
	1.0
	mg/L

	
	氨氮
	0.153
	0.155
	0.166
	1.0
	mg/L

	
	粪大肠菌群
	2.3×102
	3.1×102
	2.8×102
	10000
	个/L

	W3
	pH值
	7.44
	7.41
	7.46
	6~9
	无量纲

	
	CODcr
	12
	11
	12
	20
	mg/L

	
	BOD5
	3.4
	3.2
	3.4
	4
	mg/L

	
	TP
	0.09
	0.10
	0.12
	0.2
	mg/L

	
	TN
	0.48
	0.46
	0.44
	1.0
	mg/L

	
	氨氮
	0.168
	0.164
	0.3161
	1.0
	mg/L

	
	粪大肠菌群
	3.2×102
	3.6×102
	2.5×102
	10000
	个/L

	备注：1、执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1地表水环境质量标准基本项

目标准限值中Ⅲ类标准；

2、该检测结果仅对此次采样负责。


根据上表检测结果可知，本次评价检测断面各监测因子均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

3.2.3地下水环境质量现状检测与评价

为了解本项目区域地下水环境质量现状，本次评价委托湖南中润恒信检测有限公司于2020年07月31日~08月02日对本项目周边地下水环境现状进行监测，监测结果如下：

1、地下水水质监测点位布设：

D1：本项目内水井；

D2：SE385m单家冲居民点地下水井；

D3：W435m黄家新屋居民点地下水井；

地下水水位检测点位布设：

D4：S1085m曹家冲居民点地下水井；

D5：NE750m小冲居民点地下水井；

D6：SW1235m幸福村居民点地下水井；监测点位具体位置详见附图7。

2、监测因子：pH、耗氧量、氨氮、总硬度、硝酸盐、亚硝酸盐、总大肠菌群、K++Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-；

3、监测时间与频次：2020年07月31日~08月02日，连续监测3天。

4、评价标准：本项目评价区域地下水执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类水质标准。

5、监测结果：检测结果见表3.2-5。

表3.2-5  地下水环境质量现状检测结果

	检测点位
	检测项目
	检测结果
	标准限值

GB/T14848-2017

Ⅲ类标准
	单位

	
	
	2020-07-31
	2020-08-01
	2020-08-02
	
	

	D1
	水温
	17.2
	16.4
	17.4
	—
	℃

	
	pH值
	7.43
	7.55
	7.58
	6.5~8.5
	无量纲

	
	K+
	3.52
	3.58
	3.51
	—
	mg/L

	
	Na+
	7.98
	7.85
	7.92
	200
	mg/L

	
	Ca2+
	20.5
	20.4
	20.4
	—
	mg/L

	
	Mg2+
	9.38
	9.42
	9.46
	—
	mg/L

	
	CO32-
	0
	0
	0
	—
	mg/L

	
	HCO3-
	134
	139
	144
	—
	mg/L

	
	Cl-
	1.32
	1.33
	1.31
	250
	mg/L

	
	SO4
	4.79
	4.81
	4.77
	250
	mg/L

	
	氨氮
	0.07
	0.08
	0.07
	0.50
	mg/L

	
	耗氧量
	0.74
	0.79
	0.68
	3.0
	mg/L

	
	总大肠菌群
	<2
	<2
	<2
	3.0
	MPN/100mL

	
	总硬度
	98
	96
	97
	450
	mg/L

	
	硝酸盐

（以 N计）
	2.18
	2.13
	2.09
	20.0
	mg/L

	
	亚硝酸盐

（以 N计）
	0.003L
	0.003L
	0.003L
	1.00
	mg/L

	D2
	水温
	16.2
	16.4
	17.1
	—
	℃

	
	pH值
	7.33
	7.28
	7.26
	6.5~8.5
	无量纲

	
	K+
	3.04
	3.18
	3.09
	—
	mg/L

	
	Na+
	4.62
	4.44
	4.58
	200
	mg/L

	
	Ca2+
	18.1
	18.2
	18.1
	—
	mg/L

	
	Mg2+
	8.44
	8.46
	8.47
	—
	mg/L

	
	CO32-
	0
	0
	0
	—
	mg/L

	
	HCO3-
	104
	108
	105
	—
	mg/L

	
	Cl-
	6.11
	6.17
	6.13
	250
	mg/L

	
	SO4
	10.6
	10.5
	10.7
	250
	mg/L

	
	氨氮
	0.03
	0.04
	0.03
	0.50
	mg/L

	
	耗氧量
	0.33
	0.35
	0.41
	3.0
	mg/L

	
	总大肠菌群
	<2
	<2
	<2
	3.0
	MPN/100mL

	
	总硬度
	88
	89
	87
	450
	mg/L

	
	硝酸盐

（以 N计）
	2.41
	2.44
	2.37
	20.0
	mg/L

	
	亚硝酸盐

（以 N计）
	0.003L
	0.003L
	0.003L
	1.00
	mg/L

	D3
	水温
	15.7
	16.1
	15.4
	—
	℃

	
	pH值
	7.29
	7.24
	7.33
	6.5~8.5
	无量纲

	
	K+
	2.66
	2.61
	2.54
	—
	mg/L

	
	Na+
	5.51
	5.56
	5.48
	200
	mg/L

	
	Ca2+
	20.4
	20.5
	20.5
	—
	mg/L

	
	Mg2+
	9.36
	9.56
	9.47
	—
	mg/L

	
	CO32-
	0
	0
	0
	—
	mg/L

	
	HCO3-
	139
	142
	132
	—
	mg/L

	
	Cl-
	5.85
	5.87
	5.83
	250
	mg/L

	
	SO4
	3.38
	3.39
	3.37
	250
	mg/L

	
	氨氮
	0.05
	0.05
	0.06
	0.50
	mg/L

	
	耗氧量
	0.49
	0.55
	0.54
	3.0
	mg/L

	
	总大肠菌群
	<2
	<2
	<2
	3.0
	MPN/100mL

	
	总硬度
	97
	98
	95
	450
	mg/L

	
	硝酸盐

（以 N计）
	1.88
	1.85
	1.83
	20.0
	mg/L

	
	亚硝酸盐

（以 N计）
	0.003L
	0.003L
	0.003L
	1.00
	mg/L


表3.2-6  地下水水位检测结果

	检测点位
	检测日期
	检测结果

	
	
	水位（m）
	水温（℃）

	D3
	2020-07-31
	38.9
	15.8

	
	2020-08-01
	39.2
	16.2

	
	2020-08-02
	38.7
	16.4

	D5
	2020-07-31
	32.1
	16.4

	
	2020-08-01
	32.4
	16.1

	
	2020-08-02
	32.2
	16.5

	D6
	2020-07-31
	37.4
	16.7

	
	2020-08-01
	37.1
	16.2

	
	2020-08-02
	36.8
	15.8


监测结果表明项目所在区域地下水现状质量符合《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类水质标准。

3.2.4声环境质量现状监测与评价

本次评价委托湖南中润恒信检测有限公司本项目厂界四周噪声现状进行了监测，监测情况如下：

1、监测点位：本项目拟建地东、南、西、北四个方向边界外1m处（N1~N4）。

2、监测因子：Leq(A)；

3、监测时间及频次：N1~N4于2020年7月31~8月1日，监测2天，昼间、夜间各1次；

4、评价标准：《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准；

5、监测结果：见下表。

表3.2-7  噪声监测结果一览表（单位：dB(A)）

	点位名称
	检测项目
	检测结果
	单位

	
	
	2020-07-31
	2020-08-01
	

	
	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	

	N1 厂界东侧外 1m 处
	环境噪声
	53
	44
	53
	45
	dB(A)

	N2 厂界南侧外 1m 处
	
	54
	46
	54
	46
	dB(A)

	N3 厂界西侧外 1m 处
	
	54
	44
	54
	43
	dB(A)

	N4 厂界北侧外 1m 处
	
	54
	45
	55
	44
	dB(A)

	标准限值
	60
	50
	60
	50
	dB(A)

	备注：1、执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表 1 中 2 类标准限值；

2、该检测结果仅对此次采样负责。


根据监测结果，区域声环境质量能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

3.2.5土壤环境质量现状

本次评价委托湖南中润恒信检测有限公司本项目项目内土壤进行了监测，监测情况如下：

1、土壤监测点位及监测因子

表3.2-8  土壤环境质量现状监测不点

	样点
	监测层位
	监测因子
	经纬度
	备注

	S001
	0~0.2m
	pH值、铜、锌、铅、镉、砷、铬、镍、汞、氮、磷
	E112.962720682°

N26.754881877°
	占地范围内

	S002
	0~0.2m
	
	E112.956369211°

N26.751373548°
	占地范围外0.05km内

	S003
	0~0.2m
	
	E112.961283018°

N26.749817867°
	


2、监测时间与频次：2020年7月31日，监测1天。

3、评价标准：《土壤环境质量-农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中对应的标准限值；

4、评价方法：采用标准对比法进行评价；

5、监测结果：监测及评价结果见表3.2-10。

表3.2-9  土壤检测结果

	点位名称
	检测项目
	检测结果
	风险筛选值
	单位

	
	
	2020-07-31
	
	

	S001
	pH值
	5.46
	—
	无量纲

	
	汞
	0.008
	1.3
	mg/kg

	
	砷
	9.34
	40
	mg/kg

	
	（总）铬
	34
	150
	mg/kg

	
	铜
	18
	50
	mg/kg

	
	镍
	13
	60
	mg/kg

	
	锌
	49
	200
	mg/kg

	
	铅
	52.6
	70
	mg/kg

	
	镉
	0.03
	0.3
	mg/kg

	
	全氮
	361
	—
	mg/kg

	
	总磷
	221
	—
	mg/kg

	S002
	pH值
	4.95
	—
	无量纲

	
	汞
	0.002L
	1.3
	mg/kg

	
	砷
	5.45
	40
	mg/kg

	
	（总）铬
	35
	150
	mg/kg

	
	铜
	14
	50
	mg/kg

	
	镍
	17
	60
	mg/kg

	
	锌
	34
	200
	mg/kg

	
	铅
	29.4
	70
	mg/kg

	
	镉
	0.16
	0.3
	mg/kg

	
	全氮
	482
	—
	mg/kg

	
	总磷
	196
	—
	mg/kg

	S003
	pH值
	5.20
	—
	无量纲

	
	汞
	0.002L
	1.3
	mg/kg

	
	砷
	1.57
	40
	mg/kg

	
	（总）铬
	64
	150
	mg/kg

	
	铜
	33
	50
	mg/kg

	
	镍
	35
	60
	mg/kg

	
	锌
	107
	200
	mg/kg

	
	铅
	59.1
	70
	mg/kg

	
	镉
	0.21
	0.3
	mg/kg

	
	全氮
	443
	—
	mg/kg

	
	总磷
	208
	—
	mg/kg

	备注：1、执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）表1中pH≤5.5 农用地土壤污染风险筛选值；

2、该检测结果仅对此次采样负责。


由上表可知，本项目拟建区域土壤环境各监测因子均能满足《土壤环境质量-农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB-15618-2018）中对应的标准限值，土壤环境质量现状较好。

3.2.6生态环境质量现状
本项目拟建地人为活动较少，地表植物主要为高大树木，也有部分灌木草丛，主要植被类型为山茶花、樟树、山莓、鼠尾粟等等。区域野生动物失去较适宜的栖息繁衍场所主要动物是田鼠、青蛙、蛇、山雀等常见物种。在实地初步考察过程中，未见国家法定保护的野生动物。区域生态景观主要是林地、山地、荒地等，项目区域主要种山茶花及松树，区域土壤类型主要为红壤。

3.2.6区域污染源调查

项目位于衡南县宝盖镇黄田村，项目周边无工业企业，主要污染源为农业面源。根据现状监测结果，项目周边区域大气环境、水环境、地下水环境均满足相关环境质量标准，农业面源未造成区域环境污染。
4环境影响预测与评价

4.1施工期环境影响分析
目前项目内主体工程已基本建设完毕，施工内容主要包括土方施工、建筑施工、设备安装、地基处理、覆土回填等，在此期间将产生施工扬尘、施工废水、施工噪声和建筑垃圾等，此外物料运输也将对运输路线两侧一定范围内大气环境、声环境产生不利影响。施工期对周边环境将产生一定影响，因此必须加强施工期的管理，减小其影响。

施工期环境影响程度分析见表4.1-1。

表4.1-1  施工期环境影响程度分析表

	环境资源

施工项目
	物质资源
	生态资源
	人类生活质量

	
	大气环境
	声环境
	地表水环境
	植被
	景观
	土地利用
	安全
	健康

	取土弃土
	A
	/
	/ 
	A
	A
	B
	B
	B

	挖掘扬尘
	A
	/
	/
	B
	B
	/
	/
	B

	施工噪声
	/
	A
	/
	/
	/
	/
	/
	B

	施工机械尾气
	B
	/
	/
	B
	/
	/
	/
	B

	设备安装
	/
	B
	/
	B
	B
	A
	B
	/


注：A为较大影响；B为一般影响

4.1.1施工期大气环境影响分析

施工期大气污染物主要为施工产生的粉尘与汽车运输产生的扬尘，施工车辆、挖掘机等燃油燃烧时排放的NO2、CO、烃类等污染物及装修过程中产生的装修有机废气。

（1）施工扬尘的环境影响分析

对整个施工期而言，施工产生的扬尘主要集中在土建施工阶段。按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材及裸露的施工区表层浮尘因天气干燥及大风，产生风起扬尘；而动力起尘，主要是在建材或弃土的运输、装卸、搅拌过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。据有关文献资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%上。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算：


[image: image15.wmf]75

.

0

85

.

0

5

.

0

8

.

6

5

123

.

0

÷

ø

ö

ç

è

æ

÷

ø

ö

ç

è

æ

÷

ø

ö

ç

è

æ

=

P

W

v

Q


式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km•辆；

V——汽车速度，km/hr；

W——汽车载重量，吨；

P——道路表面粉尘量，kg/m2。

表4.1-2为一辆10吨卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量监测值。

表4.1-2  在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘（单位：kg/辆•km）

	粉尘量

车速
	0.1
	0.2
	0.3
	0.4
	0.5
	1.0

	
	(kg/m2)
	(kg/m2)
	(kg/m2)
	(kg/m2)
	(kg/m2)
	(kg/m2)

	5(km/h)
	0.0511
	0.0859
	0.1164
	0.1444
	0.1707
	0.2871


0

	2328
	0.2888
	0.3414
	0.5742

	15(km/h)
	0.1532
	0.2576
	0.3491
	0.4332
	0.5121
	0.8613

	25(km/h)
	0.2553
	0.4293
	0.5819
	0.7220
	0.8536
	1.4355


由上表可知，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此，限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。

施工期扬尘的另一个主要原因是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工的需要，一些建材需露天堆放、土壤开挖堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘可按堆场起尘的经验公式计算：
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式中：Q——起尘量，kg/吨•年；

V50——距地面50m处风速，m/s；

V0——起尘风速，m/s；

W——尘粒的含水率，%。

V0与粒径和含水率有关。因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。

尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。以煤尘为例，不同粒径的尘粒的沉降速度见表4.1-3。

表4.1-3  不同粒径尘粒的沉降速度

	粉尘粒径((m)
	10
	20
	30
	40
	50
	60
	70

	沉降速度(m/s)
	0.003
	0.012
	0.027
	0.048
	0.075
	0.108
	0.147

	粉尘粒径((m)
	80
	90
	100
	150
	200
	250
	350

	沉降速度(m/s)
	0.158
	0.170
	0.182
	0.239
	0.804
	1.005
	1.829

	粉尘粒径((m)
	450
	550
	650
	750
	850
	950
	1050

	沉降速度(m/s)
	2.211
	2.614
	3.016
	3.418
	3.820
	4.222
	4.624


由上表可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场的气候情况不同，其影响范围也有所不同。一般情况下，施工场地、运输道路沿线在自然风力的作用下产生扬尘的影响范围一般为100m左右，若在施工期间对开挖、车辆行驶路面实施洒水抑尘，每天洒水4-5次，可使扬尘量减小70%以上。表4.1-3为施工场地洒水抑尘的试验结果。由该表数据可看出对施工场地实施每天洒水4-5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，并可将TSP污染距离缩小到20-50m范围。

表4.1-4  施工阶段使用洒水车降尘试验结果

	距路边距离(m)
	5
	20
	50
	100

	TSP浓度

(mg/m3)
	不洒水
	10.14
	2.81
	1.15
	0.86

	
	洒水
	2.01
	1.40
	0.68
	0.60


根据项目调查可知，项目拟建地厂界周边居民距离项目施工期间运输路线距离超过100m，项目运输道路沿线分布的居民较少。因此，项目施工过程中，应采取相应的扬尘污染控制措施，防止或减小项目建设及运输过程中的扬尘对环境空气及敏感目标的影响。本环评建议建设单位在土建施工期间对车辆行驶路面实施雾炮抑尘，将扬尘污染影响范围缩小，同时限速行驶、运输车辆加盖篷布、车辆进出场地清洗车轮及保持路面清洁，以减少施工期扬尘对周边环境的影响。本项目施工期土建工程是间歇性的，通过采取上述措施后，扬尘可做到达标排放，对周围环境影响较小。

（2）施工机械及施工车辆尾气环境影响分析

施工车辆、挖掘机、吊车等因燃油产生的氮氧化物、一氧化碳、烃类等污染物会对大气环境造成不良影响。但这种污染源较分散且具有流动性，污染物排放量不大，表现为间歇性特征，因此影响是短期和局部的。

根据类似项目施工现场监测结果，在距离现场污染源100m处CO、NO2小时平均浓度分别为0.2mg/m3和0.11mg/m3；日平均浓度分别为0.13mg/m3和0.062mg/m3，可以达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放监控浓度限值，因此施工机械尾气对周边敏感点的影响较小。

（3）装修有机废气

本项目建设的办公综合楼猪舍等建筑物进入装修施工阶段，必须处理墙面、装饰吊顶、制造与涂漆家具、处理楼面等作业，均需要大量使用胶合板、涂料、油漆等建筑材料。

胶合板中因含有各种粘合剂，常挥发出甲醛、五氯苯酚等有毒气体。随着胶合板出厂后的时间流逝而挥发强度全逐渐减弱，但往往延续时间较长。建筑上涂料和油漆常是同一概念。涂料的组成一般包括膜物质、颜色、助剂和溶剂。涂料使用后其中溶剂将百分百挥发到大气中去。据了解这些溶剂有苯类、丙酮、醋酸丁酯、丁醇、甲醛、水等约50多种挥发物。该气体除水之外都产生恶臭，经呼吸道吸入后可能引起眩晕、头痛、恶心等症状，有人经接触可能引起过敏皮炎等，有毒溶剂的严重影响可能引起气喘、神态不清、呕吐等急性中毒。溶剂以不同浓度和无组织排放形式挥发至大气中去，并在项目周边弥漫扩散，污染周围的环境和敏感目标，对周边工作人员会带来一定的影响。

对于施工装修期使用的胶合板、涂料、油漆等建筑材料散发甲醛、苯酚等有机气体的防治，装修应满足《室内装修材料有害物质限量》（GB18580-2001~GB18588-2001及GB6566-2001）等十项国家标准要求，提倡使用无苯环保型稀释剂、环保型油漆等环保材料，减少装修阶段有机废气的排放，同时装修时注重开窗通风，加强空气流通，可在一定程度上减少装修阶段有机废气的影响。
综上，项目施工产生的废气污染物通过有效措施进行防控后，对环境空气影响较小，且本项目施工时间较短，需运输物料较少，不会产生长期的不良影响。

4.1.2施工期水环境影响分析

施工期的污水排放主要来自于施工人员的生活污水和施工废水。生活污水：施工期施工人员30人，生活用水量约80L/人·d，施工期生活用水量为2.4m3/d，排水量按用水量的80%计，则施工期生活污水产生量为1.92m3/d，通过在施工场地内设置化粪池，定期清掏做农肥处理，日常员工洗漱用水全部用于施工场地泼洒降尘。

施工废水主要为设备清洗水和车辆清洗水，类比同类施工现场施工废水产生量可知，约0.5m3/d，该废水中主要污染物为SS，浓度达2000mg/L，由沉淀池处理后，用于施工场地喷洒降尘，不外排。

因此，施工期废水对周围环境影响较小。

4.1.3施工期声环境影响分析

4.1.3.1施工期噪声源分析

在施工过程中，由于各种施工机械设备的运转和各类车辆的运行，不可避免地将产生噪声污染。施工中使用的各种施工机械、运输车辆等都是噪声的产生源。

根据有关资料，项目施工期主要施工机械的噪声来源于围护结构施工、土方挖掘施工和主体混凝土结构施工。施工产生的噪声源状况见表4.1-5。
表4.1-5  施工机械设备噪声

	施工阶段
	主要噪声源
	声功率级

	土石方阶段
	工程机械
	100～120

	基础阶段
	各种打桩机
	120～130

	结构阶段
	振动棒
	95～105

	装修阶段
	无长时间操作的主要噪声源
	85～95


由表4.1-5可以看出，现场施工机械设备噪声较高，在实际施工过程中，往往是各种机械同时工作，各种噪声源辐射的相互叠加，噪声级将会更高，辐射面也会更大。

4.1.2.2施工期噪声影响预测

施工噪声对周围地区声环境的影响，采用《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行评价。

表4.1-6  建筑施工场界环境噪声排放限值

	噪声限值dB（A）

	昼间
	夜间

	70
	55


由于本工程施工机械产生的噪声主要属中低频噪声，因此在预测其影响时可只考虑其扩散衰减。

预测模型选用如下：

L2=L1-20lgr2/r1（r2>r1）

式中：L1、L2分别为距声源r1、r2处的等效A声级（dB(A)）；

r1、r2为接受点距源的距离（m）。

由上式可推出噪声随距离增加而衰减的量ΔL；

ΔL=L1-L2=20lgr2/r1
由此式可计算出噪声值随距离衰减的情况。

表4.1-7  各种施工机械在不同距离处的噪声值

	序

号
	设备

名称
	声源功率

dB(A) 
	不同距离处的噪声值dB(A) 

	
	
	
	5m
	10m
	20m
	40m
	60m
	80m
	100m
	150m
	200m

	1
	翻斗车
	89
	75
	69
	63
	57
	53
	51
	49
	45
	43

	2
	装载机
	86
	72
	66
	60
	54
	50
	48
	46
	42
	40

	3
	挖掘机
	85
	71
	65
	59
	53
	49
	47
	45
	41
	39


根据预测结果可以看出，白天在10m处，各施工设备噪声值最大值为69dB（A），可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的昼间限值要求；夜间在60m处施工设备最大噪声值衰减值53dB（A），可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）夜间标准限值要求，且项目200m范围内无声环境敏感点。

因此，施工期噪声对周围环境基本无影响。为了进一步减少噪声带来的施工影响，评价要求施工期采取以下措施降低施工噪声对周围环境的影响：

（1）选用低噪型机械设备，工程施工所用的施工机械设备应事先对其进行常规工作状态下的噪声测量，超过国家标准的机械应禁止其入场施工。施工过程中还应经常对设备进行维修保养，避免由于设备性能差而使噪声增强现象的发生；

（2）施工期间对施工噪声将对周围声环境敏感目标的影响要以张贴告示等方式告知周围居民，通知近地居民关好门窗，并征得其同意，防止扰民纠纷；

（3）应合理安排施工物料的运输时间，在途径沿线的居民敏感点路段时，减速慢行、禁止鸣笛；

（4）施工总平面布置时，尽可能将高噪声源安排在远离项目周围的环境敏感点，防止噪声扰民现象的发生。在靠近本项目声环境保护目标时采取临时性的降噪措施，如设置简易隔声障；

（5）在中午（12：00—14：00）和夜间（22：00—06：00），禁止产生高噪声污染的施工作业。如若必要施工单位在工程开工前15天内向有审批权的环境保护部门提出申报，并说明拟采取的防治措施。

（6）加强对靠近居民点等环境敏感点区域的施工管理，合理制定施工计划。在项目四周，应根据实际情况在敏感点附近路段设置施工围挡等临时隔声措施，同时也可以在高噪声设备附近加设可移动的简易声屏，尽可能减少设备噪声对环境的影响；

（7）施工高噪声机械设备不得布置在居民点附近；为切实保障附近居民的正常生活休息环境，故本环评要求在该项目施工时，避免在夜间及午间使用高噪声设备。通过采取以上噪声防治措施，可最大限度地减少施工噪声对周围环境的影响，保证居民的正常生活不受干扰。

（8）加强文明施工教育，杜绝人为噪声产生；

（9）加强交通噪声管理。

4.1.4施工期固体废物环境影响分析

4.1.4.1建筑垃圾及生活垃圾对环境影响分析

项目施工期将产生一定量的建筑和生活垃圾。建筑垃圾主要是无机类物质，有机成分含量较低。由于垃圾中的主要成分为无机垃圾，因此燃烧热值小，适于填埋处理。在不能得到及时清运的情况下，建筑垃圾中的弃土、砖瓦沙石、混凝土碎块等无机成分的影响主要表现为：晴天刮风的时候，垃圾中的比重较轻的（例如塑料袋、水泥袋碎片）和粒径稍小的尘埃随风扬起污染附近区域的环境空气和环境卫生。对于建筑垃圾，应及时收集后用于市政与规划部门指定的建筑垃圾填埋场进行消纳。对于生活垃圾，应及时运送至附近的垃圾转运站处理，避免对周围环境产生影响。

4.1.4.2工程弃土对环境影响分析

根据主体工程设计资料分析和现场踏勘，本项目依据现成地势进行土建施工活动，不需要对场内进行大范围的高填深挖，土壤承压能力较好，项目区内亦不涉及高层建筑的建设施工，不涉及深基坑和土质换填，场地内清除的少量表土可在后期通过绿化进行回填利用。因此，项目施工期土方基本可实现场内转运平衡，不需要设置取土场填筑场地，也无外运弃土产生。

4.1.5施工期生态环境影响分析

本项目永久占地面积为100亩，占地仍为原貌，用地四周无国家重点保护及珍惜、珍贵的植物存在，植被覆盖度低，种类较少，植被种类主要为芨芨草、冰草等。工程施工期内，永久占地范围内的所有地表植被将被清除，造成地表裸露，影响自然景观和造成水土流失。随着养殖场的建设，该区块将形成新的生态环境。

此外，工程在施工过程中还将临时占用一部分土地，如施工材料的堆放、建筑垃圾堆放场等。这些临时占地的地表植被将被清除或破坏，对生态环境产生影响。施工结束之后应对场地进行清理、平整并及时恢复植被，以减少对生态环境的影响。

只要建设方规范施工人员的行为，严禁破坏施工作业带以外的植被，对施工中破坏的土壤和植被做好恢复工作，做到“边施工边恢复”。只要施工期落实上述施工措施，施工后按要求进行植被恢复，项目施工期对生态环境影响较小。

4.2营运期环境影响预测与评价
4.2.1大气环境影响分析

4.2.1.1大气环境影响预测与分析

1、评价因子、估算模型及参数

（1）评价因子及评价标准

评价因子及评价标准如下表所示。

表4.2-1  评价因子和评价标准表

	评价因子
	评价时段
	标准值（μg/m3）
	标准来源

	H2S
	1h平均
	10
	《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）表D.1

	NH3
	1h平均
	200
	

	SO2
	1h平均
	500
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准

	NOx
	1h平均
	250
	

	注：对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。


（2）估算模型和参数选择

本项目采用《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的AERSCREEN估算模型进行估算。估算模型参数选择详见下表。

表4.2-2  AERSCREEN估算模型参数表

	参数
	取值

	城市/农村选项
	城市/农村
	农村

	
	人口数（城市选项时）
	/

	最高环境温度/℃
	40.1

	最低环境温度/℃
	-6.2

	土地利用类型
	阔叶林

	区域湿度条件
	多年平均相对湿度80.0%

	是否考虑地形
	考虑地形
	■是 □否

	
	地形数据分辨率/m
	90

	是否考虑岸线熏烟
	考虑岸线熏烟
	□是 ■否

	
	岸线距离/km
	/

	
	岸线方向/°
	/


地形数据来源于http://srtm.csi.cgiar.org/，数据精度为3秒（约90m），即东西向网格间距为3(秒)、南北向网格间距为3(秒)。

（3）估算因子及污染源强

项目的大气污染源包括无组织排放源，根据工程分析章节排入环境主要污染因子评价结果，项目无组织排放预测因子主要为H2S、NH3，有组织排放预测因子主要为SO2、NOx。各预测评价因子污染源强及相关排放参数见下表。

表4.2-3  点源污染物预测参数表

	污染源名称
	排气筒底部中心坐标/°
	排气筒底部海拔高度（m）
	排气筒参数
	年排放小时数（h）
	污染物名称
	排放速率（kg/h）

	
	E
	N
	
	高度（m）
	内径（m）
	温度（℃）
	流速（m/s）
	
	
	

	沼气燃烧发电废气排气筒DA001（20.77m3/h）
	112.960789347
	26.755589947
	105
	15
	0.015
	40
	8.95
	2400
	SO2
	0.000004

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NOx
	0.00013


表4.2-4  废气无组织排放污染物源强及参数

	面源名称
	面源中心坐标/°
	面源海拔高度/m
	面源长度（m）
	面源宽度（m）
	面源有效排放高度（m）
	与正北向夹角/°
	年排放小时数（h）
	污染物名称
	排放速率

（kg/h）

	
	E
	N
	
	
	
	
	
	
	
	

	猪舍
	112.961669255
	26.756180067
	105
	380
	210
	8
	15
	8760
	NH3
	0.018

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	H2S
	0.0021

	有机肥生产区
	112.963428785
	26.754495640
	105
	47
	28
	8
	15
	8760
	NH3
	0.004

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	H2S
	0.003

	污水处理站
	112.961256195
	26.755563159
	105
	50
	30.83
	4
	15
	8760
	NH3
	0.010

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	H2S
	0.0004


（4）估算方案

估算正常工况下项目大气污染物排放的最大环境影响。

4.2.1.2估算模型计算结果分析

表4.2-5  有组织排放废气估算模式预测结果

	距源中心下风向

距离D（m）
	SO2
	NOx

	
	浓度Ci（μg/m3）
	占标率Pi（%）
	浓度Ci（μg/m3）
	占标率Pi（%）

	25
	0.0005203
	0.00
	0.01873
	0.01

	37
	0.0009050
	0.00
	0.03258
	0.01

	50
	0.0007828
	0.00
	0.02818
	0.01

	75
	0.0005107
	0.00
	0.01839
	0.01

	100
	0.0003664
	0.00
	0.01319
	0.01

	500
	0.0001933
	0.00
	0.006960
	0.00

	1000
	0.0001069
	0.00
	0.003847
	0.00

	1500
	0.00007684
	0.00
	0.002766
	0.00

	2500
	0.00005076
	0.00
	0.001827
	0.00

	最大地面质量浓度μg/m3
	0.0009050
	0.03258


表4.2-6  无组织排放废气估算模式预测结果

	距源中心下风向距离D（m）
	NH3
	H2S
	NH3
	H2S
	NH3
	H2S

	
	浓度Ci（μg/m3）
	占标率Pi（%）
	浓度Ci（μg/m3）
	占标率Pi（%）
	浓度Ci（μg/m3）
	占标率Pi（%）
	浓度Ci（μg/m3）
	占标率Pi（%）
	浓度Ci（μg/m3）
	占标率Pi（%）
	浓度Ci（μg/m3）
	占标率Pi（%）

	25
	0.5040
	0.25
	0.05846
	0.58
	1.216
	0.61
	0.9729
	9.73
	3.324
	1.66
	0.1187
	1.19

	26
	/
	1.226
	0.61
	0.9811
	9.81
	3.370
	1.69
	0.1204
	1.20

	50
	0.5486
	0.27
	0.06363
	0.64
	0.7320
	0.37
	0.5856
	5.86
	2.373
	1.19
	0.08476
	0.85

	75
	0.5912
	0.30
	0.06857
	0.69
	0.5227
	0.26
	0.4181
	4.18
	1.775
	0.89
	0.06342
	0.63

	100
	0.6320
	0.32
	0.07331
	0.73
	0.4128
	0.21
	0.3302
	3.30
	1.423
	0.71
	0.05083
	0.51

	198
	0.7686
	0.38
	0.08915
	0.89
	/

	500
	0.4702
	0.24
	0.05454
	0.55
	0.1139
	0.06
	0.09114
	0.91
	0.3879
	0.19
	0.01386
	0.14

	1000
	0.3183
	0.16
	0.03692
	0.37
	0.06912
	0.03
	0.05529
	0.55
	0.2366
	0.12
	0.008453
	0.08

	1500
	0.2471
	0.12
	0.02866
	0.29
	0.05181
	0.03
	0.04145
	0.41
	0.1778
	0.09
	0.006351
	0.06

	2500
	0.1805
	0.09
	0.02094
	0.21
	0.03611
	0.02
	0.02889
	0.29
	0.1241
	0.06
	0.004433
	0.04

	最大地面质量浓度μg/m3
	0.7686
	0.08915
	1.226
	0.9811
	3.370
	0.1204


根据上述预测结果可以看出，项目污染物正常排情况下最大占标率为有机肥生产区无组织排放的硫化氢，其占标率为最大地面空气质量浓度占标率为9.81%，小于10%大于1%，故本项目大气评价等级为二级。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）“第8章大气环境影响预测与评价”，二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。

1、污染源核算

正常工况下，项目大气污染物有组织及无组织排放量核算如下表所示。
表4.2-7  大气污染物有组织排放量核算表

	序号
	排放口编号
	污染物
	核算排放浓度mg/m3
	核算排放速率kg/h
	核算年排放量t/a

	一般排放口

	1
	DA001
	SO2
	0.19
	0.000004
	0.000035

	
	
	NOx
	6.38
	0.00013
	0.0011607

	一般排放口合计
	SO2
	0.000035

	
	NOx
	0.0011607


表4.2-8  大气污染物无组织排放量核算表

	序号
	排放口编号
	产污环节
	污染物
	主要污染防治措施
	国家或地方污染物排放标准
	年排放量/（t/a）

	
	
	
	
	
	标准名称
	浓度限值/（μg/m3）
	

	1
	m1
	猪舍
	NH3
	①在日粮中添加EM菌剂；②在猪舍喷洒植物除臭剂；③在风机上安装喷雾式除臭装置；
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级厂界标准
	1500
	0.158

	
	
	
	H2S
	
	
	60
	0.018

	2
	m2
	有机肥生产区
	NH3
	发酵原料中添加除臭剂
	
	1500
	0.0372

	
	
	
	H2S
	
	
	60
	0.0286

	3
	m3
	污水处理站
	NH3
	喷洒除臭剂+加强污水站周边绿化
	
	1500
	0.091

	
	
	
	H2S
	
	
	60
	0.00351


（1）正常工况下，大气污染物年排放量核算表

表4.2-9   大气污染物年排放量核算表

	序号
	污染物
	年排放量/（t/a）

	1
	NH3
	0.2862

	2
	H2S
	0.05011

	3
	SO2
	0.000035

	4
	NOx
	0.0011607


（2）非正常工况下，大气污染物排放量核算表

表4.2-10   大气污染物年排放量核算表

	序号
	污染物
	年排放量/（t/a）

	1
	NH3
	15.92

	2
	H2S
	5.3054

	3
	SO2
	0.000035

	4
	NOx
	0.0011607


4.2.1.3环境影响分析

项目恶臭污染源主要为猪舍、有机肥生产区、污水处理站产生的恶臭，均为无组织排放面源，主要污染因子为H2S、NH3。通过在饲料中添加微生物型和植物型添加剂，从源头减少猪舍恶臭产生量；加强猪舍周围种植绿化；加强猪舍通风、在猪舍安装喷洒除臭装置进行除臭，同时设置水帘式抽风机，利用水帘降温除臭。有机肥生产区恶臭主要通过在有机肥制肥原料中添加除臭药剂减少恶臭气体的产生，有机肥发酵罐密闭减少恶臭气体的排放。污水处理站恶臭通过喷洒除臭剂及加强周边绿化减少恶臭气体的排放。由估算模式计算结果可知，猪舍、有机肥生产区及污水处理站无组织排放的废气NH3、H2S下风向最大地面浓度分别为3.370mg/m3、0.9811mg/m3，最大占标率分别为1.69%、9.81%，污染物排放对周围环境空气质量浓度的贡献值均在10%以下，对周围大气环境影响较小。

沼气燃烧废气NOx和SO2最大地面浓度分别为0.0009050mg/m3、0.03258mg/m3，最大占标率分别为0.00%、0.01%，经脱硫等净化后的沼气为清洁能源，NOx排放浓度为6.38mg/m3、SO2排放浓度为0.19mg/m3，经稀释扩散后，能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），对环境影响很小。

本项目食堂油烟废气经油烟净化器处理后引至屋顶高于主体建筑排气筒排放，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18438-2001）中的排放浓度要求，对周边环境影响小。

4.2.1.4环境防护距离的划定

根据环保部环函[2009]224号文“关于建设项目环境影响评价工作中确定防护距离标准问题的复函”中对防护距离确定的原则为：

①根据国家环境保护法律法规的有关规定和建设项目环境管理工作的特点和要求，建设项目的环境防护距离应综合考虑经济、技术、社会、环境等相关因素，根据建设项目排放污染物的规律和特点，结合当地的自然、气象等条件，通过环境影响评价确定。

②在建设项目环境影响评价过程中，应按照有关法律法规和《国家环境标准管理办法》的规定，严格执行国家和地方的环境质量标准、污染物排放标准及相关的环境影响评价导则等环保标准。其他标准或规范性文件中依法提出的防护距离要求若与上述环保标准要求不一致，应从严掌握。

（1）HJ2.2-2018大气环境防护距离设置要求

按照HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则 大气环境》中“8.7.5大气环境防护距离要求”，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。本项目大气预测结果显示，厂界外所有计算点短期浓度均未超过环境质量浓度限值，无需设置大气环境防护距离。

（2）卫生防护距离核算

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）中的有关规定，无组织排放有害气体的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间应设置卫生防护距离。根据有关规定及现行有关国标中卫生防护距离的定义，卫生防护距离是指产生有害因素的部门（车间或工段）的边界至居民区边界的最小距离。

按照《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T3840-91) 的有关规定，卫生防护距离的计算公式如下：
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式中：

Cm—标准浓度限值，mg/Nm3，取值分别为NH3为0.2，H2S为0.01（按《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）。

L—工业企业所需卫生防护距离，m；

r —有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S（m2）计算，r=（S/π）0.5。

Qc—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h

A，B，C，D—卫生防护距离计算系数，无因次，根据项目所在地平均风速及大气污染原构成类别从表4.2-11中选取。

表4.2-11  卫生防护距离计算系数

	计算系数
	企业所在地区近五年平均风速m/s
	卫生防护距离L，m

	
	
	L≤1000
	1000＜L≤2000
	L＞2000

	
	
	企业大气污染源构成类别注

	
	
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ

	A
	＜2
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	80
	80
	80

	
	2-4
	700
	470
	350
	700
	470
	350
	380
	250
	190

	
	＞4
	530
	350
	260
	530
	350
	260
	290
	190
	140

	B
	＜2
	0.01
	0.015
	0.015

	
	＞2
	0.021
	0.036
	0.036

	C
	＜2
	1.85
	1.79
	1.79

	
	＞2
	1.85
	1.77
	1.77

	D
	＜2
	0.78
	0.78
	0.57

	
	＞2
	0.84
	0.84
	0.76


注：表中企业大气污染源构成分为三类：Ⅰ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，大于标准规定的允许排放量的三分之一者；Ⅱ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标准规定的允许排放量的三分之一，或虽无排放同种大气污染物之排气筒共存，但无组织排放的有害物质的容 许浓度指标是按急性反应指标确定者；Ⅲ类：无排放同种有害物质的排气筒与无组织排放源共存，且无组织排放的有害物质的容 许浓度是按慢性反应指标确定者。

根据卫生防护距离的计算结果及《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》中卫生防护距离的取值方法（卫生防护距离在100m以内时，级差为50m；超过100m但小于或等于1000m时，级差为100m，超过1000m以上，级差为200m）；无组织排放多种有害气体的工业企业，按Qc/Cm的最大值计算其所需卫生防护距离。当两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应该高一级。

本次评价以猪舍、污水处理站及有机肥生产区作为面源分别进行计算。本项目所在地的多年平均风速为2.2m/s，卫生防护距离计算公式中源强及参数取值、计算结果如表4.2-5所示。

表4.2-5  项目卫生防护距离计算参数及结果

	污染源
	污染物
	排放速率（kg/h）
	面源参数

（长×宽×高）
	计算参数
	卫生防护距离

	
	
	
	
	A
	B
	C
	D
	L
	级差
	提级

	猪舍
	H2S
	0.018
	380m×210m×8m
	350
	0.021
	1.85
	0.84
	16.643
	50
	100

	
	NH3
	0.0021
	
	350
	0.021
	1.85
	0.84
	0.036
	50
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	有机肥生产区
	H2S
	0.004
	47m×28m×8m
	350
	0.021
	1.85
	0.84
	30.075
	50
	100

	
	NH3
	0.003
	
	350
	0.021
	1.85
	0.84
	0.642
	50
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	污水处理站
	H2S
	0.010
	50m×30.83m×4m
	350
	0.021
	1.85
	0.84
	69.733
	100
	200

	
	NH3
	0.0004
	
	350
	0.021
	1.85
	0.84
	0.053
	50
	

	[image: image20.png]@ Screen3Model 23.151217- FEWE

e -

ECUR )
si  SRMEH  ENSH  HHER

BEHEER | |WHASIHENGES| |HHDERREHRES

SR ARG EWEAR SR ASIERREE | DERRES

T A A SSRRR
O 12 SEREOHRELFNHREHREESHENFSENHRE A TR EEN I REN =5 —%&

® 2 SEEOHHELFNHREREESHENESENHRE S TREENHHREN =52 — REHSH. BRI RERES
477, B AR AR ENRE SR E R R AT RS

O I2s: FHH EREE MRS S EAO ]

DAERRPIEE T HAREE

SR Ede  |B#E  |SHC  |BH0 | DERRRIEEWHIEmM)|

| T2 BRAREEES (]

H2s 470 0021 185 08¢ 9733
NH3 470 0021 185 0a¢ 0083

100
50







根据国家环保总局颁布的《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）中的3.1规定：

3.1.1生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区；

3.1.2城市和城镇居民区，包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中地区；

3.1.3 县级人民政府依法划定的禁养区域；

3.1.4国家或地方法律、法规规定需要特殊保护的其它区域；

3.2新建、改建、扩建的畜禽养殖场选址因避开3.1规定的禁建区域，在禁建区域附近建设的，应设在3.1规定的禁建区域常年主导风向下风向或测风向处，厂界与禁建区域边界的最小距离不得小于500m。
由于①本项目所在地处于农村地区，周边500米范围内无乡镇集镇建成区、科教文化区等人口集中区、风景名胜区及自然保护区、无饮用水源保护区，因此项目符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）中“场界与禁建区域边界的最小距离不得小于500m”要求，同时不属于衡南县禁养区；②根据国家环保部环函（2001）348号文的解释，“城镇居民区”是指城镇行政区域内居民居住相对集中的区域，本项目位于农村地区，周边有少量散户村民，无居民集中区，不属于“城镇居民区”范畴。③项目主导风向下风向为油茶基地、耕地，300m范围内无居民点及其他环境敏感点；④项目周边植被茂盛，对恶臭具有一定的吸收作用；⑤本项目采取了日粮中添加EM菌剂，喷洒植物除臭剂，猪舍安装喷雾式除臭装置、种植大面积绿化吸附；有机肥发酵原料中添加除臭剂；污水处理站喷洒除臭剂，加强污水站周边绿化等措施，除臭效率较高。

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》中规定“卫生防护距离在100m以内时，级差为50m；超过100m，但小于或等于1000m时，级差为100m；超过1000m以上，级差为200m；“当按两种或者两种以上的有害气体的QC/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业卫生防护距离级别应提一级”。综上，根据卫生防护距离计算结果，本项目设置200m的卫生防护距离，边界分别从恶臭产生面源开始计算（即从猪舍、有机肥生产区及污水处理站边界处开始计算），环境防护距离包络线详见附图5。

本项目卫生防护距离为猪舍外200m、有机肥生产区外200m及污水处理站边界外200m，根据现场调查，叠加形成的包络范围内无居民住户敏感点。在后期营运过程中，建议有关部门对200m卫生防护距离范围内用地性质进行规范、规划及控制，加强管理，在项目猪舍、有机肥生产区及污水处理站边界200m范围内不应批建宅基地、医院、学校等敏感建筑。

卫生防护距离包络图详见下图4.2-1。
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图4.2-1  卫生防护距离包络图

4.2.2地表水环境影响分析

1、地表水评价工作等级及评价范围

本项目排水采用雨污分流制，排水系统划分为：生产废水系统、生活废水系统及雨水系统。雨水管网系统排水采用明沟重力流排放至项目周边的池塘。生产废水经暗管收集后引至项目内污水处理站处理，处理后的废水部分回用于猪舍冲洗过程中，回用剩余部分作为项目种植区灌溉用水，无废水外排；生活污水（食堂废水经隔油池预先隔油处理）经化粪池处理后作为农肥，不外排。

根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目地表水评价按三级B评价。同时根据导则要求，三级B评价不需进行地表水环境影响预测，只需进行环境影响分析。

2、废水排放去向分析

本项目废水包括养殖场废水及生活污水。养殖废水经污水管网收集后进入厂区内污水处理站（处理工艺：多级沉淀+UASB反应器+A/O/A/O+物化系统+臭氧消毒）处理后能满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）和《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中水作标准，项目配套种植有580亩的油茶种植基地，经处理达标后的废水作为项目种植区灌溉用水。
3、雨季养殖废水影响分析

本项目生产废水产生量为80.42m3/d，经猪舍下铺设的污水管网收集至集污池内，集污池容积为2500m3，可容纳约31天的粪污水量，当油茶基地等灌溉受时间差的影响时（或连续下雨天（当地最长连续下雨天一般不超过20天）），由于集污池的调节作用，可保证粪污废水充分施用于油茶基地。此外，本项目的UASB反应罐总容积为150m3，最大可容纳2天的沼液，也可起到一定的调节作用。即换作、雨季养殖废水均能得到妥善处理处置，不会因为换作、雨季无法施肥而致废水超标排放。
综合以上考虑，本项目处理后的养殖废水用于建设单位的油茶基地灌溉用水，实现大部分废水综合利用，不但提高了水资源的利用率，而且减轻了环境压力，体现了循环经济和清洁生产的环保要求。

4、粪污处理系统事故状态影响分析

本项目粪污处理系统单个处理设施如果出现故障，将影响整体处理效率，使外排污水水质浓度较预期增高。若发生废水处理设施破损故障，防止事故性废水排放，评价建议建设单位将集污池作为应急事故池，待粪污处理系统检修完毕后，再打开粪污水排放阀门，将废水排至污水处理站进行处理，因此污水处理站事故状态下养殖废水排放对地表水环境基本无影响。

此外，本项目可能出现故障的环节还有UASB（高效厌氧罐）故障沼液外流。如发生此类事故废水直接排放的情况。废水直接外排将造成较大环境污染影响，甚至会对周边农灌渠的水质可能产生污染性影响。事故排污对环境的危害极大，应坚决杜绝工程废水事故排放的发生。一旦UASB（高效厌氧罐）出现事故，应该立即尽最大程度停止废水的产生，等UASB（高效厌氧罐）正常工作后才能冲洗栏舍。

因此应当严格执行以下的措施及管理规范：

（1）养殖场的排水系统应实行雨水和污水收集输送系统分离，避免雨水进入沼气发酵装置。

（2）加强管理，栏舍产生的粪便做到日产日清，特别是雨天来临之前要及时清理干净。

（3）UASB（高效厌氧罐）、A/O系统、芬顿系统周围设置截水沟，防止雨水进入造成溢流污染地下水。

（4）废水收集、贮存设施应做好防渗防漏措施。

（5）猪舍水泥地面应设置合适的坡度，以利猪尿及冲洗水的排出；

（6）要加强对废水处理设施的运行管理，一旦出现事故性排放，应立即停止处理出水排放，废水进储存池储存，排除故障后，再进行正常运行，坚决不允许废水不经处理直接排放。

5、暴雨对污水处理设施的影响分析

本项目污水收集和处理系统位于项目区东侧地势低洼处，这样设计有利于污水的收集和管线的布置，减少污水收集成本。但是，由于整个项目占地均属于汇水范围，一旦遭遇持续强降雨，雨水将形成径流直接排入污水收集和处理系统，挤占收集和处理设施的容积，有可能造成废水直接外排。

根据项目区地势情况和平面布置情况，环评要求建设单位在污水处理设施的两侧修建浆砌截排水沟，排水沟由西向东，贯穿整个项目区，收集雨水同时防止暴雨冲击。根据项目设计，所有污水收集和处理设施均密闭或有避雨设施，雨水对污水处理设施的影响不大，也不会因暴雨造成废水外排。

4.2.3地下水环境影响分析

本项目地下水环境影响评价等级为三级。

1、地下水污染途径分析

本项目对地下水的影响主要是由于降雨或废水排放等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。因此，包气带是联接地面污染物与地下含水层的主要通道和过渡带，既是污染物媒介体，又是污染物的净化场所和防护层。地下水能否被污染以及污染物的种类和性质。一般说来，土壤粒细而紧密，渗透性差，则污染慢；反之，颗粒大松散，渗透性能良好则污染重。污染物从污染源进入地下水所经过路径称为地下水污染途径，地下水污染途径是多种多样的。

项目主要渗漏污染因素分析如下：

①猪舍及污水管道污水下渗，猪舍有猪粪便产生，若防渗措施做不好，下雨时，污染物会逐渐下渗影响影响浅层地下水；猪舍等场地当防渗措施达不到要求时，也会有废水污染物下渗污染地下水。

②猪舍废水（猪尿液、猪舍冲洗水）通过地表径流下渗，污染地下水。

③污水处理站废水下渗，污染地下水。

2、地下水影响分析

（1）正常工况

污染物通过土层垂直下渗首先经过表土，再进入包气带，在包气带污水可以得到一定程度的净化，尤其是有机污染物。不能被净化或固定的污染物随入渗水进入地下水层。废水中的CODCr、BOD5在粘性土中的吸附（去除）率为：包气带厚度为1.0m时，去除率达80-90%，当包气带厚度在2.0m时，去除率可达95%以上。这说明废水在下渗过程中，逐渐被包气带物质粘土所吸附降解，只有极少部分进入含水层。

项目养殖场的排水系统应实行雨水和污水收集和输送系统分离，设置的污水收集输送系统，不得采取明沟布设。本项目对猪舍地面及污水处理站各池体进行硬化防渗处理，生猪尿液及冲洗废水经防渗输送管道，进入集污池，集污池及污水处理站各类池体按照防渗要求进行设计和建设，同时不定期对管道进行检修和检测，避免管道发生爆管等事故造成废水的排放，项目场地内产生的废水及时有效的收集和处理，避免了废水的外排和渗漏，经采取措施后，项目场地内废水不排入地下，对区域地下水水质的影响较小。

（2）非正常工况

在非正常工况下，如出现排污管道破裂、污水处理站池体渗漏等情况，建设单位均会及时采取暂停粪污排放、截留收集等应急措施，防止粪污漫流渗漏渗入土壤污染地下水。但从事故发生应急措施实施尚有一段时间，在此期间可能有污水下渗的现象。

如项目场地或污染处理设施出现破损等情况，导致防渗效果下降或丧失，高浓度废水下渗将对地下水水质造成污染，为此，为避免非正常工况的发生，在构筑物采取防渗措施的同时，建设单位还需采取以下防治措施：

①粪污通道和清洁通道需分开，粪污收集是采取防渗管道或混凝土排水管，需定期对排污系统进行排查和管理，保持通畅。对于污水处理站各类池体等处理设施、场所必须进行防渗处理，符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）、《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）及《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制规范》（GB18599-2001）及其修改单及相关工程设计要求，并通过环保验收后，方可正式投入使用。

②场内保持环境整洁，无粪便遗撒、污水横流等脏乱现象。

③在发生收集、排污管道破裂等事故情况，应及时采取应急措施。如暂时停止粪污排放，并及时采取管道修复等措施防止污水持续下渗。

综上所述，经采取有效的地下水污染防治措施后，项目营运期对地下水的影响较小，不会造成地下水水质污染，不会引起地下水流程或水位变化，不会导致环境水文地质问题，环境可以接受。

4.2.4声环境影响分析

1、预测源强

本项目噪声主要来源于猪群叫声、猪舍风机、排气扇、水泵、发电机等设备运行时产生的噪声。主要噪声源排放情况见下表2.3-12。

表2.3-12  项目主要噪声源强表

	种类
	污染物来源
	产生方式
	产生源强dB（A）

	猪叫
	全部猪舍
	间断
	70~80

	风机
	全部猪舍
	连续
	85~90

	水泵
	无数处理站
	连续
	80~90

	排风扇
	全部猪舍
	连续
	75~85

	沼气发电机
	发电间
	连续
	100~105

	有机肥生产设备
	有机肥制肥间
	间断
	90-95


2、评价标准

拟建项目所在地应执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）的2类标准，即昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)。

3、预测模式

根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）：

①点源噪声距离衰减公式一般形式为：
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式中，L1、L2 —— r1 、r2 处的噪声值，dB(A)

r1、r2 —— 距噪声源的距离，m

ΔL —— 墙体、房屋、树木等对噪声影响值， dB(A)。

②建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式：

Leqg=10lg（
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式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等声级贡献值，dB(A)；

LAi——i声源在预测点产生的A声级，dB(A)；

T——预测计算的时间段，s；

ti——i 声源在T 时段内的运行时间，s。

③预测点的预测等效声级（Leq）计算公式：

Leq=10lg（100.1Leqg+100.1Leqb）

式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

Leqb——预测点的背景值，dB(A)。

4、影响预测评价

由于项目占地较大，构筑物较为分散，各声源距离场界在100m以上。根据场区周围环境示意图，项目周边200m范围内无声环境敏感点故本次仅对本项目西侧厂界噪声影响进行预测。

各噪声源经过建筑物屏蔽、基础减震、消音、隔音以及周边绿化带等消声降噪后，大约可降低15-20dB(A)，根据噪声预测模式进行计算可得拟建工程对项目厂界噪声的贡献值预测结果。

表4.2-12  项目噪声源强与厂界最近距离一览表（单位：m）

	源强
	各预测点距离

	
	东厂界
	南厂界
	西厂界
	北厂界

	猪舍
	350
	555
	100
	200

	污水处理站
	100
	300
	350
	255

	有机肥生产区
	50
	270
	400
	285

	发电机房
	200
	400
	340
	250


表6.2-15  厂界噪声贡献值预测结果表（单位：dB(A)）

	源强
	车间墙体隔声量/消减量
	各预测点贡献值

	
	
	东厂界
	南厂界
	西厂界
	北厂界

	
	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	猪舍
	91.51
	76.51
	25.62
	25.62
	21.62
	21.62
	36.51
	36.51
	30.48
	30.48

	污水处理站
	75
	60
	20
	20
	10.45
	10.45
	9.12
	9.12
	11.86
	11.86

	有机肥生产区
	95
	80
	46.02
	0
	1.37
	0
	27.95
	0
	30.90
	0

	发电机房
	105
	90
	43.97
	43.97
	37.95
	37.95
	39.37
	39.37
	42.04
	42.04

	叠加值
	48.16
	44.05
	38.06
	38.06
	41.39
	41.18
	42.64
	42.34

	标准值
	60
	50
	60
	50
	60
	50
	60
	50

	是否达标
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是


由上表预测可知，采取降噪措施后，本项目建成投产后，生产设备运行噪声对项目四周声环境昼夜噪声贡献值均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

4.2.5固体废物环境影响分析

固体废物具有两重性，一方面，固体废物长期堆存，占用大量土地，而且如果处置和管理不当，其所含的有害成分将通过多种途径对生态系统和环境造成多方面的影响，主要表现在对土壤、水域和大气的污染，从而影响人体健康；另一方面，固体废物本身又含有多种有用物质，是一一种可再生利用的资源。提倡固体废物的资源化，采取管理或工程等措施，从固体废物中回收有利用价值的物资和能源，实现固体废物的再资源化，从而达到资源、环境、生活废物的良性循环，符合可持续发展战略的要求，并已成为处置生活垃圾的发展方向。

1、一般工业固体废物环境影响分析

（1）猪只粪便

本项目猪粪粪便与污水站污泥（含沼渣、栅渣）一起运至项目有机肥生产区，采用全封闭式发酵罐技术进行无害化处理生产有机肥，外售综合利用，对周边环境影响较小。

（2）病死猪及母猪分娩胎衣

项目病死猪及母猪分娩胎衣已经发现立即送至厂区内无害化处理间，高温碎尸后采用堆肥法处理，同猪粪便、污水处理站污泥等一起制成有机肥，外售综合利用，对周边环影响较小。

（3）污水处理站污泥、沼渣及栅渣

本项目污水站污泥（含沼渣、栅渣）与猪粪粪便一起运至项目有机肥生产区，采用全封闭式发酵罐技术进行无害化处理生产有机肥，外售综合利用，对周边环境影响较小。

（4）废脱硫剂

项目沼气脱硫塔脱硫剂吸附饱和后需要定期更换再生，废脱硫剂由厂家回收再生利用，对周边环境影响较小。

（5）废包装袋

项目运行过程中会产生一定的废塑料袋、废纸箱等各种原辅材料的废气包装材料，产生量约为0.3t/a，项目废包装袋由附近废品回收站定期收购。

（6）有机肥

有机肥生产区制成的有机肥在厂区内包装后外售综合利用。

2、危险废物环境影响分析

（1）危险废物贮存场所（设施）环境影响分析

项目医疗废物暂存间根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求建设，地面采取防渗措施（基础防渗，防渗层为2mm厚高密度聚乙烯，渗透系数≤10-10cm/s），设置截流地沟，做到“四防”（防风、防雨、防晒、防滲漏）要求，按规范设置液体收集装置，能有效防止危险废物泄漏，能够避免污染物污染地下水和土壤环境。

（2）运输过程的环境影响分析

项目危险废物主要产生于兽医兽药室或猪舍，至医疗废物暂存间或隔离舍之间的转运均在厂区内完成，因此转运路线不涉及环境敏感点。项目危险废物从厂区内产生环节及时收集后，采用密封桶进行包装，正常情况下发生危废泄漏的几率不大。项目危废转运所经路线厂区内道路均进行地面硬化，一旦发生泄漏能及时收集、处置，能够避免污染物对周围环境造成污染。

（3）委托处置的环境影响分析

本评价建议项目将其产生的危险废物交由有相关处置经营资质的单位处置。项目投入运营前，须提前与相关单位接治，并签订相关的危险废物处置协议，保证项目产生的危险废物得到妥善、合理、有效的处置。

3、生活垃圾环境影响分析

本项目生活垃圾产生量为7.3t/a，通过垃圾箱集中收集，由当地环卫部门定期清运统一处理。

综上，本项目产生的各类固体废物均得到合理利用或安全处理处置，只要做好场区临时固废储存场所的二次污染防治工作，严格按“危险废物转移联单制度”转移产生的危险废物，并采取密闭防渗的运输车辆运输，固废对周边环境影响较小。

严格落实废物堆放及及垃圾处理防范措施，特别是对于危险废物暂存区，避免其中的有害组分通过风化、雨水淋溶、地表径流的侵蚀，产生有毒有害液体渗入土壤，对土壤环境产生污染。

4.2.6土壤环境影响分析

本项目污染土壤的途径主要为污染物渗透进入土壤，进而污染土壤环境；猪粪、猪尿输送及处理过程中发生跑冒滴漏，渗入土壤对土壤产生影响；固体废物尤其是危险废物在厂区内储存过程中渗出液进入土壤，危害土壤环境。本项目采取以下措施防治土壤污染：

本项目场区划分为重点防渗区及一般防渗区，根据防渗级别采取不同的防渗材料，地下水防渗措施均为目前养殖行业普遍采用的成熟措施，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）2013 年修改版、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）2013 年修改版的相关要求，能够避免污染物污染和土壤环境。

项目医疗废物暂存间根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求建设，地面采取防渗措施（基础防渗，防渗层为2mm厚高密度聚乙烯，渗透系数≤10-10cm/s），设置截流地沟，做到“四防”（防风、防雨、防晒、防滲漏）要求，按规范设置液体收集装置，能有效防止危险废物泄漏，能够避免污染物污染和土壤环境。

本项目生产过程中产生的废水输送管道采用地上明管或架空设置，实现可视可控，且在管线上做好标识，如若出现泄露等事故情况，可及时发现，及时处理。

综上，项目采取相关措施后，同时合理控制种养平衡的量，加强厂区土壤跟踪监测工作，建立跟踪监测制度等措施，不会对周围土壤环境产生明显影响。

4.2.7生态环境影响分析

1、对自然植被的影响分析

项目工程总占地面积680亩，项目场地施工过程中，可能会使表面植被遭到短期的破坏。随着工程建设的完成，除被永久性占用外，部分地段植被通过绿化措施得到恢复。通过在厂区及周边大面积的覆绿，可增强区域的自然植被多样性和景观性。因此，本项目对自然植被影响不大。

2、对动植物生态环境影响分析

项目所在地主要为农村生态环境，周边主要为林地以及农田，野生动物较少，本项目建设对当地动物数量影响较小。但生猪发生病疫，如果处理不当，对当地野生和家养动物感染，造成野生和家养动物死亡。本项目采取较好的生猪病疫防疫措施并制定了强有力的生猪病疫应急预案，只要加强管理和遵照执行，生猪发生病疫对当地野生和家养动物影响较小。

本项目实施后采用多种绿化形式，保持该地区的覆绿面积。项目实施对当地植物生态环境有较大改善作用。

3、水土流失环境影响分析

项目建成后，可以采取的水土保持措施有：将未硬化的地面硬化，并在场内四周植树种草，加强绿化，降低地表径流流量和流速，增强地表的固土能力，从而减轻地表侵蚀，有效减少水土流失。

总之，项目在建成后因地制宜地采取一系列防治措施，则可有效地减低水土流失。

4.2.8交通运输环境影响分析

本项目仔猪需由专用运输车辆将猪运至其他场所。在运输的过程中猪叫声、猪粪便、恶臭将会对运输路线周边环境造成一定的影响。项目运输路径经过居民集中居住区，因此，在运输过程中应做到以下几点：

（1）在运出前，应当向当地动物防疫监督机构提前报检，进行产地检疫。在取得有效的检疫证明后方可出售，禁止出售未经检疫或检疫不合格的仔猪。

（2）运输仔猪的车辆，应当在装货前和卸货后进行清扫、洗刷，实施消毒后出具消毒证明。

（3）在仔猪运输组织中，要积极配合有关部门，做好卫生防疫，以防止通过运输途径传播生猪疫情。

（4）尽量避开中午高温时间运输，利用晚上、早晨或傍晚气温较低的时间运输运输途中应采取适当的防暑降温措施，随时注意猪群状况，发现异常及时进行处理。调运到场后，必须及时卸车疏散，但不能立即供给大量饮水，环境要求通风凉爽。

（5）保证运输车辆车況良好，防止在运输途中抛锚滞留，造成猪群挤压时间过长，发生中署等疾病而死亡，同时做好车辆的装前、卸后消毒。

通过以上措施处理后，运输过程对运输路线沿线环境敏感目标影响较小。

4.3环境风险分析

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害、易燃易爆等物质泄露，或突发事件产生的新的有毒有害物质，所造成的对人身安全与环境的影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。环境风险评价应把事故引起厂（场）界外人群的伤害、环境质量的恶化及对生态系统影响的预测和防护作为评价工作重点。

4.3.1风险调查

4.3.1.1建设项目风险源调查

生猪养殖属于农业生产项目，项目所使用的原料均没有任何毒性、易燃性等危险特性，猪舍、粪污处理区及病死猪无害化处理间会挥发出含硫化氢（H2S）和氨气（NH3）的有刺激性臭味的有毒气体。项目区设有2个110m3的沼气贮存柜，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中重点关注的危险物质及临界量，并通过查询MSDS可知，本项目涉及的主要风险物质是易燃易爆物的沼气。

4.3.1.2环境敏感目标调查

环境敏感目标主要为周边居民。项目环境风险敏感目标分布情况详见上文表1.7-1。

4.3.2风险潜势初判

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2018）附录C，Q按下式进行计算：
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式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t；

当Q＜1时，该项目环境风险潜式为Ⅰ；

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

本项目对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目Q值见表4.3-1。

表4.3-1  本项目Q值确定表

	序号
	危险物质类别
	CAS号
	最大存在总量qn/t
	临界量Qn/t
	项目危险物质Q值
	所在位置

	1
	沼气（以甲烷计算）
	74-82-8
	0.127
	10
	0.0127
	沼气贮存柜


注：据查阅相关资料可知，1m3沼气重量约为1151.55g；项目沼气设2个110m3贮气柜（一用一备）。

综上，本项目Q＜1，环境风险潜势为Ⅰ。

4.3.3风险识别

根据对企业的运行特征分析，本环评主要考虑项目的生产设施事故风险，通过对养殖场所建设施的分析，风险污染事故的类型主要反映在正常生产过程中发生泄漏、火灾、爆炸、病原体扩散、异位发酵床运行异常等突发性污染事故引起的环境问题。本项目可能发生的环境风险事件有：

1、沼气泄漏环境风险事件；

2、废水事故排放环境风险事件；

3、氨和硫化氢事故排放环境风险事件；

4、猪疫病环境风险事件；

4.3.4风险事故影响分析

1、沼气泄漏风险分析

沼气是一种混合性气体，主成分是甲烷，另外还含有少量的二氧化碳、硫化氢一氧化碳、氢、氧、氮等气体。本工程沼气经脱硫浄化后，甲烷含量高达95%以上甲烷是一种可燃性气体，无色、无味、无毒，在空气中的浓度达到5%~15%时，遇到明火即可发生火灾或爆炸。

（1）火灾事故

沼气泄漏后遇到引火源就会被点燃，从而引发火灾，火灾时会产生大量燃烧烟尘、SO2、NOX等，会对区域大气环境产生一定的影响；另外，火灾灭火时产生大量的消防水，废水存在排入区域地表水体的风险，从而影响地表水环境。项目四周均为山林，一旦发生火灾，可能会引发大面积的森林火灾，増大事故大气、水环境的影响。

（2）爆炸事故

在甲烷浓度、引火温度、氧浓度足够的条件下，沼气泄漏后导致爆炸事故的发生，爆炸主要是通过冲击波超压的形式对周围环境产生瞬间的强烈冲击，可以产生较大的破坏作用，可能破坏污水处理设施从而导致废水泄漏，未经处理的废水流入地表水体，进而污染地表水体。

2、废水事故排放风险分析

猪场废水中主要污染物为COD、SS、氨氮、总磷、粪大肠菌群数、蛔虫卵，废水会对土壤、地表水、大气环境质量造成直接影响，进而对地下水可能产生污染性影响。

（1）土壤

当废水排放超过土壤的自净能力，便会出现降解不完全和厌氧腐解，产生厌恶臭物质和亚硝酸盐等有害物质，使土壤环境质量严重恶化。同时，土壤对病原微生物的自净能力下降，容易造成生物污染和疫病传播。

（2）大气

废水散发高浓度的恶臭气体，不仅降低空气质量、妨碍人畜健康生存，持续时间过长可能引起呼吸系统的疾病。此外，废水中含有大量的微生物扩散到空气中，可能引起口蹄疫和大肠埃希菌、炭疽、布式杆菌、真菌孢子等疫病扩散传播，危害人和动物健康。

（3）地表水

废水进入自然水体后，使水中固体悬浮物（SS）、有机物和微生物含量升高，水质变坏。废水中含有大量的的病原微生物将通过水体或水生动植物扩散传播，危害人畜健康。此外，有机物生物降解消耗水体溶解氧，使水体变黑发臭，水生生物死亡，发生水体“富营养化”。

（4）地下水

废水渗入会使地下水溶解氧含量减少，水质变坏，严重时使水体发黑、变臭、失去使用价值。一旦污染了地下水，将极难治理恢复，造成持久性的污染。

可见事故排污对环境的危害极大，应坚决杜绝废水事故排放的发生。一旦出现污水处理设备停运事故，应该立即将废水切换至事故应急池，待废水处理设施抢修完毕后，再将应急池内废水逐步纳入污水处理系统。

3、氨和硫化氢风险分析

本项目采用“漏粪地板+尿泡粪”清粪工艺，因此本次环评主要考虑猪舍、污水处理站、有机肥生产区、粪污暂存区所产生的NH3和H2S，废气排放为无组织排放。

根据有关文献资料，疏化氢气体在猪舍平均年浓度为0.1~2.2ppm，远低于其工 LC50444ppm，并且猪舍中的这些气体挥发进入空气中，经稀释扩散后，接触到周边人群时浓度将更低。

硫化氢在体内大部分经氧化代谢形成硫代硫酸盐和硫酸盐而解毒，在代谢过程中谷胱甘肽可能起激发作用；少部分可经甲基化代谢而形成毒性较低的甲硫醇和甲硫醚，但高浓度甲硫醇对中枢神经系统有麻醉作用。体内代谢产物可在24小时内随尿排出，部分随粪排出，少部分以原形经肺呼出，在体内无蓄积。

由此可见本项目由于猪粪挥发产生的硫化氢和氨气气体对人体健康的危害较小但是人体对硫化氢和氨气的臭味较敏感，会引起人的不适感甚至厌恶的感觉。

4、猪疫病事故风险分析

养殖场如管理不善，会诱发常见疾病，如口蹄疫、炭疽等，而且传播很快，甚至感染到人群。猪的常发病除了猪瘟、猪流感、仔猪副伤寒、嗜血杆菌病、腹泻以外，近年来还流行链球菌病、附红细胞体病和弓形体病等。其中猪瘟、猪水泡病、猪链球菌并等为人畜共患病，应加以特别区别及注意。

（1）猪附红细胞体病

不同品种和年龄的猪均易感，仔猪的发病率和病死率较高。本病多发生在夏季，传播与吸血昆虫有关，气候恶劣或其他疾病，可使隐性感染猪发病。主要呈现急性黄疸性贫血和发热。母猪生产性能下降，仔猪体质变差，贫血，肠道及呼吸道感染增加，育肥猪病初精神委顿，体温升高到39.5℃-42℃，颤抖转圈或不愿站立，离群卧地，出现便秘或拉稀。病猪耳、颈下、胸前、腹下、四肢内侧等部位皮肤红紫，指压不褪色，成为“红皮猪”。

治疗该病的药物虽有多种，但真正有效的药物却不多。可选用血虫净、咪唑苯脲、新砷凡纳明配四环素、土霉素等治疗。

（2）猪链球菌病

多发生于春、夏两季，呈散发性传染。主要通过创伤或咬伤感染，被病猪感染的物器是传染媒介。主要发生于体重10kg-30kg仔猪，以败血症和脑膜炎型多见，中猪感染多见于化脓性淋巴结炎型。突然发病，少食或不食，精神不好，常在猪患感冒发烧后继发。急性病猪体温升高到41℃以上，减食或不食，结膜潮红，流鼻涕。部分病猪发生关节炎，跛行，爬行或不能站立；有的表现出共济失调、空口磨牙等神经症状；有的颈背部等处皮肤广泛充血或有出血斑。8周龄内仔猪常于两天内死亡，慢性病猪常在头、胸、腹和股内侧皮肤等处出现圆形浅玫瑰色硬币大丘诊，后覆盖褐色痂皮。混合感染猪瘟时，患猪流浆液性鼻炎，耳尖、腹下、四肢末端、股内侧有紫红色或蓝紫色出血点、出血斑。病猪可见皮内积尿，挤压流出白色、混浊、恶臭的液体。病猪先便秘后腹泻或便秘腹泻交替出现，后期呼吸困难，常于1天-3天死亡。

近年来，该病病原体对多种抗生素已产生耐药性，给临床治疗增加了难度。但肌注强效阿莫西林15mg/kg 体重，2.5%恩诺沙星注射液2.5mg/kg体重，每天1才，连用3天，病情会得到有效控制。混合感染猪瘟时，还要全群紧急接种猪瘟疫苗。

（3）猪弓形体病

多见于3月龄仔猪，6月龄以上猪发病较少。多发生在夏、秋季节，可通过胎盘、消化道、呼吸道及吸血昆虫传播。突发病，常表现为流感症状，体温升高到40.5℃-42℃，稽留热，表现为呼吸困难，呈腹式呼吸，咳嗽，流鼻涕，四肢和全市肌肉疼痛，僵直，四肢内侧、腹部皮下大面积呈红紫色。体表淋巴结肿大，有的下痢或便秘，并带有粘液或血液，怀孕猪感染可引起流产或死亡。

以磺胺-6-甲氧嘧啶、磺胺嘧啶加甲氧苄氨嘧啶等磺胺类药物治疗有效。

（4）湿疹

猪湿疹又称猪湿毒症，主要是由于长期生活在潮湿的环境中所造成的。以高温季节发病较多。急性者多发病突然，病初时猪的颌下、腹部和会阴两侧皮肤发红，出现如蚕豆大的结节，瘙痒不安，以后则随着病情的加重出现水泡、丘疹、破裂后常伴有黄色渗出液，结痂及鳞屑等。如急性患猪治疗不及时，常转慢性，猪的皮肤或化脓，久之猪体消瘦，虚弱而死。高温季节不要在猪舍内积肥，需常清扫猪圈，保持舍内清洁干燥，防止圈内漏雨，对湿度大的墙壁洒石灰除潮。

4.3.5事故风险防范措施

1、沼气泄漏、火灾爆炸事故风险防范措施

（1）事故预防措施

①减少储存量。危险物的数量是造成危害的首要因素之一，必须通过各种途径减少存，以使危险减到尽可能小的程度。产生的沼气应及时用作燃料燃烧消耗，防止储气设备内的压力过大。

②定期检查储气柜、沼气管道及闸阀是否漏气，沼气的输出管道上应设置安全水封或阻火器。

③加强对沼气浄化器的维护保养，确保其正常工作，减少沼气中甲烷含量。提高整个系统的自动控制水平，及时预报和切断泄漏源，以减少和降低危险出现概率。

④厂房内设置布置严格执行国家有关防火防爆的规定、规范，设备之间保证有足够的安全间距，并按要求设置消防通道；沼气管道与建筑物、构筑物及相邻管道的水平净距和垂直净距以及埋设深度、通过沟地沟和避让其他交又管线的安全措施，应符合相关设计规范要求。

⑤设备、管道、管件等均采用可靠的密封技术，使沼气产生设施、储气和输送过程都在密闭的情况下进行，防止沼气泄漏；应经常检查设备和管道，严防跑、冒、滴、漏。

⑥储气设备应设计安装安全阀，防止超压后的危害。

⑦沼气生产、浄化、储存区域应严禁明火，在办公值班室内设有火警专线电话以确保紧急情况下通讯畅通。

⑧在污水处理设施的厌氧反应器附近设施急救器材、救生器、防护面罩等防护、急救用具、用品。

⑨提高安全意识，制定各项环保安全制度。

（2）应急措施

①火灾爆炸事故的抢救措施

一旦发生火灾爆炸事故，利用设置的火灾自动报警系统及电话向消防部门报警，同时采取设置的移动式消防器材及固定式消防设施进行灭火。

一般建筑物火灾主要采用水灭火，利用消防栓、消防水枪并配合其他消防器材进行扑救。由沼气引发的火灾主要采用干粉、磷酸铵盐泡沫、二氧化碳等消防器材进行扑救。

②应急处理处置方法

1）急救

迅速将患者移离中毒现场至通风处，松开衣领，注意保暖，密切观察意识状态。

2）防护

呼吸系统防护：空气中甲烷浓度超标时，佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器、一氧化碳过滤式自救器。眼睛防护：一般不需要特别防护，高浓度接触时可戴安全防护眼睛。身体防护：穿防静电工作服。手防护：戴一般作业防护手套。其他：工作现场严禁吸烟。实行就业前和定期的体检。进入罐、限制性空间或其他高浓度区作业，须有人监护。

3）泄漏处置

迅速撤离泚漏污染区人员至上风向，并隔离直至气体散尽。切断火源，建议应急处理人员戴正压式呼吸器，着隔绝式防毒面具，并戴防护眼罩。切断气源，喷雾状水稀释、溶解，抽排（室内）或强力通风（室外）。如有可能，将泄漏出的气体用排风机送至空旷地方或装适当喷头烧掉，也可以用管路导至炉中凹地焚之。漏气容器要妥善处理，修复、检验后才可再使用。

4）消防废水处理

发生事故时，要针对所产生的件生/次生污染物分别选用不同的消除方法。

沼气系统发生漏或火灾事故，有消防废水产生，可将消防废水引入污水集污池。并根据废水中物料性质，经预处理后再逐步导入项目的污水处理系统中处理。严禁直接进入外环境，严禁消防水将物料带入受纳水体。

2、废水事故排放风险防范措施

（1）废水事故防范措施

本项目厂区拟采取以下措施来避免事故性排污风险的发生：

①养殖场的排水系统实行雨水和污水收集输送系统分离，避免雨水进入污水系统和集粪池。

②活动场产生的粪便做到日产日清，特别是雨天来临之前及时清理干净。

③污水处理池周围设置截水沟，防止雨水进入造成溢流污染地下水。

④废水收集、贮存设施均采取了防渗防漏措施。

⑤猪舍水泥地面设置了合适的坡度，以利于猪尿及冲洗水的排出。

（2）废水事故排放对策。

①防止设备故障

处理站使用的机泵、阀门、电器及仪表等在运行中发生故障，将会导致废水处理操作事故。这种事故发生概率较高。对此类事故的应急措施主要是，对易损设备采取多套备用设计。在运行期间，需要操作人员经常巡回检查，及时对这些设备进行维修保养，减少设备故障率，若万一故障发生时，对废水的处置，应启动系统缓冲和回流设备，将不合格出水重新处理，直至满足排放标准。

②废水处理应急措施

为了防止废水处理过程中出现污水外排事故，以及采取有效手段进行事故应急处置，在本项目废水处理站的设计过程中，需注意以下几点：

1）提高事故缓冲能力

为了在事故状态下迅速恢复处理站的正常工作，应在主要水工构筑物的容积上留有相应的缓冲能力，并配有相当的处理设备（如回流泵、回流管道、阀门及仪表等），一旦出现废水处理设施事故排放的情况，应迅速采取措施，调用废水提升泵，将泄漏的废水回收提升至处理设施内，以尽可能减小废水事故排放的影响。同时项目设置事故应急池，事故应急池采用各栏舍下的废水收集池，废水收集池均按30天废水量设计，废水处理设施在发生事故后，废水进入事故池中暂存，并立即对污水处理设施进行停产检修。

2）合理确定工艺参数

对于各处理单元进水量、水质、停留时间、负荷强度等主要设计参数，进行认真计算和合理确定，必须确保处理效果的可行性。

3）选用先进、稳定、可靠的设备

在建设过程中，对于处理站各种机械、电器、仪表等设备、必须选择品质优、故障率低、满足设计要求，适于长期运行及便于维修保养的产品。对于关键部位，必须并联安装一套以上的备用设备，并有足够备件进行维修更新。

4）加强事故监控

在岗操作人员必须严格按处理站规章制度作业，定期巡检、调节保养及联系维修更换等。及时发现各种可能引起废水处理异常运行的苗头，并在有关人员配合下消除事故隐患。

5）保证废水处理设施运行效果

对于废水处理站主要工艺单元，必须装配流量等自动分析监控仪器、并辅以定期人工取样测定。对于厂内外其它与废水处理有关的分析仪表讯号，必须与处理站数据作同步分析，以便操作人员参考及时进行操作调整。在制订生产计划和进行生产调度时，必须认真考虑废水处理站的实际状况，在处理站或生产过程出现异常时，便于协调采取相应处置措施。

（3）其它风险防范措施

①养殖场的排水系统实行雨水和污水收集输送系统分离，避免雨水进入污水处理系统。

②活动场产生的粪便做到日产日清，特别是雨天来临之前及时清理干净。

③污水处理池周围设置截水沟，防止雨水进入造成溢流污染地下水。

④废水收集、贮存设施均采取了防渗防漏措施。

⑤猪舍水泥地面设置了合适的坡度，利于猪尿及冲洗水的排出。

⑥加强设施的维护和管理，加强排水管道的巡查，及时发现问题及时解决。排水管道堵塞、破裂和接头处破损造成废水外溢时，应立即关闭污水处理设施排水口闸门，将废水排至事故池，并立即组织人员抢修。

⑦加强对废水处理设施的运行管理，一旦出现事故性排放，立即停止处理出水排放，废水进应急事故池储存，并返回污水处理设施处理，排除故暲后，再进行正常运行，不允许废水不经处理直接排放。

3、氨和硫化氢排放风险防范措施

（1）加强产污节点处的通风，确保NH3和H2S及时排放，保证NH3和H2S浓度不会对人体健康产生影响。

（2）合理配比猪饲料中生物除臭剂的用量，从源头上降低NH3和H2S的产生。

（3）定期对猪舍、粪污储存间和污水处理系统废气收集和处理系统进行维护和管理，确保除臭系统运行正常。

4、畜禽传染病事故风险防范措施

目前发现的养猪场主要疫病有猪瘟、猪繁殖与呼吸综合征、猪伪狂犬病、猪断奶多系统衰弱综合征、猪链球菌病。

（1）事故风险防范措施

为了保证人畜安全，减少疾病发生，生产安全、优质猪肉，生猪饲养及繁育过程要严格执行兽医防疫准则，应采取如下安全及防疫措施：

①厂长防疫职责

A.组织猪场兽医防疫卫生计划、规划和各部门的卫生岗位责任制；

B.按规定淘汰无饲养价值的病猪和疑似传热病的病猪；

C.组织实施传染病和寄生虫病的防治和扑灭工作；

D.对场内职工家属进行主场卫生防疫规程的宣传教育；

E.监督场内各部门及职工执行规程。

②兽医防疫职责

A.拟定全场的防疫、消毒、检疫、驱虫工作计划，参与组织实施，定期向主管场长汇报；

疫病防治：根据《中华人民共和国动物防疫法》及其配套法规的要求，结合当地实际情况，选择适宜的疫苗、免疫程序和免疫方法，进行疫病预防接种工作。

检查制度：要建立自下而上的检测制度，分片包干、层层把关，要把疫病消灭在萌芽状态，使经济损失减少到最低限度。同时要配备相应的防疫人员和充足的药品，防患于未然。

B.配合畜牧技术人员加强猪群的饲养管理、生产性能及生理健康监测；严格管理是预防事故发生的重要环节。企业应加强对职工的思想教育，提高工作人员的责任心；操作人员要进行岗位培训，熟悉工作程序、规程、加强岗位责任制；对事故易发生部位应经常进行检查。

C.开展主要传染病及免疫监测工作；

疫病监测：根据《中华人民共和国动物防疫法》及其配套法规的要求，由动物防疫监督机构定期对无公害养殖场及示范基地进行疫病监测，确保畜场无传染病发生。

D.定期检查饮水卫生及饲料加工、储运是否符合卫生防疫要求；

E.定期检查猪舍、用具、隔离舍、粪尿处理、猪场环境卫生和消毒情况；

F.负责防疫、猪病防治、淘汰、死猪、剖检及无害化处理；

G.建立疫苗领用管理、免疫注射、消毒检验、抗体监测、疾病治疗、淘汰及剖检的各种业务档案。

③兽医防疫卫生制度

A.坚持自繁自养，引进猪种前调查产地是否为非疫区并有产地检疫证明，引入后隔离饲养30天，即使注射猪瘟及细小病毒疫苗；

B.猪场不得饲养禽、犬、猫及其他动物，职工家中不许养猪；

C.外来参观需经洗澡、换工作服、鞋并遵守厂内防疫制度；

D.不准带入可能染病的畜产品，兽医不准对外诊疗猪及其他动物；

E.经常更换消毒设备内消毒液，保持有效浓度；

F.生产人员经洗浴、换工作服后方可进舍工作，工作服定期消毒并保持清洁，严禁串岗；

G.禁止饲喂发霉、变质及不清洁的饲料和畜禽副产品；

H.坚持每日打扫舍内卫生，保持料槽、水槽干净；猪场环境每周一次定期选用高效、低毒、广谱的药物消毒；产房要严格消毒，待产母猪进产房前要严格消毒；

I.定期驱虫，搞好灭鼠、灭蚊蝇及吸血昆虫等工作。

（2）日常预防措施

①养猪场应将生产区与生活区分开。生产区门口应设置消毒喷雾设备和消毒室（内设紫外线灯等消毒设施），消毒设备内应常年保持 2%~4%氢氧化钠溶液等消毒药。经常保持猪舍清洁、干燥、无污物（如砖块、石头、炉渣、废弃塑料袋等），及时清粪。严格按照种猪的免疫程序进行种猪的免疫接种。

②严格控制非生产人员进入生产区，必须进入时应更换工作服及鞋帽，经消毒室消毒后才能进入。

③饲养人员每年应至少进行一次体格检查，如发现患有危害人、鸡的传染病者，应及时调离，以防传染。

④经常保持猪舍、猪床、猪体的清洁，猪舍、猪床应保持平整、干燥、无污物（如砖块、石头、炉渣、废弃塑料袋等），及时清粪。

⑤定期检测各类饲料成分，经常检查、调整、平衡日粮的营养，特别是蹄病发生率达 15%以上时。

（3）发生疫情时的紧急防治措施

①立即组成防疫小组，尽快做出确切诊断，迅速向有关上级部门报告疫情。

②迅速隔离病猪，对危害较严重的传染病及时划区封锁，建立封锁带，出人人员和车辆要严格消毒，同时严格消毒污染环境。解除封锁的条件是在最后一头病猪痊愈或屠宰后两个潜伏期内再无新病例出现，经过全面大消毒，报上级足管部门批准，方可解除封锁。

③对病猪及封锁区内的猪只实行合理的综合防治措施，包括疫苗的紧急接种、抗生素疗法、高免血清的特异性疗法、化学疗法、增强体质和生理技能的辅助疗法等。

④病死猪尸体要严格按照防疫条例进行处置。病死猪尸体及时处理，不得随意丢弃，不得出售或作为饲料再利用。本项目拟对病死猪或胎盘进行高温无害化降解处置。

⑤出现重大疫情时必须严格执行《重大动物疫情应急条例》以及《高致病性禽流感疫情处置技术规范》中相关规定。

（4）组织措施

①工作人员在饲养过程中，发现病死猪的，应报告公司技术员，报告病死猪的种类、数量、天龄、猪群征侯、喂养等情况，并将病死猪送交公司处理。发现禽类大批死亡、精神萎靡不振、流口水等不正常现象时，应立即报告公司，由公司技术员上门处理。农户不得自行处理病死畜类。

②公司处理时，应根据禽类的病因做不同的处理，属于一般死因，公司可自行处理；属于猪流感等传染疾病死因的，应立即报告有关部门，同时将整个种群隔离，限制人员流动，对病死禽类及其污染物做无害化处理。

③公司在处理病死禽类时，应做好相关纪录，并由二个以上技术员签名。

④公司应经常派技术员对参加合作的农户进行走访，了解饲养情况，对农户使用的饲料、药物、疫苗等的情况进行监督和指导，及时发现农户饲养过程中出现病死的情况。

（5）个人防护措施

①管理传染源：

加强禽类疫情监测；对受感染动物应立即销毁，对疫源地进行封锁，彻底消毒；患者应隔离治疗，转运时应戴口罩。

②切断传播途径：

接触患者或患者分泌物后应洗手；处理患者血液或分泌物时应戴手套；被患者血液或分泌物污染的医疗器械应消毒；发生疫情时，应尽量减少与禽类接触，接触禽类时应戴上手套和口罩，穿上防护衣。

③日常防护：

工人进入养禽场之前和之后，都应该换洗衣裳、洗澡，搞好个人防护。

4.3.6应急预案

本项目针对环境风险事故拟采取多种防范措施，可将风险事故的概率降至较低的水平，但概率不会降为零，一旦发生事故仍需采取应急措施，控制和减少事故危害，根据环境保护部发布的《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》及《突发环境事件应急管理办法》等文件要求，根据项目生产过程中存在的风险事故类型，需制定适用于本项目的事故应急预案，以便在事故发生后，迅速有效的采取应急措施，在短时间内使事故得到有效控制。本评价事故应急预案的内容包括：应急计划区；应急组织机构及人员；报警、汇报、上报机制；应急救援保障设施及监测、抢险、救援、控制措施；检测、防护、清除措施和器材；人员紧急撤离疏散组织计划；基本上能把事故对人员、设备、环境造成的影响控制在尽可能小的范围。详见表4.3-2。

表4.3-2  应急救援预案内容

	序号
	项目
	内容与要求

	1
	应急计划对象
	沼气柜、污水处理系统及管线

	2
	应急组织机构、人员
	厂区、地区应急组织机构、人员

	3
	预案分级响应条件
	规定预案的级别和分级响应程序

	4
	应急救援保障
	应急设施、设备与器材等

	5
	报警、通讯联络方式
	规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制

	6
	应急检测、抢险、救援及控制措施
	由专业队伍负责对事故现场进行侦察检测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据

	7
	应急检测、防护措施、消除泄漏措施和器材
	事故现场、邻近区域、控制防火区域、控制和清除污染措施及相应设备

	8
	人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制，撤离组织计划
	事故现场、工厂邻近区域、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护、医疗救护与公众健康

	9
	事故应急救援关闭程序与恢复措施
	规定应急状态终止程序，事故现场善后处理、恢复措施，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施

	10
	应急培训计划
	应急计划制定后，平时安排人员培训与演练

	11
	公众教育和信息
	对工厂邻近地区开展公众教育，培训和发布有关信息


4.3.7事故应急池设计合理性分析

本项目风险事故排水包括物料泄漏量、消防水量、初期雨水量等，能够储存事故排水的储存设备包括事故应急池、围堰、导排水管等。因此，为确保环境风险事故废水不排入外环境，事故应急池容积的确定必须基于事故废水最大产生量和事故排水系统储存设施最大有效容积来确定。

事故情况下，拟建项目应设置事故池，事故应急池的容积计算参照《水体污染防控紧急措施设计导则》中对事故储存设施总有效容积的计算公式：
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式中：（V1+V2-V3）max——对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算V1+V2-V3，取其中最大值；

V1——收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量。储存相同物料的罐组按一个最大储罐计，装置物料量按存留最大物料量的一台反应器或中间储罐计；本项目最高日综合废水排放量为118.045m3/d（夏季），最大储量按2d计，即最大储量为236.09m3。

V2——发生事故的储罐或装置的消防水量，m3；本项目消防水量为72m3；

V3——发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，考虑单个集污池发生泄漏，本项目设有1处集水池，最大储量为100m3；

V4——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，项目发生事故后立即停止生产，但是猪只饮用水产生的猪尿会继续产生，按2天计，为81.84m3；

V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3；

经计算，本项目暴雨强度q=190.54L/s•ha，项目厂区初期雨水产生量约267m³/次。

综上所述，项目集污池最大储存量为236.09m3（V1），V2为72m3，V3为100m3，V4为81.84m3，V5为267m3，则拟建项目应急池容积不小于556.93m3。

事故应急池（即集污池）容积（2500m3）大于项目应急事故废水最大量（556.93m3），因此，本项目事故应急池（集污池兼容）设置基本合理。

4.3.8评价结论

对场内各单元建筑物和场区地面采取防渗漏措施，设置事故应急池，事故应急池采用各栏舍下的废水收集池，废水处理设施在发生事故后，废水进入事故池中暂存，可大大降低粪便污水对地表水体的影响。严格落实本环评提出的各项防范措施和事故应急预案后，该项目发生风险事故的可能进一步降低，其潜在的环境风险是可以防控的。

建设项目环境风险简单分析内容表：

表4.3-3  建设项目环境风险简单分析内容表

	建设项目名称
	衡南县楚牧存栏万头母猪生态养殖基地（一期）建设项目

	建设地点
	衡阳市
	衡南县
	宝盖镇
	黄田村

	地理坐标
	经度
	112.962393452°
	纬度
	26.752913136°

	主要危险物质及分布
	本项目涉及到的主要危险物质为沼气（主要成分为甲烷），储存在沼气柜

	环境影响途径及后果
	泄漏引起人员中毒；进而遇明火等引起火灾爆炸事故

	风险防范措施要求
	在储气柜周围安装泄漏报警器，火焰报警器和烟雾报警器，对封闭式设备进行安全监测


5环境保护措施与污染防治对策评述

5.1施工期环境保护措施与污染防治对策
本项目在此期间各项施工活动将会对周围环境产生一定的影响。主要包括施工废水、施工扬尘、噪声、固体废物等对周围环境的影响，而且以施工扬尘和噪声尤为明显。因此项目施工单位应严格遵守有关的法律、法规和规定，且施工期须做好以下污染防治措施，尽量把对周围环境的负面影响减少到最低、最轻程度。

5.1.1施工期废气污染防治对策

（1）扬尘治理措施

本项目施工过程中应执行《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018—2020年)》（湘政发〔2018〕17号）中关于加强扬尘污染治理的“六个100%”措施，具体如下：

①项目施工期间施工场地周边应设置围挡，可有效防止扬尘扩散；

②项目施工期间施工场地裸露的土地及施工原料堆场应采用篷布进行覆盖，防止大风起尘；

③施工过程中涉及到开挖方时应采取湿法作业，降低开挖方时扬尘的产生；

④施工过程中应对厂区内施工道路进行硬化，有效避免施工车辆运输起尘；

⑤施工过程中运输车辆进出场时应进行清洗，减少车辆运输时扬尘；

⑥施工过程中运输渣土的车辆需密闭，避免运输过程中产生扬尘。

同时，为进一步防止或减小项目建设及运输过程中的扬尘对环境空气及敏感目标的影响。根据原国家环保总局颁布的《防治城市扬尘污染技术标准》（HJ/T393-2007）规定，项目应采取下述措施：

①整个施工期必须设置1名专职保洁员。根据施工工期、阶段和进度明确建设方、施工方扬尘控制责任人员数量、名单、联系电话和责任范围。

②设置洗车平台，完善排水设施，防止泥土粘带；对出场车辆的车身、轮胎进行冲洗，冲洗台周边设置防溢座、导流渠、沉淀池等设施；每个冲洗点必须配置清洗机和清洗员，洗车作业地面和连接进出口的道路必须水泥硬化，连接出口的道路必须保洁，保洁的长度不小于50m。

③施工期间，当空气污染指数为80~100时，应每隔4小时保洁一次，清扫每4小时一次，洒水和清扫次数为交替进行；当空气污染指数大于100或4级以上大风、高温干燥天气时，不许土方作业和人工干扫，保洁、洒水、清扫次数增加；当空气污染指数低于50或雨天时，可以在保持清洁的前提下适当降低保洁强度和洒水、清扫次数。

④施工过程中使用易产生扬尘的建筑材料，应采取密闭存储、设置围挡或堆砌围墙、采用防尘布苫盖等有效防尘措施。施工工程中产生的建筑垃圾，应及时清运。

⑤装载物料的运输车辆应尽量采用密闭车斗，若无密闭车斗，装载物料不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布盖严，苫布边沿应超出槽帮上沿以下15cm，保证物料不露出，车辆应按照批准的路线和时间进行运输。

⑥按规定使用商品砼；在施工场地四周设实体围挡，围挡高不少于2米，以减少扬尘对周边居民的影响。

⑦工程项目竣工后30日内，建设单位负责平整施工工地，并清除积土、堆物。

上述减少扬尘污染的措施是常用的、有效的，也能落实到实际施工过程中。项目在采取上述措施后，粉尘产生量将大大减少，对周围环境的影响也将随着减小，因此措施合理可行。

（2）施工机械及施工车辆尾气治理措施

①项目应采用尾气排放符合国家规定标准的车辆和施工机械，确保其在运行时尾气达标排放，减少对环境空气的污染。禁止尾气排放不达标的车辆和施工机械运行作业。

②运输车辆和施工机械发生故障和损坏，必须及时维修或更新，防止设备带病运行，加大废气对环境空气的污染。

在车辆使用上严格执行国家相关规定，同时加强机械保养及维修的情况下，施工机械及施工车辆尾气对空气环境质量影响不大，上述措施合理可行。

（3）施工装修废气污染控制措施

施工装修期使用的胶合板、涂料、油漆等建筑材料散发甲醛、苯酚等有机气体的防治，装修应满足《室内装修材料有害物质限量》（GB18580-2001~GB18588-2001及GB6566-2001）等十项国家标准要求，提倡使用无苯环保型稀释剂、环保型油漆等环保材料，减少装修阶段有机废气的排放，同时装修时注重开窗通风，加强空气流通，可在一定程度上减少装修阶段有机废气的影响。

5.1.2施工期废水污染防治对策

施工期废水主要来自工程施工人员的生活污水、施工过程中砖瓦、土方等建筑物料喷洒水及少量的机械泥浆污水，只含有少量的泥沙等，不含其它杂质。为了减轻废水对地表水环境和地下水环境的不利影响，可采取以下控制措施：

（1）生活污水：建设单位必须严格加强对施工人员的管理，施工人员集中居住，由于项目位置暂无排水系统，故施工期应当设置防渗型旱厕，定期清掏做农肥处理，员工日常洗漱废水收集后用于施工场地泼洒抑尘处理，不外排。

（2）施工废水：施工期间产生的砖瓦、土方等建筑物料喷洒水及少量的机械泥浆污水应经沉淀池（10m3）澄清后用于喷洒抑尘，循环利用不外排。

因此，针对施工期产生的污水，在采取上述治理措施后，对周围环境影响较小。

5.1.3施工期噪声污染防治对策

本项目施工时涉及的施工机械种类和数目较多，主要有推土机、挖土机、压路机、振捣棒、吊车等建筑施工机械及切、磨、吊、卷等安装机械。不同施工期使用的机械设备不同，产生的噪声强度也不同。

从噪声角度可以把工程施工期分为土方平整阶段、基础施工阶段及结构制作阶段，各阶段具有其独自的噪声特性。土方平整阶段的噪声源主要有推土机、挖掘机、装载机及各种车辆等，这些声源大部分属于移动声源，没有明显的指向性；基础施工阶段的噪声源基本上是固定声源；结构制作阶段的主要产噪设备有振捣器、起重机等，其中包括一些撞击噪声；设备安装阶段的主要产噪设备有起重机、升降机等。

为了减轻施工期噪声对环境的影响，可采取以下控制措施：

（1）将固定的强噪声源施工机械安置在项目区域内中部，减少施工机械对周围声环境的影响。

（2）合理安排时间：加强施工管理，合理安排施工作业时间，禁止夜间进行高噪声施工作业，严禁夜间22:00至次日6:00时段施工。如果确须夜间施工，应告知当地居民，必须到当地环保部门办理夜间施工审批手续。

（3）降低施工设备噪声：尽量采用低噪声设备；采用安装排气筒消音器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声；对动力机械、设备加强定期检修、养护，保证其正常运行，减少设备在非正常运行时所产生的噪声。

（4）降低人为噪声：按规定操作机械设备，模板、支架装卸过程中，尽量减少碰撞声音。

（5）建立临时声障：对位置相对固定的机械设备，尽量进入操作间。

（6）减少交通噪声：合理布置运输路线，运输车辆经过敏感点时应减速慢行，并加强对车辆的管理，控制汽车鸣笛。

（7）合理布局：将产生噪声较大的固定施工机械设备布置在项目施工场地中部，远离施工边界。

采取上述噪声治理措施后，可保证施工期场界噪声达标排放，且项目周边无声环境保护目标，对周围环境影响较小。

5.1.4施工期固体废物污染防治措施

固体废物主要是建筑垃圾和施工人员生活垃圾。建筑垃圾主要来源于开挖土方、建筑施工中的废物如沙石、混凝土、废砖等，可采取以下措施减少其对环境的影响：

（1）运送建筑废弃物的车辆离开施工场地时，要及时清理干净车辆粘带的泥土。

（2）遗留在现场的建筑废弃物要及时清运或回填；

（3）建筑废物在施工现场的金属要及时回收；

（4）施工期土石工程挖填量应平衡计算，开挖的土石方要定点堆放；

（5）对于建筑垃圾应及时收集后用于市政与规划部门指定的地方进行消纳，不得随意倾倒。

（6）施工人员的生活垃圾也及时收集到指定的垃圾箱（桶）内，定期集中收集外运至附近的垃圾转运站。

采取上述措施后，施工期固体废物均可得到妥善处置，对周围环境影响较小。

5.1.5生态保护措施及可行性论证

本次评价提出以下生态防治措施： 

1、在施工中采取适当措施降低施工期对景观的影响，如：施工区域采取高围挡作业，施工现场洒水作业。

2、加强施工管理，合理安排施工进度，合理存放土石方，制定有效的防护措施，减少水土流失。

3、场区内充分重视排水设施建设，防止暴雨在场地径流造成水土流失。

上述生态防治措施方便实施，且经济投入低，防治效果好，因此施工期采取上述生态防治措施是合理可行的。

5.2营运期环境保护措施与污染防治对策
5.2.1大气污染防治措施及其可行性分析

1、恶臭治理措施

项目运营期恶臭主要包括猪舍、污水处理站、有机肥厂等产生的恶臭气体。

（1）猪舍恶臭

①猪舍设计

a、企业选择分区饲养，各猪舍加强通风，且在风机口安装降温除臭水帘。

降温水帘除臭原理：

安装方式：一般是在厂房的单侧窗台上安装所需的负压风机（即排风扇），然后在对侧的窗台上安装降温除臭水帝（水帘一般按照窗户的尺寸订做配备），然后在水帘一侧安装水帘所需的水循环系统，使水帘保持湿润。降温、除臭原理：当启动风机水帘系统时，负压风机将厂房内部所产生的热气、异味、废气抽到室外，此时厂房内形成负压，所以外界的空气会通过风机对侧的降温臭水帘进入室内。降温除臭水帘蜂窝状的形状扩大了与空气接触的面积，当空气快速通过水帘时，水帘上的液态水会发生强烈的蒸发作用，带走了空气中的热量，从而使进来的空气都是凉风。同时在水帘循环用水中添加除臭剂，即可将猪舍中产生的恶臭进行吸附吸收，可有效减少猪场恶臭排放。

b、猎粪采用新型漏缝地板干清粪工艺，并喷酒除臭剂。

c、保持会内干燥，减少舎内粉尘、微生物。

d、病死猪只要及时进行清运。

e、强化猪舍消毒，如猪舍配备地面消毒设备车库，车棚内应设有车辆清洗消毒设施，病畜隔离间必须设车轮、鞋靴消毒池。

保持猪舍的清洁：及时清除猪舍粪便，定期对猪舍进行冲洗，保持干燥清洁；并加强猪舍的通风换气，及时排除有害气体，保持猪舍空气清新。

②饲料选用

选用氨基酸平衡的低蛋白的饲料和合理使用饲料添加剂，如添加赛迪草，使用EM菌液等以减少氮和磷的排放。

采用理想蛋白质体系，适当降低日粮中粗蛋白质含量，添加必要的必需氨基酸，提高日粮蛋白质的利用率，可以尽量减少粪便中氮、磷、硫的含量，减少粪便和肠道臭气的排放量。例如，在保持生产性能不变的情况下，添加必需氨基酸，将肥育猪日粮粗蛋白质从16%减至12%时，猪粪尿中氨气的散发量减少79%。

在日粮中添加非营养性添加剂如膨润土和沸石粉，可吸附粪尿中的有害气体。在幼畜日粮中添加酶制剂，可有效提高饲料消化利用率，降低粪尿中有害气体的产生量。

在畜舍内、粪便和日粮中投放EM菌剂等有益微生物复合制剂，能有效地降解 NH3、H2S等有害气体，EM菌剂中含有多种有效微生物菌群，其中的好氧和光合微生物能利用H2S进行光合作用，放线菌产生的分泌物对病原微生物有抑制作用等；一方面抑制臭气成分的产生，另一方面对上述有害成分直接利用，从而达到净化空气的目的。

③加强恶臭污染源的管理

温度高时恶臭气体浓度高，猪粪在1~2周后发酵较快，粪便暴露面积大的发酵高。因此要做好猪场粪便管理工作，在猪舍加强通风，加速粪便干燥，可减少臭气产生，实行尿粪的干湿分离，及时收集产生的粪便，日产日清，合理的粪便收集频率能减少牲畜畜栏的恶臭，对粪便的收集和运输实行严格的管理，运输过程应尽可能采且密封罐或在采用手推车时，应在粪便上覆盖稻草等，防止粪便撒漏，臭气挥发。

在不利干污染物稀释、扩散的气象条件下，每天应增加1~2次便的收集次数减少粪便堆积挥发的恶臭气体排放量。

④加强绿化

在场区内道路两边种植灌木，场界边缘地带种植杨、槐等高大乔木树种，形成多层防护林带，可以有效防止气味扩散、减少气味、灰尘和细菌含量。据有关资料表明松树的除臭效果比山毛榉要高4倍，比橡树高2倍。栽植合理的防护林可减少灰尘和污染物沉降27%~30%。可以降低风速，防止气味传播到更远的距离，减少臭气污染的范围；还可降低环境温度，减少气味的产生与挥发。树叶可直接吸收、过滤含有气味的气体和尘粒，从而减轻空气中的气味。树木通过光合作用吸收空气中的CO，释放出O2，可明显降低空气中CO2浓度，改善空气质量。

此外，构筑防护林还可收获林产盗源。常见优势绿化树种的特性及保护环境功能详见表5.2-6所示。

表5.2-6  常见优势绿化树种的特性及保护环境功能

	序号
	种类
	特性
	保护环境功能

	1
	银杏
	耐寒、适应性强
	吸收有害气体、杀菌

	2
	刺槐
	耐寒、抗旱、排水湿
	抗污染、吸收有害气体

	3
	泡桐
	耐寒、不耐水湿
	抗污染、吸收有害气体、防尘

	4
	油松
	耐寒、抗旱、常绿
	防尘、防风

	5
	槐树
	喜干冷气候
	抗污染、吸收有害气体

	6
	旱柳
	耐旱、耐水湿
	吸收有害气体

	7
	垂柳
	耐水湿
	吸收有害气体

	8
	加杨
	耐涝
	吸收有害气体、防风


⑤除臭方法

本项目采用风机加强猪舍通风，出风口风机后端设置除臭挡网装置，与猪舍同宽，高度要求靠墙侧与屋檐齐平，挡网侧减低10cm；风机正对面安装挡网，其余三面可选用挡网、阳光瓦或防水油布材料封闭（侧边需留门进出）。主要原理是在猪舍风机外侧安装除臭网，除臭网以框架或砖墙结构作支撑，在其上包尼龙网或遮阳网。本项目沿除臭网设置除臭液喷淋管道，将除臭液雾化喷淋至除臭网上。恶臭经过除臭网时，臭气分子被除臭液捕获为无臭物质。从而达到净化空气的目的，除臭效果可达 90%以上。地面设置喷淋液收集集水沟，末端设置喷淋水储水池后自动泵入除臭液水箱回用。
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图7.2-2  风机后端除臭挡网装置的技术原理

在采取以上措施后，猪舍臭气浓度满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中表7标准，硫化氢、氨在场界浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新改扩建标准，对周围大气环境影响较小。

（2）污水站和有机肥厂恶臭

①污水处理站各工艺单元宜尽量设计为密闭形式，减少恶臭对周围环境的污染。

②加强污水处理站的运行操作管理，污水处理站产生的废污泥沼渣及时脱水、消毒和外运等，免恶臭气体产生。

③在污水处理站和有机肥厂四周设置绿化带，种植高大乔木和对恶臭气体有吸附作用的树种。

④确保污水处理提供密封系统的严密性，防止池内的氨、硫化氢等臭气散发到环境中。

⑤有机肥厂应四周围挡加盖保障一定的封闭性，防止池内的氨、硫化氢等臭气散发到环境中。

（3）设定卫生防护距离

根据工程影响分析，本工程以猪舍、污水处理站、有机肥厂等恶臭产生的整体生产单元边界为起点，设置200m的卫生防护距离，该距离范围内今后不得迁入居住，可减少恶臭污染源无组织排放对周围环境的影响。

2、沼气燃烧废气治理措施

由于沼气所含水分为饱和蒸汽压，在遇温度变化时会重新凝结为液态水阻塞沼气送管路；同时由于原沼气含硫化物量较大，且以H2S为主，易形成酸腐蚀管路。故项目燃烧沼气前应对其进行脱硫化处理。

（1）脱硫措施

根据《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》（NY/T1220-2006）要求，在进入沼气储罐前必须经重力脱水和干法脱硫。

根据项目特点，环评要求应做到以下几点采用脱硫剂干法脱硫，脱硫效率为99%以上：

a、脱硫装置（罐、塔）应设置两个，一备一用，应并联连接；

b、脱硫装置宣在地上架空布置，可设置在空外，但需要保温；

c、基于安全和技术经济因素，沼气储罐采用低压湿式贮气柜。

该脱硫工艺为《规模化畜禽养殖场沼气工程没计规范》（NY/T1220-2006）推荐工艺，具有技术成熟、运行稳定、投资较低、无湿法脱硫废水的产生二次污染。燃烧前干法脱硫为国内众多厂家广泛使用，其处理效果好、运行维护简便、安全适用，可将SO2、NOx保证达标排放。

（2）脱氮措施

由于沼气热值低，燃烧强度不大，预计燃烧火焰温度在50-600℃，环评要求使用节能低氮沼气燃烧器，不要求进行烟气末端治理。根据工程分析，项目沼气发电平均每天燃烧沼气47.47m3，SO2产生量为0.095g/d（0.035kg/a），NOx产生量为3.18g/d（1.1607kg/a）。项目沼气燃烧废气产生量为498.435m3/d，则SO2产生浓度为0.19mg/m3，NOX产生浓度为6.38mg/m3。沼气主要成分为甲烷，为清洁能源，沼气燃烧产生污染物排放量较少，沼气燃烧废气通过15米高排气筒排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的限值要求，对周边环境空气影响较小。

3、食堂厨房油烟废气

本项目食堂厨房燃料为沼气，属于清洁能源，其污染物排放量甚微，可直接排放；故对周围大气环境的影响主要是厨房油烟污染。在烹饪过程中，所用的油主要有植物油和动物油，在高温的条件下，食用油产生大量热氧化分解产物，当发烟点达到170℃时，出现初期分解的蓝烟雾，随着温度的继续升高，分解速度加快，当温度达到250℃时，油面出现大量油烟，并伴有刺鼻气味。这种油烟扩散到空气中，与空气分子激烈碰撞，温度迅速下降后冷却成露，其粒度在0.01~10μm之间，形成飘尘——可吸入颗粒物，飘尘可在空气中长时间停留，造成大气环境的污染。本项目拟采用油烟净化装置进行处理，具体工作原理及结构示意见下图7.2-3所示。
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图 7.2-2  油烟净化装置工作原理及结构示意图

处理工艺说明：油烟由风机吸入静电式油烟净化器，其中部分较大的油雾滴、油污颗粒在均流板上由于机械碰撞、阻留而被捕集。当气流进入高压静电场时，在高压电场的作用下，油烟气体电离，油雾荷电，大部分得以降解炭化；少部分微小油粒在吸附电场的电场力及气流作用下向电场的正负极板运动被收集在极板上并在自身重力的作用下流到集油盘，经排油通道排出，余下的微米级油雾被电场降解成二氧化碳和水，最终排出洁净空气；同时在高压发生器的作用下，电场内空气产生臭氧，除去了烟气中大部分的气味。

本项目堂油烟经静电油烟净化器处理后均能达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）相关要求（≤2.0mg/m3），处理后的油烟废气引至楼顶排放。

5.2.2废水污染防治措施及可行性论证

本项目“漏缝地板+尿泡粪”清粪工艺，通过暗沟排至集水池，经固液分离后，污水经污水管网进入污水处理厂进行处理。项目排水管网采用雨污分流系统，厂区雨水经雨水管网收集后排入附近水塘。本项目年废水总产生量为31046.534m3/a。其中生产废水产生量为29352.934m3/a，经污水管引至厂区内污水处理站进行处理（处理工艺：多级沉淀+UASB反应器+A/O/A/O+物化系统+臭氧消毒），处理达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）和《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）两者较严者后，作为项目种植基地灌溉用水，不外排。生活污水产生量为1693.6m3/a，经化粪池处理（食堂废水经隔油池预处理）后作为农肥，不外排。
5.2.2.1清粪工艺必选及确定

集中清粪工艺对比分析：

表5.2-1  清粪工艺对比分析

	工艺名称
	工艺说明
	达标排放方案
	综合利用方案

	
	
	优点
	缺点
	优点
	缺点

	水冲粪处理工艺
	指畜禽排放的粪、尿和污水混合进入粪沟，每天数次放水冲洗，粪水顺粪沟流入粪便主干沟后排出的清粪工艺
	保持猪舍内的环境清洁，劳动强度小，劳动效率高
	排水量较大，污染物浓度较高，水处理难度较大，投资成本较高
	保持猪舍内的环境清洁，劳动强度较小，污水中污染物浓度较高，有利于沼气的产生
	排水量较大，周边需要有较多的土地资源用于消纳粪污

	水泡粪处理工艺
	在畜禽舍内的排粪沟中注入一定量的水，将粪、尿、冲洗和饲养管理用水一并排放至漏缝地板下的粪沟中，贮存一定时间（一般为1～2个月）、待粪沟填满后，打开出口闸门，沟中的粪水顺粪沟流入粪便主干沟后排出的清粪工艺
	保持猪舍内的环境清洁，劳动强度小，劳动效率高
	排水量适中，污染物浓度较高，水处理难度较大，投资成本较高
	保持猪舍内的环境清洁，劳动强度较小，污水中污染物浓度较高，有利于沼气的产生
	排水量适中，周边需要有足够的土地资源用于消纳粪污

	机械刮板干清粪处理工艺
	指畜禽排放的粪便一经产生便通过机械刮板清除，尿液、残余粪便及冲洗水则从排污道排出的清粪工艺
	用水量较小、清粪比例较高，工艺废水中污染物浓度较低，有利于实现达标排放
	一次性投资大，设备操作难度高。
	排水量较小，需要消纳粪污的土地资源较少
	管理难度高，设备容易出现故障

	尿泡粪处理工艺
	在猪舍的排粪沟中保持一定深度的水，粪尿冲洗和饲养管理用水一并通过湘缝地板流入粪沟中。粪便在粪沟内浸泡稀释成粪液，储存一定时间后，打开排河塞子，将沟中粪水排出。粪水顺粪沟流入粪便主干沟，进入贮粪池。
	定时、有效地清除畜舍内的粪便、尿液，减少粪污清理过程中的劳动力投入，减少冲洗用水，提高养殖场自动化管理水平
	排水量适中，污染物浓度较高，水处理难度较大，投资成本较高
	基本没有运行和维护费用，粪便的可溶性有机物经长时间浸泡后，便于后续处理，可降低后期处理费用，提高劳动效率
	由于粪便长时间在猪舍中停留，形成厌氧发酵，产生一定量如硫化氢、甲烷等有害气体，需要配套科学的通风换气系统，为猪舍提供良好的环境。


①水冲粪工艺优点是用水冲的方式清粪，能够保持猪舍内的环境清洁，劳动强度小，劳动效率高；缺点是比其它4种工艺的排水量大，废水污染物浓度较高，治理难度较大，一次投入成本较高。

②水泡粪工艺废水排放量适中，优点在于保持猪舍内的环境清洁，清粪劳动强度较小，污水中污染物浓度较高，有利于沼气的产生，但缺点是水处理成本较高，周边需要有足够的土地资源用于消纳粪污。

③机械刮板干清粪处理工艺的优点在清粪比例较高，工艺废水中污染物浓度较低，有利于实现达标排放；缺点在于投资大，管理难度高，设备容易出现故障。

④本项目采用尿泡粪处理工艺。

5.2.2.2尿泡粪工艺技术可行性分析

工作原理：尿泡粪系统主要利用虹吸原理形成负压，使粪污均匀分布在池底的排污口，从而有序排出。粪污管道将猪舍漏缝地板下的粪池分成几个区段，每个区段粪池下安装一个接头，粪池接头处配备一个排粪塞，塞上排粪塞时液体粪污能存留在猪舍粪池中。当液态粪污未排放时，管道内充满了空气，当要排空粪池时，工人可将排粪塞子用钩子提起来，随着排污塞子的打开，粪污开始陆续从小单元粪池向排污管道里排放并流入管道，而管道内空气逐渐排出，排气阀自动打开，当管道内完全充满粪污时，管道内不再向外排气，排气阀关闭，从而利用真空原理在压力差的作用下使粪污流入管道并顺利排出。

粪池地面设计：粪池地面应保持水平、无坡度，这样排类时才能有很好的虹吸作用，水流产生的漩涡搅动粪池底沉积的粪渣，达到快速、干净排放粪水的目的。同时为了能更彻底地将污水排出，每一个排粪塞子所处的位置需要比粪沟低100mm，并预留1m×1m的排粪坑。池底、池壁均按照现浇混凝土施工，使得整个池子的整体防渗透能力强，同时隔断均为现浇墙体。

粪池深度设计：粪池深度是一个非常重要的设计参数。根据粪便量的多少来设计粪沟深度，一般设计在40~80cm。

整套排污系统设计：不同直径型号的排污管件有其最适合的排污面积限制，如果超出其排污而积，则需在猪舍粪沟下增设隔墙来重新划分排污区域。舍内每条排污管路的首末两端均需设置排气阀。设计管路要保持平直，不能拐直角弯。管路中间不需要设计检查井等。

5.2.2.3尿泡粪工艺经济可行性分析

尿泡粪的目的在于定时、有效地清除畜舍内的粪便、尿液，减少粪污清理过程中的劳动力投入，减少冲洗用水，提高养殖场自动化管理水平，为大幅度减少工程投资和运行费用、制作优质有机肥和提高经济效益打下良好的基础。目前这种干集清粪技术在上海、广西、湖南等地的一些养猪场内广泛推行，并已显示出了优越性。

尿泡粪方式减少了用水量，减少了猪粪有效成分的流失，提高了猪粪的可利用程度。

5.2.2.4废水源强

项目生产废水产生量为80.42m3/d（29352.934m3/a），经暗管收集引至厂区内污水处理站进行处理（处理工艺：多级沉淀+UASB反应器+A/O/A/O+物化系统+臭氧消毒），处理后的废水回用于猪舍冲洗或用于工程油茶基地灌溉，不外排；员工生活污水产生量为4.64m3/d（1693.6m3/a），经化粪池处理（食堂废水经隔油池预处理）后作为农肥，不外排。
项目废水处理系统处理能力为50m3/d，能有效处理项目产生的废水。

5.2.2.5生产废水处理技术可行性分析

（1）项目废水水质处理目标

项目生活污水经化粪池处理（食堂废水经隔油池预处理）后作为农肥，不进入厂区内污水处理站处理。生产废水处理采用“多级沉淀+UASB反应器+A/O/A/O+物化系统+臭氧消毒”处理达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）和《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）两者较严者后，作为项目种植区灌溉用水。

主要水质指标见表1.4-10。

（2）废水处理工艺可行性

项目废水处理工程设计规模为150m3/d，废水处理工艺流程图及工艺介绍详见本报告2.2.3.3章节。

5.2.2.6生产废水处理达标可行性分析

（1）项目废水水质及处理规模

由项目水平衡图可知，项目废水处理站夏季日接纳废水最大量为118.045m3/d，养殖废水进入污水处理站进行处理。养殖废水特点为具有较高COD、BOD、SS和氨氮。以上根据项目废水产生量，本项目污水处理站设计处理能力为150m3/d，因此，设计规模合理。

（2）项目废水水质处理目标

本项目产生的养殖废水经厂内自建的污水处理站处理，厂内污水处理站处理工艺采用“多级沉淀+UASB反应器+A/O/A/O+物化系统+臭氧消毒”进行综合处置，处理达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）和《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）两者较严者后，经厂区自建管网进入周边农灌渠，后排入武水河。

从整体工艺上，根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》、《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》、《畜禽养殖业污染防治技术政策》中对养殖场废水处理工艺的要求，畜禽废水在经厌氧消化处理后，必须再经过适当的好氧处理或自然处理等。对于能源需求不高且沼液和沼渣无法进行土地消纳，废水必须经处理后达标排放或回用的，应采用模式Ⅲ处理工艺。废水进入厌氧反应器之前应先进行固液（干湿）分离，然后再对固体粪渣和废水分别进行处理。

本项目养殖废水经厂内自建的污水处理站处理，厂内污水处理站处理工艺采用“多级沉淀+UASB反应器+A/O/A/O+物化系统+臭氧消毒”进行综合处置，处理达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）和《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）两者较严者后，作为项目种植区灌溉用水。各污水处理单元污染物去除效率及达标情况见表5.2-3。

表5.2-3  各主要处理单元污水中指标的设计去除率一览表

	序号
	处理阶段
	指标
	CODCr
	BOD5
	SS
	NH3-N
	TP

	1
	集水池
	进水（mg/L）
	2640
	1600
	1500
	261
	43.5

	
	
	去除率（%）
	/
	/
	/
	/
	/

	2
	固液分离机
	进水（mg/L）
	2640
	1600
	1500
	261
	43.5

	
	
	去除率（%）
	20
	5
	60
	/
	20

	3
	UASB反应罐
	进水（mg/L）
	2112
	1520
	600
	261
	34.8

	
	
	去除率（%）
	75
	75
	90
	-5
	10

	4
	一级A/O池
	进水（mg/L）
	528
	380
	60
	274.05
	31.32

	
	
	去除率（%）
	80
	80
	50
	85
	50

	5
	二级A/O池
	进水（mg/L）
	105.6
	76
	30
	54.81
	15.66

	
	
	去除率（%）
	65
	80
	50
	80
	40

	6
	物化系统
	进水（mg/L）
	36.96
	16
	15
	10.962
	9.396

	
	
	去除率（%）
	50
	50
	70
	20
	90

	出水
	18.48
	8
	4.5
	8.7696
	0.9369

	排放标准（mg/L）
	150
	60
	80
	80
	8.0


由表5.2-3可以看出，废水处理采用“多级沉淀+UASB反应器+A/O/A/O+物化系统+臭氧消毒”进行综合处置，能满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）和《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）两者较严者，作为项目种植区灌溉用水。

5.2.2.7同类项目类比调查

类比《衡阳县旺宏农牧发展有限公司存栏40000头商品猪养殖场项目环境影响报告书》（河南金环环境影响评价有限公司，2018.05），该项目已于2018年9月10号通过衡阳县环境保护局批复。该项目废水产生量为71339.25t/a，项目废水主要为养殖废水、车辆冲洗废水、员工生活污水和初期雨水。废水处理工艺为“格栅+固液分离+黑膜沼气池+预沉池+兼氧塘+光生物氧化塘+初沉池+二级A/O生化系统+二沉池+消毒池”。该项目生产工艺、废水种类及废水处理工艺均与本项目类似，具有可类比性。该项目废水排放口监测数据为COD：39.6mg/L、BOD5：11.7mg/L、氨氮：0.239、SS：33.3mg/L、总磷：0.103mg/L。因此，本项目废水经“多级沉淀+UASB反应器+A/O/A/O+物化系统+臭氧消毒”工艺处理后，排放的废水可满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）。

综上，养殖废水中本不含蛔虫卵，若不慎感染滋生了蛔虫卵，蛔虫卵经废水中厌氧发酵，虫卵可被杀灭。而后设置对废水进行消毒，进一步进行去除废水中粪大菌群，因此，养殖废水经本项目废水处理工艺处理后，蛔虫卵基本被杀灭（≤2个/L），粪大菌群数可以达到10000个/L以下，可以满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表5集约化畜禽养殖业水污染物最高允许日均排放浓度。因此，项目污水综合利用方案可行。

5.2.2.8生活污水处理措施可行性分析

本项目运营期生活污水包括员工食堂的含油污水和一般生活污水，其污染物主要为CODCr、BOD5、SS、NH3-N、动植物油。

本项目生活污水经隔油池、化粪池处理后作为农肥，不外排。

经查阅相应资料，隔油池主要去除生活污水中油脂，一般去除效率可达到60%；化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施，属于初级的过渡性生活处理构筑物。污水进入化粪池经过12~24h的沉淀，可去除50%~60%的悬浮物，20%~30%的CODCr，30%~40%的BOD5，对NH3-N去除效率不明显。项目周边存在大量林地及农田，可以消纳本项目产生的生活污水。故本项目生活污水经化粪池收集处理后作为农肥措施可行。

5.2.2.9污水处理措施经济可行性分析

本项目污水处理站总投资390万元，占总投资8000万元的4.88%。年处理废水29352.934m3/a，年运行费用80万元，运行费用较低，经济可行。

5.2.3地下水污染防治措施及可行性分析

本项目运营期正常情况下对地下水水质的影响较小。为防止项目运营对地下水的影响，根据工程特点和当地的实际情况，按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的地下水污染防治总体原则，本工程将从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应采取全方位的防渗控制措施。

地下水污染的特点主要体现在它的滞后性和难恢复性，基于上述两点原因，决定了地下水污染防治的特点是以防为主，且需加强监测，以便及时发现问题、及时解决。

1、实施源头控制措施

（1）本项目对产生的废水进行合理的治理和综合利用，以先进工艺、管道、设备、污水储存，尽可能从源头上减少可能污染物产生。

（2）严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应的措施，以防止和降低可能污染物的跑、冒、滴、漏，将废水、物料泄漏的环境风险事故降低到最低程度。

（3）污水排放是造成地表水污染从而造成地下水污染的重要原因。因此，防止地下水污染最根本的方法就是减少废水中污染物的排放量。本项目废水主要为养殖废水和生活污水，全部排入污水处理站进行处理，实现综合利用或达标排放，从而减少对地下水可能造成的污染。

（4）进行质量体系认证，实现“质量、安全、环境”三位一体的全面质量管理目标。建立有关规章制度和岗位责任制。制定风险预警方案，设立应急设施减少环境污染影响。

2、分区防渗措施

要包括建设区域污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并及时把滞留在地面的污染物收集起来，再做进一步的处理。末端控制采取分区防渗，按重点防渗区、一般防渗区和非污染区防渗措施有区别的防渗原则。

根据本项目厂区可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，针对不同的区域提出相应的防渗要求。项目厂区内具体污染防治区分区见表7.2-5，分区防渗图详见附图 7。

表5.2-5  本项目防渗工程污染防治分区

	序号
	防治分区
	区域名称
	防渗区域
	防渗技术要求

	1
	重点防渗区
	猪舍
	猪舍底部
	等效黏土防渗层Mb≥6.0m，

K≤10-7cm/s；或参照《危险废物填埋污染控制标准》

（GB18598-2001）执行

	
	
	污水处理站
	池底、池壁
	

	
	
	有机肥生产区
	地面
	

	
	
	危废暂存间
	地面
	

	
	
	污水管网
	管网
	

	
	
	集水池
	池底、池壁
	

	2
	一般防渗区
	门卫消毒间
	地面
	

	
	
	仓库
	地面
	

	3
	简单防渗区
	机修房
	地面
	一般地面硬化

	
	
	配电辅助房
	
	

	
	
	宿舍
	
	

	
	
	综合楼
	
	


因此，在建设单位严格按照本次评价提出的防渗措施对各单元进行治理后，各功能区及各单元的渗透系数均较低，本项目废水、固废向地下水发生渗透的概率较小，因此场区内对地下水的环境影响比较小，措施可行。

3、地下水跟踪监测（主动防渗措施）

为了及时准确地掌握厂区周边及其下游地区地下水环境质量状况和地下水体污染物的动态变化，本工程拟建立地下水长期监控系统，包括科学、合理地设置地下水污染监控井，建立完善的监测制度，以便及时发现，及时控制。

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）：三级评价的建设项目，一般不小于1个，至少应在建设项目下游布设一个。因此本项目设置地下水跟踪监测点1个，在项目东南侧设置一个地下水井进行跟踪监测，以及时掌握区域地下水水质变化情况。发现问题及时采取针对性补救措施。

4、风险事故应急响应（被动防渗措施）

根据《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（Q/SY 1190-2013），建设项目应急防范措施被动控制，即末端控制措施，主要包括一旦发生粪污水泄漏事故，立即启动应急预案。

项目单位应制定地下水风险事故应急响应预案，或者委托有资质单位制定本厂区的突发环境环境事故应急预案，明确风险事故状态下应采取的封闭、截流等应急措施，以及泄漏、渗漏污染物收集措施，制定地下水污染事故状态下的地下水环境监测方案，并提出防止受污染的地下水扩散和对受污染的地下水进行治理的具体方案。

①泄漏源控制

容器发生泄漏后，采取措施补修和堵塞裂口，制止有害物质的进一步泄漏。

②应急排水措施

项目应针对重点区域进行应急排水。重点区域主要是运行中发生事故易污染地下水的装置，包括猪舍、污水池（集污池）和粪污异位发酵床和医疗废物暂存间等。事故状态下启动应急排水预案，事故池收集后处置，将使污染地下水扩散得到有效抑制，最大限度地保护下游地下水安全。

③预留收容空地

为预防废水渗漏时产生事故废水的外排对周围地表水及地下水的影响，建议建设单位在厂区内预留空地，预防事故发生时临时挖坑收容，然后用水泵转移至槽车或专用收集器内，事故结束后进行处置。

5、防渗措施可行性分析

建设项目采取源头控制、分区防渗、设置污染监控井等污染防治措施是可行的，严格执行上述地下水污染防治措施的情况下，本项目对地下水不会造成明显的影响，地下水污染防治措施技术可行；项目设置防渗措施费用，已计入废水治理措施费用，经济上可行。

5.2.4噪声防治措施及可行性分析论证

本项目噪声的防治，主要从设备的选型、噪声源的合理布置等方面考虑。本项目噪声主要来源于猪只叫声、排风机、切割式潜水泵、发电机等机械噪声。拟采取的噪声防治措施有：

（1）选用低噪声设备并按照规范进行安装。

（2）将高噪设备布置在单独的房间内，对其进行墙壁隔声。

（3）对饲养的猪只及时喂足饲料和水，避免猪只饥渴及突发性噪声产生。

（4）对风机加装消声器，泵类、发电机等安装橡胶减振垫或减振器。

（5）合理布局，防止噪声叠加和干扰。

（6）在办公区与生产区设置绿化隔离带。

采取以上防噪措施后，设备运行噪声不会对场界造成明显影响。噪声治理措施容易实施，所需费用较少，在经济上是可行的。

5.2.5固体废弃物处置及可行性论证

项目产生的固体废弃物主要包括猪粪；病死猪和母猪分娩胎衣；污水处理站污泥、沼渣及栅渣；废脱硫剂；废包装袋；医疗废物；生活垃圾等。项目固体废物的处理将遵循环境健康风险防预、安全无害以及固体废物“减量化、资源化、无害化及生态化”的原则，有效的解决集约化养殖场的环境污染问题。达到变废为宝、化害为利、综合利用的目的。

1、一般工业固废处置措施

项目一般固废主要包括猪粪；病死猪和母猪分娩胎衣；污水处理站污泥、沼渣及栅渣；废脱硫剂；废包装袋；有机肥。

（1）猪粪

根据《畜禽养殖业污染物防治技术规范》（H181-2001）要求，畜禽粪便贮存应满足以下要求：畜禽养殖场产生的畜禽粪便应设置专门的贮存设施，其恶臭及污染物排放应符合《畜禽养殖业污染物排放标准》；贮存设施的位置必须远离各类功能地表水体（距离不得小于 400m），并应设在养殖场生产及生活管理区的常年主导风向的下风向或侧风向；贮存设施应采用有效的防渗处理工艺，防止畜禽粪便污染地下水；贮存设施应采取设置顶盖等防止降雨（水）进入的措施。

本项目采用“漏缝地板+尿泡粪”清粪工艺，通过暗沟排至集水池，经固液分离后，粪便送至临时堆粪棚暂存后运至厂区内有机肥生产区作为原料，项目在猪场内部建立有机肥生产区，收集后的猪粪运至有机肥生

产区采用全封闭式发酵罐进行好氧发酵，利用其内部的微生物的活性，对有机固废中有机质进行分解、腐熟，将物料转化成有机肥原料，处理后的物料有机质高，养分好，可外售作为农肥。

智能高温好氧发酵机具备如下优点：

1.机械化、集成化程度高，充分利用空间，占地面积小，投资成本低；

2.项目机械化、集成化程度高，一人操控即可完成整个发酵处理过程，避免了人与物料的直接接触；

3.采用生物菌好氧发酵技术，利用微生物的活性对畜禽粪便等有机物进行降解、腐熟，耗能少，发酵周期短，运行成本低；

4.发酵罐为全封闭的，密闭发酵可以防止臭气扩散，产生臭气经统一收集后经除臭装置处理后排放，对区域大气环境影响较小

5.处理后的粪便等有机废弃物用于加工有机肥，或直接用于土壤改良、园林绿化，实现有机废弃物的资源化利用。

6.该工艺符合国家绿色经济生态化、循环经济资源化、科学发展、节能减排等产业政策。

（2）病死猪和母猪分娩胎衣

项目产生的病死猪及母猪分娩胎盘一经发现，立即送至厂区内无害化处理间，采用高温碎尸机碎尸，再采用堆肥法处理，制成有机肥外售。

堆肥法处理病死猪时用锯木粉、甘蔗渣、木屑等作为碳源,通过各种厌氧菌、高热腐生菌以发酵的形式经过高温使病死猪尸体腐败分解,最终转化为粪肥，利用发酵过程中产生的高热把病原微生物杀死，最终达到无害化的效果。

发酵堆肥法是一种简单、有效、经济的无害化处理病死猪的，非常适合规模化养猪场推广应用。通过本研究证实，发酵堆肥法能够依靠病死猪自身的微生物，加上外界提供的炭源,快速发酵、升高温度，达到无害化处理病死猪的目的。微生物灭活试验证明，在堆肥仓温度达到55°C左右时，链球菌、猪瘟病毒24h内被灭活。

（3）污水处理站污泥、沼渣及栅渣

本项目污水站污泥（含沼渣、栅渣）与猪粪粪便一起运至项目有机肥生产区，采用全封闭式发酵罐技术进行无害化处理生产有机肥，外售综合利用。

（4）废脱硫剂

本项目采用干法脱硫（氧化铁），脱硫剂每半年更换一次，废脱硫剂属于一般固废，可由生产厂家回收再生利用。

2、危险废物处置措施

猪只防疫、消毒会产生废疫苗瓶、废消毒剂瓶等医疔废物，属于危险废物（HW0190001-01）。应按照《医疗废物管理条例》（国务院令第380号）有关要求进行处置。

（1）项目应当及时收集产生的医疗废物，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。医疗废物专用包装物、容器，应当有明显的警示标识和警示说明。医疗废物专用包装物、容器的材质、规格、性能等指标符合《医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识的规定》的要求。

（2）项目应当建立医疗废物的暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；医疗废物的暂时贮存设施、设备，应当远离医疗区和人员活动区，并设置明显的警示标识和防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。医疗废物的暂时贮存设施、设备应当定期消毒和清洁。

（3）对感染性废物必须采取安全、有效、经济的隔离和处理方法。操作感染性或任何有潜在危害的废物时，必须穿戴手套和防护服。对有多种成份混和的医学废料，应按危害等级较高者处理。感染性废物应分类丢入垃圾袋，还必须由专业人员严格区分感染性和非感染性废物，一旦分开后，感染性废物必须加以隔离。根据有关规定，所有收集感染性废物的容器都应有“生物危害”标志。有液体的感染性废料时，应确保容器无泄漏。

（4）建设单位应将医疗废物管理纳入到日常管理工作，根据环保及卫生防疫要求制定相应的管理制度并落实到具体科室，落实医疗废物管理的具体负责人，指定专人负责本单位所产生的医疗废物的统一收集、包装、贮存和转移工作。按医疗废物分类及医疗废物包装要求分类收集本单位所产生的医疗废物并按照要求进行妥善包装，产生的医疗废物经消毒，毁形后放置在专门的收集容器内。

（5）建设单位对从事医疗废物收集、运送、贮存、处置等工作人员和管理人员，进行相关法律和专业技术、安全防护措施以及紧急处理等知识的培训。

（6）采取有效的职业卫生防护措施，为从事医疗废物收集、运送、贮存、处置等工作的人员和管理人员、配备必要的防护用品、定期进行健康检查；必要时，对有关人员进行免疫接种，防止其受到健康损害。

（7）在医疗废物的处理过程中实行“转移联单制度”登记造册，填写和保存转移联单。

（8）医疗废物必须与生活垃圾存放地分开；应配备由医疗废物收集专用箱，在项目东北侧设一医疗废物暂存间，用于项目医疗废物暂时贮存。项目医疗废物由专人收集后在医疗废物暂存间储存，由有资质单位统一收集处置此外，为了防止危险废物对区域环境的影响，环评提出以下要求：

①医疗废物应由专用容器收集，贮存容器应符合下列要求：

1）应使用符合国家标准的容器盛装危险废物；

2）贮存容器必须具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生反应等特性；

3）贮存容器应保证完好无损并具有明显标志。

②设置专用的危险废物贮存场所，贮存场所应符合下列要求：

1）贮存场所必须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中有关规定，有符合《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的专用标志；

2）存放医疗废物时，不相容的医疗废物必须分开存放，并设有隔离间隔隔；

3）应建有堵截泄漏的裙角，地面与裙角要用兼顾防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容；

4）应有安全照明观察窗口，并应设有应急防护设施；

5）应有隔离设施、报警装置和防风、防晒、防雨设施以及消防设施；

6）用于存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙；

7）贮存库容量的设计应考虑工艺运行的要求并应满足设备大修（一般以15天为宜）；

8）危废暂存间釆取重点防渗措施措施，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s，或参照《危险废物填埋污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单。

③危险废物的运输应符合下列要求：

1）危险废物全过程的管理制度：转移联单管理制度；职业健康、安全、环保管理体系（HSE），处置厂（场）的管理人员应参加环保管理部门的岗位培训，合格后上岗；档案管理制度。

2）危险废物运输车辆须经过主管单位检查，并持有关单位签发的许可证，负责运输的司机应通过培训，持有证明文件。

3）载有危险废物的车辆必须有明显的标志或适当的危险符号，以引起注意。

4）载有危险废物的车辆在公路上行驶时，需持有运输许可证，其上应注明废物来源、性质及运往地点，必要时须有专门单位人员负责押运。

5）组织危险废物的运输单位，在事先需作出周密的运输计划和行驶路线，其中包括废物泄漏情况下的有效应急措施。

6）各类固体废物避免在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒造成的二次污染，同时应注意收集后尽量压实以减少固体废物体积、提高固体废物装载的效率。

3、生活垃圾处置措施

生活垃圾若不及时清理、外运处置，随地分散堆放将影响厂区环境卫生。生活垃圾中有机质含量较高，若堆积长久，将发酵腐败，特别是高气温、高湿度季节，极易挥发释放出有毒有害气体和散发恶臭，并孳生老鼠、蚊蝇等，传播细菌、疾病，危害人体健康，影响环境空气质量。因此，厂区内生活垃圾将统一经分类收集、定点存放在垃圾箱中，委托当地环卫部门统一清运处理。

综上所述，在落实以上固体废物污染防治措施、加强环境管理的前提下，项目的各项固体废物均可达到妥善处置，不会对环境产生二次污染。

5.2.6土壤污染防治措施

（1）根据《土壤污染防治行动计划》，项目需严格规范兽药、饲料添加剂的使用，防止过量使用造成兽药、饲料添加剂中的有害成分通过畜禽养殖废弃物还田对土壤造成污染。

（2）废水收集管道、集污池、发酵床和危废暂存间等拟采取防渗措施。

5.2.7交通运输污染防治措施
1、交通运输噪声防治措施

为了减轻因车辆的增加而引起交通噪声，建议加强一下措施进行防范：

①根据生产实际情况，合理调度汽车运输。汽车运输尽量选择白天进行，在夜间22时以后就必须停止任何运输活动，这样避免因夜间运输出现的声环境超标现象。

②优化运输路线，尽量选择距离居民敏感点较远、地域比较开阔的地段。

2、运输沿线恶臭防治措施

①仔猪、商品育肥猪外售出栏装车前应进行彻底清洗，冲浄粪便和身上的污物。

②猪只运输车辆注意消毒，保持清洁。

③应尽量选择半封闭式的运输车辆，最大可能地防止恶臭对城区运输路线两边居民的影响。

④运输车辆必须按定额载重量运输，严禁超载行驶。

⑤运输车辆在进入城区或环境敏感点较多的地段前应在定点冲洗位置冲洗车辆及生猎，冲净猪粪（尿）。
5.2.8绿化措施

厂区绿化设计应贯彻因地制宜、有利生产、保障安全、美化环境、节约用地、经济合理的原则，选择适合当地生长条件及能吸收臭气的植物种类。同时根据工厂的总平面布置图、生产特点、消防安全、环境特征，合理布置及选择绿化植物。

5.3环保投资
本项目环保投资主要包括废水治理、废气治理、噪声治理、固废物治理、监测及绿化等，总投资为8000万元，其中环保投资为799万元，约占总投资的9.99%。建设项目施工期、运营期环保投资估算见表5.3-1和表5.3-2。

表5.3-1  施工期环保投资估算一览表

	污染源
	环保设施名称
	投资（万元）

	施工期
	废水
	施工废水沉淀池、隔油池、生活污水临时处理设

施、施工材料防雨遮雨设施
	8

	
	废气
	施工期遮挡围墙、帷幕、路面硬化、车辆冲洗设

施、洒水抑尘
	15

	
	噪声
	施工期临时隔声屏等临时降噪措施 
	5

	
	固体废弃物
	分类收集、合理处置
	30

	
	生态恢复
	水土流失防治、料场堆场截排水设施、植被恢复
	100

	合计
	158


表5.3-2  运营期环保投资估算一览表

	污染源
	防治对象
	治理措施
	投资

万元

	运营期
	废水处理
	生产废水
	建设1座处理能力为150m3/d，处理工艺为“多级沉淀+UASB反应器+A/O/A/O+物化系统+臭氧消毒”的污水处理站一座
	390

	
	
	生活污水
	隔油池+化粪池
	4

	
	
	初期雨水
	撇洪沟
	8

	
	
	地下水
	分区防渗
	70

	
	废气处理
	猪舍恶臭
	日粮中添加EM菌剂、除臭剂喷洒系统、风机上按照喷雾式除臭装置
	50

	
	
	污水处理站恶臭
	除臭剂喷洒系统、种植大面积绿化吸附
	10

	
	
	有机肥生产区恶臭
	全封闭式发酵罐，发酵原料喷洒除臭剂
	5

	
	
	沼气
	UASB反应罐一个，净化脱硫装置1套，沼气储罐2个（110m3/个，一用一备），燃烧废气经15m高排气筒高空排放
	8

	
	
	食堂油烟
	高效油烟净化器+引至楼面高空排放
	3

	
	噪声治理
	设备噪声
	选用低噪声设备、减振、隔声、合理布局
	5

	
	
	猪只叫声
	墙体隔声、避免惊扰
	2

	
	固废
	有机肥
	外售
	/

	
	
	猪粪、污水处理站污泥、沼渣、栅渣
	运至厂区内有机肥生产区，作为有机肥生产原料，采用高温好氧发酵法制成有机肥外售
	30

	
	
	病死猪、分娩胎衣
	一经发现，立即送至厂区内无害化处置间，采用碎尸机进行高温碎尸处理，再采用堆肥法制成有机肥
	10

	
	
	医疗废物、消毒废物
	医疗废物暂存室暂存后委托有资质单位处置
	5

	
	
	废脱硫剂
	由厂家回收再生利用
	/

	
	
	废弃包装
	由附近废品回收站定期收购
	/

	
	
	生活垃圾
	乡环卫站统一清运
	1

	
	其他
	厂区绿化
	20

	
	环境管理与监测
	地下水监测井；废气、废水、噪声、地下水定期监测
	20

	
	小计
	641


6 环境影响经济损益分析
环境经济损益分析主要是衡量项目的环保投资所能收到的环境效益和经济效益，建设项目应力争达到社会效益、环境效益、经济效益的统一，这样才能符合可持续发展的要求，实现经济的持续发展和环境质量的不断完善。项目的建设在一定程度上给周围环境质量带来一些负面影响，因此有必要进行经济效益、社会效益、环境效益的综合分析，使项目的建设论证更加充分可靠，工程的设计和实施更加完善，以实现社会的良性发展、经济的持续增长和环境质量的保持与完善。

本报告以调查和资料分析为主，在详细了解项目的工程概况、环保投资及施工运行 等各个环节影响的程度和范围的基础上，进行经济损益分析评价。

6.1环保投资估算
本项目总投资8000万元，其中环保投资为799万元，约占总投资的9.99%。
6.2效益分析
6.2.1经济效益

本项目总投资8000万元，建成后全场年出栏断奶仔猪约12万头，按每头产值500元以上计算，全年收入可达6000万元以上；年可产有机肥2328.13吨，按每吨500元计算，全年收入可达116.4065万元左右，全年收入项目有一定的经济效益。从项目投资主要财务指标情况分析，本项目突出了资源的综合利用，对建设节约型社会有重要促进作用；收益情况较好，投资回收期较长，在建设、运营等阶段还需要各级政府配套相关政策，进一步加强对企业的扶持力度。可见，本项目具有较好的经济效益。

6.2.1环境效益

本项目对场区产生的废水经过厂内自建污水站处理，项目运营过程中产生的新鲜猪粪与沼渣均用于有机肥加工，生产过程中产生的废物尽量做到资源回用，从而减少对环境的排放。以保证对环境的影响降低到最小程度，满足建设项目环境保护管理的要求。

建设项目环保措施主要是体现国家环保政策，贯彻“总量控制”、“达标排放”污染控制原则，达到保护环境的目的。通过治理措施，该项目废水经处理达标后排放，固废可以实现全部资源化利用并做到零排放，厂界噪声达标。这些措施的实施产生的环境效益较明显。

6.2.2社会效益分析

该工程充分利用当地的原料、人才和区域优势，充分利用国内同行的先进经验，同时使生产能力有所提高，有助于提高当地居民的生活水平和质量。同时，本项目的建设可带动地方第三产业和其它相关产业的发展，繁荣地方经济、增进贸易，改善交通，加快地方的建设步伐。

而且，项目的建设在获得直接经济效益的同时，从周围人群身上获得了较大的间接社会效益，并使企业职工和周边人群的身心健康、区内环境得到了很好地保护，对于维持企业的正常生产和可持续发展起到了积极作用。

本项目的建设不仅具有很大的社会效益，还具有十分明显的经济效益，而且通过各项产物的综合利用，还产生了良好的经济效益和环境效益，在生产过程中能比较好的做到社会效益、经济效益和环境效益的“三统一”。

6.3小结
结合本项目社会经济效益、环保投入和环境效益进行综合分析得出，项目在创造良好经济效益和社会效益的同时，经采取污染防治措施后，对环境的影响较小，能够将工程带来的环境损失降到可接受程度。因此，本项目可以实现经济效益与环保效益的统一。

7环境管理与环境监测计划

7.1环境管理
环境管理与环境监测是企业管理中的重要环节。在企业中，建立健全的环保机构，加强环境管理工作，开展厂内环境监测、监督，并把环保工作纳入生产管理，对于减少企业污染物排放，促进资源的合理利用与回收，提高经济效益和环境效益有着重要意义。根据拟建项目生产工艺特点、排污性质，从环境保护的角度出发，建立、健全环保机构和加强环境监测管理，开展厂内监测工作，减少企业污染物的排放。

7.1.1环境管理的意义

建设项目的环境管理包括两个方面，一方面是政府环保部门对企业的管理，另一方面是企业对自身的环境管理。本次论述的主要是企业对自身的环境管理。

企业通过对自身进行良好的环境管理，对企业内部来说，可以节约企业的生产成本，提高企业的经营效益；对外部来说，可以树立企业的良好环保形象，有利于企业融资、 扩大生产规模等，也有利于获得公众和管理部门的认可和支持。

7.1.2环境管理机构的设置及职责

7.1.2.1施工期环境管理

在施工期间，施工单位应设立由2～3人组成的机构，专职负责本项目施工期间的环境保护管理工作。

（1）按本报告提出的各项环境保护措施，编制详细的施工期环境保护措施落实计划，明确各施工工序的施工场地位置、环境影响、环境保护措施、落实责任机构（人）等，并将该环境保护计划以书面形式发放给相关人员，以便于各项措施的有效落实；

（2）施工单位应在各施工场地配专（兼）职环境管理人员，负责各类污染源和排污管线施工现场控制与管理，并采取一定防治措施。

本工程建设由项目承建单位具体落实，环境管理内容见表7.1-1，建议项目承建单位委派专人落实该表中的主要工作内容。

表7.1-1  施工期环境管理计划一览表

	环境问题
	拟采用的环境影响减缓措施
	实施机构

	施工噪声
	1.施工场所夜间(22:00～6:00)严禁施工

2.应尽可能避免大量高噪声设备同时施工

3.加强对车辆和机械的维修以保持较低的噪声
	施工方

	施工废水
	施工过程中雨期时产生的冲刷雨水、施工废水以及含油废水可通过缓冲池采取过滤、沉淀，并尽可能的回用，加强施工人员环保管理
	施工方

	施工扬尘
	1、开挖过程中，应洒水使作业面保持一定的湿度；对施工场地内松散、干涸的表土，也应经常洒水防止粉尘；回填土方时，在表层土质干燥时应适当洒水，防止粉尘飞扬。

2、加强回填土方堆放场的管理，要制定土方表面压实、定期喷水、覆盖等措施；不需要的建筑材料弃渣应及时运走，不宜长时间堆积。

3、运土卡车及建筑材料运输车应按规定配置防洒落装备，装载不宜过满，保证运输过程中不散落；并规划好运输车辆的运行路线与时间。

4、运输车辆加蓬盖，且出装、卸场地前将先冲洗干净，减少车轮、底盘等携带泥土散落路面。

6、对运输过程中散落在路面上的泥土要及时清扫，以减少运行过程中的扬尘。
	施工方

	施工场地
	1.施工场地尽量设置在占地范围内

2.施工道路利用已有道路
	施工方

	防渗工程
	针对本项目建设特点，项目固液分离系统、黑膜厌氧发酵塘、污水处理站、废水储存池、安全填埋井化粪池、隔油池、猪舍、有机肥加工厂等的防渗工程均为隐蔽工程，项目施工建设的同时，应设专职或兼职人员对其进行监理，保留工程防渗措施的影响资料，作为验收佐证。
	建设单位


7.1.2.2运营期环境管理

根据《建设项目环境保护设计规定》的要求，本项目应在“三同时”的原则下配套成立相应的环境管理机构，一方面为有效保护区域环境提供良好的技术基础，另一方面科学地管理、监督这些环保设施的运行又是保证治理效果的必要手段。项目建成后，建设单位应重视环境保护工作，设置专门从事环境管理的机构，可兼职配备环保人员1~2名，配备专职环保人员，负责环境管理、环境监测和事故应急处理。

（1）总经理职责

（a）负责贯彻执行国家环境保护法、环境保护方针和政策。

（b）负责建立完整的环保机构，保证人员的落实。

（2）安全环保部职责

（a）贯彻上级领导或环保部门有关的环保制度和规定。

（b）建立环保档案，包括环评报告、环保工程验收报告、污染源监测报告、环保 设备运行记录以及其它环境统计资料，并定期向当地环境保护行政主管部门汇报。

（c）汇总、编报环保年度计划及规划，并监督、检查执行情况。

（d）制定环保考核制度和有关奖罚规定。

（e）对污染源进行监督管理，贯彻预防为主的方针，发现问题，及时采取措施， 并向上级主管部门汇报。

（f）负责组织突发性污染事故的善后处理，追查事故原因，杜绝事故隐患，并参 照企业管理规章，提出对事故责任人的处理意见，上报集团公司。

（g）对环境保护的先进经验、先进技术进行推广和应用。

（h）负责环保设备的统一管理，每月考核一次收尘设备的运行情况，并负责对收 尘器的大、中修的质量验收。

（i）组织职工进行环保教育，搞好环境宣传及环保技术培训。

（3）环卫部门职责

（a）在总经理领导下，做好生产区、办公区和生活区的绿化、美化工作。

（b）按“门前三包卫生责任制”，检查、督促各部门做好卫生、绿化工作。

（c）组织做好垃圾的定点堆放和清运工作，以及道路的清扫工作。

（4）部门环保人员职责

（a）负责本部门的具体环境保护工作。

（b）按照安全环保部的统一部署，提出本部门环保治理项目计划，报安全环保部 及各职能部门。

（c）负责本部门环保设施的使用、管理和检查，保证环保设施处于最佳状态。主 管环保的领导和环保员至少每半个月应对所辖范围内的环保设备工作情况进行一次巡 回检查。

（d）及时上报本部门出现的污染事故报告。

7.1.3环境管理制度的建立

（1）报告制度 

项目建成后应严格执行月报制度。即每月向当地环保部门报告污染治理设施运行情况、污染物排放情况以及污染事故、污染纠纷等情况。 企业排污发生重大变化、污染治理设施改变或生产运行计划改变等都必须向当地环保部门申报，经审批同意后方可实施。

（2）污染处理设施的管理制度 

对污染治理设施和管理必须与生产经营活动一起纳入企业的日常管理中，要建立岗位责任制，制定操作规程，建立管理台帐。

（3）奖惩制度

企业应设置环境保护奖惩制度，对爱护环保设施，节能降耗、改善环境者给予奖励；对不按环保要求管理，造成环保设施损坏、环境污染和资源、能源浪费者予以重罚。

7.1.4环境管理体系

建议参照（GB/T24001-1996）ISO14000标准建立企业的环境管理体系文件并实施，通过有计划地评审和持续改进的循环，促进企业环境管理体系的不断完善与提高，创造条件争取通过国家认证。

其环境管理体系的要点是：

（1）应根据企业的环境要素制定公司的环境方针，包括其持续改进和污染预防的承 诺、遵守国家环境法律、法规及其他要求的承诺；

（2）制定企业的环境目标、指标以及各种运行程序和文件；

（3）通过培训、实施运营的各种程序；

（4）不断地监测、检查和纠正；

（5）经过内部管理评审和外部审核，不断地持续改进循环。

7.1.5环境管理和保护计划

环境管理计划应贯穿于项目建设和运营生产全过程，如设计阶段的污染防治方案、施工阶段污染防治、运行阶段的环保设施管理、信息反馈和群众监督各方面形成网络一体化管理，对环境管理工作计划，其工作重点应放在制定环境管理规章制度，减少污染物排放，降低对生态环境影响等方面。见表7.1-2。

表7.1-2  运营期环境管理工作计划一览表

	管理项目
	环境管理工作内容

	设计阶段
	（1）委托评价单位进行环境影响评价工作，并根据报告书提出的要求，自查是否履行了“三同时”手续。

（2）根据国家建设项目环境保护管理规定，认真落实各项环保手续、完善环保设施，并请当地环保部门监督、检查环保设施运行情况和治理效果。

（3）做好排污统计工作。

	生产运营阶段
	（1）企业法人负责环保工作，设立环保管理专门机构，专人负责厂内环保设施的管理和维护。

（2）应向当地环境保护部门提交《排污申报登记表》，经环保部门调查核实达标 排放和符合总量指标，发给排污许可证；对超标排放或未符合总量指标，应限期治 理，治理期间发给临时排污许可证。

（3）贯彻执行环保工作制度以及监视性监测制度，并不断总结经验提高管理水平。

（4）加强对环保设施的运行管理，制定定期维修制度，如环保设施出现故障，应立即停止运行，及时检修，严禁非正常排放。

（5）加强环境监测工作，重点是各污染源的监测，并注意做好记录，不得弄虚作假。监测中如发现异常情况应及时向有关部门通报，及时采取应急措施，防止事故排放。

（6）定期向环保部门汇报工作情况及污染治理设施运行情况和监视性监测结果。

（7）建立企业的环境保护档案。档案包括：a污染物排放情况；b污染物治理设施的运行、操作和管理情况；c监测仪器、设备的型号和规格以及校验情况；d采用监测分析方法和监测记录；e限期治理执行情况；f事故情况及有关记录；g与污染有关的生产工艺、原材料使用方面的资料；h其它与污染防治有关的情况和资料等。

（8）建立污染事故报告制度。当污染事故发生时，必须在事故发生四十八小进内， 向环保部门作出事故发生的时间、地点、类型和排放污染物的数量、经济损失等情况的初步报告，事故查清后，向环保部门书面报告事故原因，采取的措施，处理结果，并附有关证明，若发生污染事故，则有责任排除危害，同时对直接受到损害的单位或个人赔偿损失。

	信息反馈和群众监督
	（1）反馈常规监测数据，加强群众监督，改进污染治理工作。

（2）建立奖惩制度，保证环保设施正常运作，并配合环保部门的检查验收。

（3）归纳整理监测数据，及时反馈给有关环保部门。


7.2污染物排放清单
本项目污染物排放清单详见下表。

表7.2-1  废水污染物排放清单一览表

	废水类型
	指标
	污染物产生量
	处理措施
	排放量
	治理效果

	
	
	浓度（mg/L）
	年产生量（t/a）
	
	
	

	养殖废水
	废水量
	/
	29352.934
	采用“多级沉淀+UASB反应器+A/O/A/O+物化系统+臭氧消毒”处理后回用于项目油茶基地灌溉
	0
	零排放

	
	COD
	2640
	77.49
	
	0
	

	
	BOD5
	1600
	46.96
	
	0
	

	
	SS
	1500
	44.03
	
	0
	

	
	NH3-N
	261
	7.66
	
	0
	

	
	TP
	43.50
	1.28
	
	0
	

	生活污水
	废水量
	/
	1693.6
	隔油池+化粪池
	0
	不外排

	
	COD
	300
	0.51
	
	0
	

	
	BOD5
	150
	0.25
	
	0
	

	
	SS
	200
	0.34
	
	0
	

	
	NH3-N
	35
	0.06
	
	0
	


表7.2-2    废气污染物排放清单一览表

	污染源位置
	排放方式
	污染物名称
	排放时间（h）
	产生量（t/a）
	产生速率（kg/h）
	处理措施
	处理效率/%
	排放量（t/a）
	排放速率（kg/h）

	猪舍
	无组织
	NH3
	8760
	14.54
	1.66
	①在日粮中添加EM菌剂；

②在猪舍喷洒植物除臭剂；

③在风机上安装喷雾式除臭装置；
	98.9
	0.158
	0.018

	
	
	H2S
	
	2.44
	0.279
	
	99.25
	0.018
	0.0021

	有机肥生产区
	无组织
	NH3
	8760
	1.24
	0.14
	发酵原料中添加除臭剂
	97
	0.0372
	0.004

	
	
	H2S
	
	2.86
	0.33
	
	99
	0.0286
	0.003

	污水处理站
	无组织
	NH3
	8760
	0.14
	0.016
	喷洒除臭剂+加强污水站周边绿化
	35
	0.091
	0.010

	
	
	H2S
	
	0.0054
	0.00062
	
	35
	0.00351
	0.0004

	发电房
	有组织
	SO2
	8760
	0.035kg/a
	3.99×10-6
	经15m高排气筒排放
	0
	0.035kg/a
	3.99×10-6

	
	
	NOX
	
	1.1607kg/a
	0.0001325
	
	
	1.1607kg/a
	0.0001325

	食堂
	油烟废气
	1095
	13.14kg/a
	0.012
	油烟净化器+排气管
	70
	5.256kg/a
	0.0048


表7.2-3  固体废弃物排放清单一览表

	类别
	产生工序
	固体废物名称
	产生量

（t/a）
	处置量（t/a）
	排放量（t/a）
	处理处置方式
	性质

	固体废物
	养殖过程
	猪粪
	5836.35
	5836.35
	0
	运至厂区内有机肥生产区制成有机肥后外售。
	一般固废

	
	养殖过程
	病死猪
	61.45
	61.45
	0
	一经发现，立即送至厂区内无害化处置间，采用碎尸机进行高温碎尸处理，再采用堆肥法制成有机肥
	一般固废

一般固废

	
	养殖过程
	分娩胎衣
	5.83
	5.83
	0
	
	

	
	防疫、治疗、消毒
	医疗废物、消毒废物
	1.825
	1.825
	0
	集中收集至医疗废物暂存间，交有资质单位处理处置
	危险废物900-001-01

	
	沼气处理
	废脱硫剂
	0.169
	0.169
	0
	由厂家回收再生利用
	一般固废

	
	污水处理
	污水处理站污泥
	127.33
	127.33
	0
	运至项目有机肥生产区制成有机肥外售
	一般固废

	
	
	污水处理站沼渣
	140.89
	140.89
	0
	
	一般固废

	
	
	污水处理站栅渣
	36.5
	36.5
	0
	
	一般固废

	
	粪污处理
	有机肥
	2328.13
	2328.13
	0
	外售处理
	一般固废

	
	办公生活
	生活垃圾
	7.3
	7.3
	0
	集中收集后由环卫部门定期清运
	生活垃圾


7.3环境监测计划
7.3.1污染源监测

针对本项目所排污染物情况，制定详细污染源监测计划。

表7.3-1  无组织废气监测计划表

	监测地点
	监测指标
	监测频次
	执行标准

	场界上风向参照点
	臭气浓度、氨、硫化氢
	1次/年
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中无组织排放场界标准值二级新改扩建要求

	场界下风向监控点1#
	
	
	

	场界下风向监控点2#
	
	
	


表7.3-2  运营期其他污染源监测计划

	类别
	监测点位
	监测因子
	监测频率

	地下水
	项目东侧地下水井
	K++Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-
	1年/次

	噪声
	四周厂界外1m
	LeqA
	1季/次

	固废
	固废暂存间
	按规定暂存及处置
	台账统计、年报一次


建设单位若不能按上述要求完成监测工作，可委托具有相应资质的环保监测单位承担监测任务。

7.3.2企业环境信息公开制度

企业参照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发[2013]81号）的要求，将监测结果向社会公众公开，公开内容包括：

A、基础信息：企业名称、法人代表、所属行业、地理位置、生产周期、联系方式、委托监测机构名称等；

B、自行监测方案；

C、自行监测结果：监测点位、时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、污染物排放方式及排放去向；

D、未开展自行监测的原因；

E、污染源监测年度报告。

企业可通过网站、报纸、电视等便于公众知晓的方式公开自行监测信息。同时，在省或市级环保主管部门统一组织建立的公布平台上公开自行监测信息，并至少保存一年。

7.4项目竣工环保验收内容

表7.4-1  项目竣工环保验收内容一览表

	阶段
	类别
	污染源
	治理措施
	处理效果、执行标准或拟达要求
	完成时间

	施工期
	废气
	扬尘、车辆尾气等
	定期洒水、控制车速，使用符合国家标准的施工机械和车辆
	建设单位严格执行环评要求，落实各项施工期环保治理措施，施工期间无居民投诉
	与建设项目同时设计、同时施工、同时运营

	
	废水
	施工废水、生活污水
	生活污水主要是洗手废水，可与施工废水一起经沉淀池沉淀处理后用于洒水抑尘
	
	

	
	噪声
	施工机械和运输噪声
	合理安排施工时间，加强施工机械管理，车辆禁鸣、减速
	
	

	
	固废
	建筑垃圾、生活垃圾
	建筑垃圾运至市政管理部门指定地消纳处置，生活垃圾由乡环卫站统一清运
	
	

	运营期
	废水
	养殖废水
	建设1座处理能力为150m3/d，处理工艺为“多级沉淀+UASB反应器+A/O/A/O+物化系统+臭氧消毒”的污水处理站一座
	回用作为项目种植区灌溉用水，不外排
	

	
	
	生活污水
	隔油池+化粪池
	作为周边农田或林地农肥，不外排
	

	
	
	初期雨水
	撇洪沟
	排入周边池塘
	

	
	
	地下水
	分区防渗
	避免地下水污染
	

	
	废气
	猪舍恶臭
	日粮中添加EM菌剂、除臭剂喷洒系统、风机上按照喷雾式除臭装置
	NH3、H2S、臭气浓度均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中无组织排放场界标准值二级新改扩建要求
	

	
	
	污水处理站恶臭
	除臭剂喷洒系统、种植大面积绿化吸附
	
	

	
	
	有机肥生产区恶臭
	全封闭式发酵罐，发酵原料喷洒除臭剂
	
	

	
	
	沼气
	UASB反应罐一个，净化脱硫装置1套，沼气储罐2个（110m3/个，一用一备），燃烧废气经15m高排气筒高空排放
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准
	

	
	
	食堂油烟
	采用家庭式抽油烟机抽吸后引至食堂所在建筑屋顶排放
	满足《饮食业油烟排放标准》（GB1848-2001）小型规模排放标准
	

	
	噪声
	设备噪声
	选用低噪声设备、减振、隔声、合理布局
	满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准
	

	
	
	猪只叫声
	墙体隔声、避免惊扰
	
	

	
	固废
	有机肥
	外售
	一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单（环境保护部公告2013第36号）。养殖废渣执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中畜禽养殖业废渣无害化环境标准。
	

	
	
	猪粪、污水处理站污泥、沼渣、栅渣
	送至厂内有机肥生产区，作为有机肥生产原料
	
	

	
	
	病死猪、分娩胎衣
	一经发现，立即送至厂区内无害化处置间，采用碎尸机进行高温碎尸处理，再采用堆肥法制成有机肥

医疗废物暂存室暂存后委托有资质单位处置
	
	

	
	
	废弃包装
	由附近废品回收站定期收购
	
	

	
	
	废脱硫剂
	由厂家回收再生利用
	
	

	
	
	医疗废物、消毒废物
	医疗废物暂存室暂存后委托有资质单位处置
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（环境保护部公告2013第36号）
	

	
	
	生活垃圾
	乡环卫站统一清运
	分类无害化处理处置、零排放
	

	
	地下水位监控
	地下水下游设置地下水监控井1个（建议企业自己打井）
	通过地下水监控井，观测地下水位水质的变化与污染情况
	

	
	风险防控
	厂区内建设集污池1个，容积为2500以满足厂区31粪污排放总量
	储存容积需满足《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ479-2009）要求
	


7.5总量控制指标
项目养殖废水收集后经厂区内污水处理站（处理工艺：多级沉淀+UASB反应器+A/O/A/O+物化系统+臭氧消毒）处理达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）和《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中水作标准两者较严者后作为厂区种植区油茶基地灌溉用水，不外排；生活污水（食堂废水经隔油池预先隔油）经化粪池处理后同生产废水一起排入厂区污水处理站进行处理，不外排。本项目营运期无废水，不设置COD和NH3-N总量控制指标。

废气总量控制指标为SO2、NOx。根据2.3.2.2章节可知，项目主要SO2、NOx的来源为沼气燃烧废气，故项目废气建议总量控制指标为：SO2：0.000035t/a，NOx：0.0011607t/a。

7.6与排污许可证的衔接

目前我国正在推进排污许可制度改革工作。环保部也大力推进排污许可证制度，并作为“十三五”国家固定源环境管理的核心，《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发[2016]81号）明确将排污许可制建设成为固定污染源环境管理的核心制度，作为企业守法、部门执法、社会监督的依据，为提高环境管理效能和改善环境质量奠定坚实基础。

本项目应严格按照国家排污许可证改革的要求，推进刷卡排污及污染源“一证式”管理工作，并作为建设单位在生产运营期接受环境监管和环境保护部门实施监管的主要法律文书，单位依法申领排污许可证，按证排污，自证守法。环境保护部门基于企事业单位守法承诺，依法发放排污许可证，依证强化事中事后监管，对违法排污行为实施严厉打击。

根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号），建设项目发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。环境影响报告书（表）2015年1月1日（含）后获得批准的建设项目，其环境影响报告书（表）以及审批文件中与污染物排放相关的主要内容应当纳入排污许可证。为此，下阶段应将项目建设内容、产品方案、建设规模，采用的工艺流程、工艺技术方案，污染预防和清洁生产措施，环保设施和治理措施，各类污染物排放总量，在线监测和自主监测要求，环境风险防范措施，环境应急体系和应急设施等，全部按装置、设施载入排污许可证，具体内容详见报告书各章节。企业在设计，建设和运营过程中，需按照许可证管理要求进行监测和申报，自证守法；许可证内容发生变更应进行申报，重大变更应重新环评和申请许可证变更。环保管理部门对许可证内容进行定期和不定期的监督核查。

8结论与建议

8.1项目概况
衡南县楚牧农业发展有限公司根据国内外生猪市场需求，拟选址位于衡南县宝盖镇黄田村建设“衡南县楚牧存栏万头母猪生态养殖基地（一期）建设项目”，项目于2019年12月16日在衡南县发展和改革局备案，备案证明文件详见附件3。工程总占地面积约466666.67m2（合680亩），其中养殖面积66666.67m2（合100亩），种植面积约386666.67m2（合580亩）。主要建设内容包括：育肥舍、母猪舍、怀孕舍、分娩舍、配种舍等主体工程，综合楼、宿舍等生活设施以及供水、供电、道路等公用工程和粪污处理设施等环保工程。项目建成投产后，预计年出栏123130头断奶仔猪，生猪年存栏量为13663头（折合成年猪为7995头）。项目总投资2800万元，其中环保投资为799万元，约占总投资的9.99%。

8.2环境质量现状
1、环境空气

（1）根据衡阳市环境保护局发布的《关于2019年12月及1~12月全市环境质量状况的通报》，衡南县二氧化硫和二氧化氮年平均质量浓度、可吸入颗粒物（PM10）年平均质量浓度、一氧化碳年评价浓度（第95百分位数）、臭氧年评价浓度（第90百分位数）年平均质量浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准，细颗粒物（PM2.5）超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准，区域环境空气质量为不达标区，不达标因子为PM2.5。

（2）补充监测数据表明：在监测期间，项目下风向单家冲居民点及曹家冲居民点H2S、NH3小时平均浓度均满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中浓度参考限值。

综上，本项目周边区域环境空气质量较好，各监测因子均能满足国家相应环境空气质量标准。

2、地表水

项目东侧及西侧水塘及东侧无名小溪各监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅲ类标准，说明项目地表周边水环境质量良好。

3、地下水

项目所在区域三个地下水监测点位各项监测因子均符合《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类水质标准。

4、声环境

项目东、南、西、北厂界昼夜间噪声监测值能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

8.3环境影响分析结论

1、废气影响分析结论

①经预测，本项目Pmax值为9.81%＜10%，因此，环境空气评价工作等级确定为二级。

②正常排放

大气环境影响预测结果表明，全年逐小时气象条件下，项目所排污染物小时最大浓度值均能满足执行标准要求。氨最大小时平均地面浓度值为3.370mg/m3，占执行标准的1.69%；硫化氢最大小时平均地面浓度值为0.9811mg/m3，占执行标准9.81%。均未超过《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D的环境空气质量参考限值。

③非正常排放

非正常工况下，氨和硫化氢厂界浓度均超标。在各敏感点，氨和硫化氢小时平均最大地面浓度虽满足执行标准的要求，但是较正常状况有明显升高。总体而言，非正常排放对周边环境影响较大，企业应该注意保持项目环保设施的正常运行，减少非正常工况的出现频次。

④防护距离

本评价建议本项目的卫生防护距离为200m，同时，本环评要求：在项目环境防护距离内，今后禁止规划为“城市和城镇居民区，包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中”等禁建设施。除此外，建设单位应加强对臭气的治理，减少臭气的产生。

2、废水影响分析结论

（1）地表水影响分析结论

本项目位于水环境质量达标区，根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）本项目为水污染影响三级B等级。项目生产废水处理采用“多级沉淀+UASB反应器+A/O/A/O+物化系统+臭氧消毒工艺”处理达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）和《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）两者较严者后，作为项目种植区灌溉用水。生活污水（食堂废水经隔油池预先隔油处理）经化粪池处理后作为农肥，不外排。本项目对地表水环境不会造成明显影响。

（2）地下水影响分析结论

建设项目场区地下水敏感程度属于较敏感，污染物排放简单，在落实好防渗、防污措施后，本项目污染物能得到有效处理，项目的建设不会产生其他环境地质问题，因此对地下水环境质量影响较小。

3、噪声影响分析结论

项目投产后，在采取降噪措施后，项目厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准要求，不会对周围声环境产生影响。项目距离敏感点较远，因此噪声基本不会对敏感点产生影响。

4、固废影响分析结论

本项目猪粪粪便与污水站污泥（含沼渣、栅渣）一起运至项目有机肥生产区，采用全封闭式发酵罐技术进行无害化处理生产有机肥，外售综合利用；病死猪及母猪分娩胎衣一经发现送至厂区内无害化处理间，高温碎尸后采用堆肥法制成有机肥外售综合利用；生活垃圾同当地居民生活垃圾一同处理；失效脱硫剂由生产厂家回收再生利用；医疗固废存放在医疗废物暂存间，集中收集后委托有相关处置经营资质的单位代为处置。本项目固体废物在采取上述措施进行处置后，对环境不会造成明显影响。

综上，本项目产生的各类固体废物均得到合理利用或安全处理处置，只要做好场区临时固废储存场所的二次污染防治工作，严格按“危险废物转移联单制度”转移产生的危险废物，并采取密闭防渗的运输车辆运输，固废对周边环境影响较小。

5、环境风险影响分析

项目使用的原料均没有任何毒性、易燃性等危险特性，但是猪粪中会挥发含硫化氢和氨气有刺激性臭味的有毒气体；生产过程中异位发酵床中会产生易燃易爆的沼气。

项目最大可信事故为沼气的泄漏中毒事故。

对场内各单元建筑物和场区地面采取防渗漏措施，设置事故应急池，事故应急池采用各栏舍下的废水收集池，废水处理设施在发生事故后，废水进入事故池（集水池）中暂存，可大大降低粪便污水对地表水体的影响。严格落实本环评提出的各项防范措施和事故应急预案后，该项目发生风险事故的可能进一步降低，其潜在的环境风险是可防控的。

8.4与政策、规划的符合性
本项目符合《产业结构调整指导目录（2011 年本）2013修正》、《农业部关于加快推进畜禽标准化规模养殖的意见》、《国务院办公厅关于促进生猪生产平稳健康持续发展防止市场供应和价格大幅波动的通知》等相关规定和要求。

本项目符合《湖南省人民政府办公厅关于加快转型升级推进现代畜牧业发展的意见》、《湖南省畜禽规模养殖污染防治规定》、《湖南省人民政府办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的实施意见》、《湖南省人民政府办公厅关于建立病死畜禽无害化处理机制的实施意见》、《衡阳市人民政府办公室办公室衡阳市畜禽养殖废弃物资源化利用实施方案》等规定和文件要求。

本项目与《畜禽养殖业污染防治技术政策》、《畜禽养殖产地环境评价规范》、《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》等相符。。

8.5平面布置合理性分析
1、总平面布置合理性分析

本项目总平面布置根据生产流程情况及生猪养殖项目的特性要求，本着节约资金、土地、布置紧凑、合理利用的的原则，既满足饲养工艺、防疫的要求进行场区布局。

①本工程养殖场生产区、生活管理区、污水处理工程区相互分开，项目总体布置符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）的规定。

②项目厂区整体呈南-北向布设，生猪等物料出入口设置于厂区西南侧，人流出入口设置与厂区南侧，出入口均与乡道联通，方便物料人员输送和流动。

③本工程按照饲养的操作流程布置猪舍、料塔等设施，做到功能分区明确合理，保证养殖场内物料运输距离短捷顺畅，干净道和污染道尽量不交叉，搞好绿化工作，使养殖场内部环境优美，空气清新，有利于人畜生活。

④畜禽养殖需要较高的卫生条件，所以场区内绿化、美化环境显得尤为重要。项目在建设过程中拟加强场内的绿化建设和卫生要求。在道路两侧种植行道树，选择大树冠的树种，场区内树种应高低搭配，多种植乔木与灌木，尽量为场区营造一个空气清新，利于牲畜生长的生态环境。

⑤本项目排水系统实行雨污分流，在场区内设置封闭排污管道。符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）的规定。

⑥本项目采用清粪工艺为“漏缝地板+尿泡粪”清粪工艺，粪污水通过暗沟排至集水池，通过干湿分离后，粪便送至临时堆粪棚暂存外售，废水进入污水处理站进行处理。符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）的规定。

本项目厂区平面布置图详见附图2。

2、集污池及污水处理站布置合理性分析

项目集污池及污水处理站位于厂区东部，位于项目所在地块的地势相对较低处，且位于项目拟建水井的地下水流向下游，且位于生活办公区侧风向位置，避免所产生的恶臭对生活办公区的影响。集污池及污水处理站各类池体按照《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497－2009）要求采取严格的防渗措施，可有效避免其对项目拟建水井及周边地下水环境造成影响。
8.6“三线一单”符合性分析
项目选址不位于位于自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护地和其他需要特别保护等法律法规禁止开发建设的区域，符合生态红线控制要求，项目建设不会突破所处区域环境质量底线，符合资源利用上线标准，同时符合符合国家及地方相关产业政策。项目符合“三线一单”相关要求。

8.7公众意见采纳情况

建设单位于2020年7月29日进行了第一次网络公示，公示网站为环境影响评价信息公示平台；2020年8月25日进行了第二次网络公示，公示网站为环境影响评价信息公示平台；建设项目位于衡南县宝盖镇黄田村，8月25日~9月7日在建设项目所在地公众易于知悉的场所张贴公示。

调查结果表明，接受调查的公众均支持项目建设，同时认为建设项目应建立环境管理制度、落实各项环保措施和做好污染防治工作，保护周围的环境，把环境污染的影响降至最低程度。

8.8总量控制指标
项目养殖废水收集后经厂区内污水处理站（处理工艺：多级沉淀+UASB反应器+A/O/A/O+物化系统+臭氧消毒）处理达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）和《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中水作标准两者较严者后作为厂区种植区油茶基地灌溉用水，不外排；生活污水（食堂废水经隔油池预先隔油）经化粪池处理后同生产废水一起排入厂区污水处理站进行处理，不外排。本项目营运期无废水，不设置COD和NH3-N总量控制指标。

废气总量控制指标为SO2、NOx。根据2.3.2.2章节可知，项目主要SO2、NOx的来源为沼气燃烧废气，故项目废气建议总量控制指标为：SO2：0.000035t/a，NOx：0.0011607t/a。

8.9环评总结论
衡南县楚牧存栏万头母猪生态养殖基地（一期）建设项目符合国家相关法律法规、国家和地方相关产业政策和湖南省、衡阳市、衡南县相关文件精神要求；建设项目选址位于衡南县畜禽养殖适养区。项目所在地区域大气环境、地表水、环境噪声、地下水均达标，项目采用的污染治理措施符合《畜禽规模养殖污染防治条例》、畜禽养殖业有关技术规范等要求，各种污染物可稳定达标排放和合理处置且满足总量控制要求，从预测的结果来看本项目造成的环境影响相对较小，不会明显改变项目所在地区域环境质量。

根据建设方提供的公众参与调查结论，公众对本项目的建设无反对意见。在严格执行环保“三同时”、排污许可制度，落实本环评报告书提出的各项环保措施的前提下，从环境保护角度分析，本项目的建设是可行的。

8.10建议
（1）加强全厂节能降耗工作，设立专职的能源管理机构，专门负责各车间能源 定额计划、统计及定期巡检等具体工作；

（2）加强现场环境管理，对固体废物应分类登记，堆放到指定场所；

（3）加强粪污水处置措施，保证废水零排放。
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